Как сделать / Обращение с бумагой

# Пользование рулонной бумагой

> Пользование держателем рулонной бумаги
> Пользование нарезанной рулонной бумагой
> Печать на рулонной бумаге
> Удаление рулонной бумаги из принтера
> Хранение рулонной бумаги

Фотобумага EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Высокосортная полуглянцевая) поставляется также в рулонах. Такая бумага удобна для печати на полосах. Фирма EPSON рекомендует использовать держатель рулонной бумаги, упакованный вместе с принтером, для подачи рулонной бумаги в принтер. Однако рулонную бумагу можно также разрезать на листы требуемой длины и закладывать поштучно в загрузчик листов.

Независимо от того, печатаете ли вы с применением держателя рулонной бумаги или на нарезанных листах рулонной бумаги, обратите внимание на следующие моменты.

- Загружайте бумагу печатной поверхностью кверху.

- Используйте плоскую, недеформированную бумагу. Если бумага скручена, распрямите ее перед печатью, чтобы избежать неполадок с подачей.

- Всегда удерживайте бумагу за кромки.

- Обязательно обеспечьте свободное пространство спереди принтера.

- Выходной лоток должен быть опущен, а его удлинитель - задвинут.

- Обратите внимание на ровную обрезку передней кромки, которая должна быть перпендикулярна продольной оси бумажной полосы. Если передний край бумаги обрезан косо или неровно, бумага не будет подаваться плавно либо печать может выходить за пределы передней кромки бумаги.

- Для получения высокого качества печати фирма EPSON рекомендует пользоваться только бумагой, поставляемой EPSON.

## Пользование держателем рулонной бумаги

Для загрузки рулонной бумаги в принтер в форме рулона вам потребуется держатель рулонной бумаги.

### Подготовка рулонной бумаги

Перед печатью обязательно подготовьте рулонную бумагу, как описано ниже.

| Проверьте, чтобы конец рулона был обрезан перпендикулярно кромкам, как показано на рисунке. Если он скошен, обрежьте его вновь под прямым углом. Бумагу шириной формата A4 или 329 мм обрезайте вдоль поперечных параллельных линий, нанесенных на обратную сторону. Для обрезки бумаги шириной 89 и 100 мм используйте угольник.

|  | Предостережение:

|  | Всегда используйте угольник или другой инструмент, чтобы обрезать конец рулона перпендикулярно. Скошенная обрезка может вызвать неполадки подачи бумаги.

| Сверните бумагу в направлении, обратном намотке, чтобы устранить закручивание, как показано ниже. Воспользуйтесь защитной пленкой, упакованной вместе с держателем рулонной бумаги или тонкой брошюрой, например Руководством по практическому пользованию принтером, для обратного свертывания бумаги.

### Загрузка рулонной бумаги

Выполните следующую процедуру по монтажу держателя рулонной бумаги и загрузке рулона бумаги.

| Включите принтер.

| Снимите подставку для бумаги.

| Установите держатель рулонной бумаги, опуская его в паз сзади загрузчика листов, где была установлена подставка для бумаги, как показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Совместите метки R и L на держателе рулонной бумаги с такими же метками на принтере.

| Надвиньте рулон фотобумаги на шпиндель и вставьте шпиндель в пазы держателя рулонной бумаги. Правильно сориентируйте шпиндель относительно большого диска, расположенного с правой стороны держателя, как показано на нижнем рисунке.

| Осторожно заведите до упора свободный конец бумаги в принтер, прижимая бумагу к правой направляющей. Придвиньте левую направляющую к левой кромке бумаги.

| Для загрузки рулонной бумаги слегка прижмите бумагу на месте посадки и нажмите кнопку Загрузка/Выдача. Бумага затягивается внутрь принтера.

|  | Примечание:

|  | Поддерживайте кромку бумаги рукой по месту посадки при нажиме на кнопку Загрузка/Выдача, чтобы бумага подалась правильно.

|  | Если бумага намотана слабо, смотайте ее туго, вращая рулон, чтобы выбрать слабину.

| Откройте крышку принтера и проверьте, правильно ли подается бумага. Если она не подается прямо, нажмите кнопку Загрузка/Выдача и удержите ее три секунды, чтобы вывести бумагу из принтера. После этого подайте бумагу снова.

Теперь рулонная бумага загружена в принтер. После этого настройте драйвер принтера и попробуйте печатать. Подробнее см. Печать на рулонной бумаге.

### Переключение между рулонной бумагой и листами

Для переключения с печати на рулонной бумаге на печать на листах выполните следующие действия:

| Снимите рулонную бумагу и шпиндель с держателя рулонной бумаги. Снимать сам держатель с принтера не требуется, когда вы хотите печатать на листах.

|  | Примечание:

|  | Шпиндель может оставаться в держателе рулонной бумаги, когда подставка для бумаги прикреплена. Однако вы должны вначале снять рулонную бумагу со шпинделя, а затем установить шпиндель обратно в держатель.

| Установите подставку для бумаги в паз на держателе рулонной бумаги.

| Заложите листовую бумагу, как описано в вашем руководстве по принтеру.

|  | Примечание:

|  | Если вы не будете пользоваться рулонной бумагой какое-то время, вложите рулонную бумагу обратно в ее оригинальную упаковку. Бумага портится при хранении в условиях повышенной температуры, высокой влажности воздуха или под прямыми солнечными лучами.

[К началу]

## Пользование нарезанной рулонной бумагой

Для загрузки нарезанной рулонной бумаги в принтер вам не нужен держатель рулонной бумаги. Однако если вы не пользуетесь держателем, вы должны разрезать рулонную бумагу на листы правильной длины перед закладкой их в загрузчик листов.

### Приготовление листов из рулонной бумаги

Разрежьте рулонную бумагу на листы, как описано ниже.

| Добавляйте не менее 34 мм к длине печатаемых страниц (мы рекомендуем добавлять 50 мм или более).

|  | Примечание:

|  | Если листы окажутся короче страницы плюс 34 мм, то на последних 14 мм не будет ничего напечатано.

> На бумаге шириной формата A4 и 329 мм на обороте с интервалом 5 см напечатаны параллельные линии, а через 50 см - жирные линии. Разрезайте бумагу перпендикулярно боковым кромкам, ориентируясь по этим линиям. Бумагу шириной 89 и 100 мм разрезайте на листы, пользуясь угольником.

|  | Предостережение:

|  | Всегда используйте угольник или другой инструмент, для перпендикулярной отрезки. Косая резка может вызвать неполадки в подаче бумаги в принтер.

| Сверните бумагу в направлении, обратном намотке, чтобы устранить закручивание, как показано ниже. Воспользуйтесь защитной пленкой из комплекта держателя рулонной бумаги или тонкой брошюрой, например Руководством по практическому пользованию принтером, для обратного свертывания бумаги.

### Загрузка листа рулонной бумаги

Выполните следующую процедуру по загрузке листа рулонной бумаги в принтер.

| Включите принтер.

| Удалите подставку для бумаги.

| Заложите бумагу в загрузчик листов и придвиньте левую направляющую к левой кромке бумаги.

| Для загрузки листа в принтер слегка прижмите бумагу на месте посадки и нажмите кнопку Загрузка/Выдача, как показано на рисунке. Когда лист затянется внутрь принтера, вы будете готовы печатать.

| Примечание:

| Поддерживайте кромку бумаги рукой по месту посадки при нажиме на кнопку Загрузка/Выдача, чтобы бумага подалась правильно.

| Если бумага не подалась правильно, полностью удалите бумагу, а затем загрузите ее снова. При затруднениях с удалением бумаги нажмите и удержите кнопку Загрузка/Выдача три секунды, чтобы вывести лист из принтера.

Теперь лист рулонной бумаги загружен в принтер. После этого настройте драйвер принтера и попробуйте печатать. Как настраивать драйвер принтера, см. Печать на рулонной бумаге.

[К началу]

## Печать на рулонной бумаге

После того как вы подготовили рулонную бумагу и загрузили ее в принтер, вы должны выполнить установки драйвера принтера, прежде чем вы сможете печатать.

Вы должны в первую очередь решить, какой ширины рулонная бумага вам потребуется. Этим вы определите, какую установку параметра Источник бумаги вам следует задать. Выберите Рулонная бумага в качестве параметра Источник бумаги в драйвере принтера при печати на рулонной бумаге шириной формата А4 или 329 мм. Если вы пользуетесь рулонной бумагой шириной 89 или 100 мм, выберите Рулонная бумага или Рулонная бумага - Без полей . Подробнее см. таблицу ниже.

При выборе Рулонная бумага в качестве параметра Источник бумаги по левому и правому краям будут оставлены поля шириной 3 мм. Верхнее поле над данными печати на странице будет равно 20 мм. По окончании печати нажмите кнопку Загрузка/Выдача один раз, чтобы напечатать линию обрезки ниже данных печати на странице примерно на расстоянии 12 мм от конца страницы. Чтобы напечатать следующую страницу, нажмите кнопку Загрузка/Выдача снова. Расстояние между двумя блоками данных печати будет равно 36 мм. |
При выборе Рулонная бумага в качестве параметра Источник бумаги по левому и правому краям бумаги будут оставлены поля шириной 3 мм, когда вы будете печатать данные, которые занимают множество страниц в вашем программном приложении. Поле между страницами будет установлено на 0, однако поле между заданиями печати по-прежнему останется равным 36 мм. |
При выборе Рулонная бумага - Без полей в качестве параметра Источник бумаги по левому и правому краям бумаги совсем не будет оставлено полей. Верхнее поле над данными печати на странице будет равно 20 мм. По окончании печати нажмите кнопку Загрузка/Выдача один раз, чтобы напечатать линию обрезки ниже данных печати на странице примерно на расстоянии 12 мм от конца страницы. Чтобы напечатать следующее задание, нажмите кнопку Загрузка/Выдача снова. Расстояние между двумя блоками данных печати будет равно 36 мм. |
При выборе Рулонная бумага - Без полей в качестве параметра Источник бумаги по левому и правому краям бумаги совсем не будет оставлено полей, когда вы будете печатать данные, которые занимают множество страниц в вашем программном приложении. Поле между страницами будет установлено на 0, однако поле между заданиями печати по-прежнему останется равным 36 мм. |

#### Для пользователей Windows

| Примечание:

| Когда вы печатаете на рулонной бумаге, вы не сможете пользоваться возможностями Обратный порядок или Повернуть на 180°. Выберите Максимальная или Выровненная по центру в качестве параметра Область печати либо воспользуйтесь этими функциями в меню Макет.

| Не выбирайте PhotoEnhance в драйвере принтера, потому что эта установка может вызвать сдвиги в области печати на границах логических страниц.

После того как в принтер будет загружена рулонная бумага, выполните следующие действия по конфигурации вашего драйвера для печати.

| Откройте файл, который вам нужно распечатать.

| Войдите в драйвер принтера через ваше приложение.

|  | Примечание:

|  | О подробных указаниях по доступу к драйверу см. руководство пользователя приложения. Во многих приложениях вы можете выбрать команду Печать прямо из меню Файл и получить доступ к драйверу принтера, нажав кнопку Свойства .

| Щелкните вкладку Бумага и выберите соответствующие установки параметров Источник бумаги и Бумага или Размер страницы.

Источник бумаги | Рулонная бумага | Вдоль обеих кромок бумаги будут заданы поля шириной 3 мм.
Рулонная бумага - Без полей | Не будет установлено ни левого, ни правого поля. Выбирайте эту установку для рулонной бумаги шириной 89 и 100 мм.
Размер бумаги Размер страницы | Выберите предопределенную бумагу или размер страницы из списка или определите пользовательский размер. Если вы выберете предопределенную бумагу или размер страницы, когда объем данных печати превышает выбранный размер, данные будут напечатаны на раздельных страницах на рулонной бумаге. Будет оставлено поле шириной 36 мм после каждой распечатанной страницы данных в задании печати, когда вы нажмете кнопку Загрузка/Выдача. Определите пользовательский размер, выбирая в списке позицию Определяемый пользователем. Этим вы откроете диалоговое окно Определяемый пользователем размер бумаги или Определяемый пользователем размер страницы. В этих окнах вы сможете назначить длину и ширину вашего документа. Если ваша бумага или ваш размер страницы достаточно большие, данные будут распечатаны как одна страница. Это позволит вам печатать данные непрерывно, т. е. без разрывов между страницами.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте в драйвере принтера Загрузчик листов или Загрузчик листов - Без полей в качестве параметра Источник бумаги в драйвере принтера. Это привело бы к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания печати. Если вы случайно выберете Загрузчик листов или Загрузчик листов - Без полей , обрежьте бумагу сзади принтера до того момента, как бумага будет подана в загрузчик листов, затем выключите принтер и включите его вновь.

| Задайте установки в блоке Параметры рулонной бумаги, расположенном в нижней части диалогового окна.

Полосный режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите этот флажок, когда вы не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим.
Печать рамки вокруг страницы | Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

| Щелкните вкладку Главное и выберите соответствующий тип носителя.

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть драйвер принтера. Напечатайте ваш документ и переходите к следующему разделу Удаление рулонной бумаги из принтера

#### Для пользователей Macintosh

| Примечание:

| Процедура, описанная в этом разделе, может различаться в зависимости от приложения, которым вы пользуетесь. Подробнее см. руководства по вашему приложению.

| Когда вы печатаете на рулонной бумаге, вы не сможете пользоваться возможностями Обратный порядок или Повернуть на 180°.Выберите Максимальная или Выровненная по центру в качестве параметра Область печати либо воспользуйтесь этими функциями в диалоговом окне Макет.

| Не выбирайте PhotoEnhance в драйвере принтера, потому что эта установка может вызвать сдвиги в области печати на границах логических страниц.

После того как в принтер будет загружена рулонная бумага, прежде всего убедитесь в том, что принтер Stylus Photo 2000P выбран в Селекторе. Выполните следующую процедуру по конфигурации вашего драйвера для печати.

| Откройте файл, который вы хотите напечатать.

| Откройте драйвер принтера.

|  | Примечание:

|  | Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав команду Параметры страницы (или Параметры печати ) в меню Файл.

| Выберите соответствующие Источник бумаги и Размер бумаги. Вы можете либо выбрать предопределенный размер бумаги, либо создать пользовательский размер бумаги.

| Выполните другие необходимые установки. Подробнее см. таблицу ниже. По окончании нажмите кнопку OK.

Полосный режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите этот флажок, когда вы не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим.
Печать рамки вокруг страницы | Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

| Выберите команду Печать в меню Файл, чтобы открыть диалоговое окно Печать.

| Выберите соответствующий Тип носителя, затем щелкните кнопку Печать, чтобы напечатать ваш документ.

|  | Примечание:

|  | Щелкните командную кнопку с пиктограммой Просмотр, после чего кнопка Печать изменится на кнопку Просмотр. Щелкните кнопку Просмотр для предварительного просмотра будущего отпечатка.

[К началу]

## Удаление рулонной бумаги из принтера

После окончания печати задания нажмите кнопку Загрузка/Выдача; на рулонной бумаге будет напечатана разметочная линия, показывающая, где можно отрезать бумагу. Выполните следующую процедуру по удалению бумаги из принтера.

| Нажмите кнопку Загрузка/Выдача для протяжки ленты, чтобы вы могли легко отрезать бумагу по разметочной линии. Если вы печатаете на листах рулонной бумага и вам нужно вывести их из принтера, нажимайте кнопку Загрузка/Выдача, пока лист не будет выведен из принтера.

|  | Примечание:

|  | Если вы хотите напечатать больше данных на том же листе бумаги, нажмите кнопку Загрузка/Выдача и пошлите принтеру следующее задание печати. Бумага будет протянута в положение начала печати, прежде чем принтер начнет снова печатать.

|  | Вы должны нажать кнопку Загрузка/Выдача; иначе принтер не начнет работать, хотя вы и пошлете ему новое задание печати. Однако не нажимайте кнопку Загрузка/Выдача больше, чем это необходимо; повторное движение может испортить отпечаток.

| Отрежьте бумагу по напечатанной разметочной линии. Не тяните за бумагу во время резки, чтобы не повредить отпечаток. При отрезке бумаги не режьте за линией (ближе к принтеру), иначе возникнут проблемы с подачей бумаги.

|  | Примечание:

|  | Фирма EPSON рекомендует пользоваться угольником или другим инструментом, чтобы точно обрезать конец рулона перпендикулярно боковым кромкам. Косой рез может вызвать неполадки с подачей рулонной бумаги.

| Отрезав бумагу от рулона, нажмите и удержите кнопку Загрузка/Выдача примерно 3 секунды. Бумага будет оттянута назад в позицию, где ее можно легко удалить из загрузчика листов сзади принтера. Если бумага не будет оттянута в эту позицию, повторите этот процедурный шаг.

| Осторожно удалите бумагу.

Теперь ваш документ отпечатан.

[К началу]

## Хранение рулонной бумаги

При хранении рулонной бумаги обратите внимание на следующее.

- Вложите неиспользованную бумагу обратно в оригинальную упаковку сразу же после окончания печати и избегайте хранения ее в местах с высокой температурой, влажностью воздуха и под воздействием прямых солнечных лучей.

- Фирма EPSON рекомендует хранить ваши отпечатки в укупориваемых герметично пластмассовых пакетах и не подвергать их воздействию высоких температур, влажности и прямых солнечных лучей.

[К началу]

Предыдущая | Далее