Печать в Windows

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Пользование установками Скорость и Ход
> Пользование конфигурацией порта (Только в Windows NT 4.0)

Выполните указания из этого раздела для повышения скорости печати на вашем принтере.

## Общие советы

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, цветная печать длится дольше монохромной печати, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине вы должны применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Даже если ваш документ и требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета, например, когда вы печатаете по оригинал-макету, содержащему цветные фотоснимки, все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие условия печати. Помните, однако, что изменение некоторых условий с целью повысить скорость печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. увеличение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню драйвера принтера
Установки драйвера принтера | Качество печати | Экономичный, Нормальный | Фото | Диалоговое окно Расширенные установки
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Растрирование | Высокая скорость Растрирование | Высокое качество Растрирование
Мельчайшие детали | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице показаны факторы, относящиеся только к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню драйвера принтера
Установки драйвера принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диал. окно Расш. уст-ки,Главное меню
Повернуть по горизонтали* | Выкл | Вкл | Диал. окно Расш. уст-ки
Разобрать по копиям* | Выкл | Вкл | Меню Бумага
Обратный порядок* | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Цветовая характеристика | Серая шкала** | Полноцветная |
Аппаратные ресурсы | Быстродействие | Выше | Ниже |
Свободная область НЖМД | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние ПО | Активные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от драйвера принтера и приложения, применяемых пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для передачи при печати различных оттенков серого - от чисто-черного до чисто-белого.

[К началу]

## Пользование установками Скорость и Ход

Вы можете ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Скорость и Ход. Нажмите кнопку Скорость и Ход в меню Утилита в программном обеспечении вашего принтера. Открывается следующее диалоговое окно.

#### Высокоскоростные копии

Чтобы быстрее напечатать много копий вашего документа, установите этот флажок. Скорость печати множественных копий увеличивается благодаря использованию свободной памяти вашего жесткого диска в качестве кэш.

#### Порт принтера EPSON (Только в Windows 95 и 98)

Установите этот флажок, чтобы активизировать порт принтера EPSON, который оптимизирован на принтерах EPSON взамен принтерного порта по умолчанию в Windows. Этим ускоряется передача данных принтерам EPSON.

| Примечание:

| Эту установку нельзя вводить, если ваш принтер подключен через USB-порт.

#### Включать DMA-пересылку (Только в Windows 95 и 98)

Если у вашего компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете включить DMA-пересылку, чтобы ускорить печать. См. руководство по вашему компьютеру, чтобы выяснить, поддерживает ли он режим ECP и DMA-пересылку.

Чтобы определить, необходимо ли вам включать DMA-пересылку, сравните сообщение, расположенное ниже флажка Порт принтера EPSON к этой таблице, и выполните рекомендацию.

Сообщение | Действие
Высокоскоростная (DMA) пересылка включена. | DMA-пересылка уже включена. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Для повышения скоростей передачи данных воспользуйтесь режимом DMA-пересылки. | Выполните шаги, изложенные ниже таблицы, чтобы включить DMA-пересылку.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не допускает DMA-пересылку. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или на Улучшенный через программу настройки вашего компьютера BIOS, вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. Наведите справку через руководство по вашему компьютеру или получите консультацию от изготовителя вашего компьютера. Как только вы измените настройку параллельного порта, выполните указания внизу этой таблицы, чтобы активизировать DMA-пересылку. Примечание: Перед тем как запустить программу настройки BIOS, удалите из памяти компьютера драйвер принтера с помощью инструмента Добавить/Удалить программы на Панели управления. По окончании прогона программы настройки BIOS вновь установите на свой компьютер драйвер принтера.

Выполните следующую процедуру, если вам необходимо включить DMA-пересылку.

| Дважды щелкните значок Мой компьютер на панели вашего рабочего стола, затем дважды щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните значок Система и щелкните вкладку Диспетчер устройств .

| Дважды щелкните значок Порты (COM & LPT) и дважды щелкните LPT1 . Если вы подключили свой принтер к другому порту, а не к LPT1, дважды щелкните значок соответствующего порта.

| Щелкните вкладку Ресурсы и снимите флажок Использовать автоматические установки. Запишите установки Диапазона Входа/Выхода, отображенные в блоке ресурсных установок.

| Выберите установку базовой конфигурации из списка Установка на основе, которая использует те же установки Диапазона Входа/Выхода, которые вы записали на Шаге 4, и убедитесь в том, что канал Прямого доступа к памяти (DMA) и номера Запросов на прерывание распределены и отображены на экране. Также проверьте, чтобы в блоке списка Конфликтующие устройства было показано сообщение Нет конфликтов.

| Нажмите кнопку OK для сохранения настройки.

| Вновь откройте диалоговое окно Скорость и Ход и убедитесь в том, что режим DMA-пересылки включен.

| Примечание:

| На некоторых компьютерах вы не сможете пользоваться режимом DMA-пересылки даже после того, как выполните установки, описанные выше. Свяжитесь с изготовителем вашего компьютера и уточните, может ли ваш ПК пересылать информацию по каналу DMA.

[К началу]

## Пользование конфигурацией порта (Только в Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройка портов в Windows NT 4.0 очень сложная и ее должно выполнять только опытное лицо с привилегиями администратора.

Если ваш компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Конфигурация порта. Перед вводом установок убедитесь в том, что режим ECP выбран в настройке вашего компьютера. Подробнее о режиме ECP читайте в руководстве по вашему компьютеру.

Для доступа в диалоговое окно Конфигурация порта щелкните кнопку Пуск, укажите на пункт Настройка и щелкните Принтеры . Затем выберите свой принтер и щелкните Свойства в меню Файл. Открывается диалоговое окно драйвера принтера. Щелкните вкладку Порты, затем щелкните команду Конфигурировать порт . Открывается следующее диалоговое окно.

Щелкните вкладку LPT-порт для доступа к порту, к которому подключен ваш принтер, затем нажмите кнопку Конфигурация порта .

| Примечание:

| Если ваш принтер подключен к порту LPT1, то только вкладка LPT1 будет доступна.

#### Установки ресурсов (IRQ и DMA)

Если вы подключили свой принтер к порту LPT2 или LPT3, установки IRQ и DMA могут помочь вам повысить скорость печати. Введите те же номера конфигураций для IRQ и DMA, которые вы выполнили с помощью вашей платы расширения. См. руководство по вашему компьютеру, чтобы определить установки для IRQ и DMA.

#### Включать DMA-пересылку

Воспользуйтесь DMA-пересылкой для передачи данных печати в компьютер, чтобы ускорить печать. Если флажок Включать DMA-пересылку заблокирован, вы прежде всего должны активизировать режим DMA-пересылки в настройке вашего компьютера. Подробнее см. руководство по вашему компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее