Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта не марки EPSON с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением больших партий бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проверяйте образцы бумаги пробной печатью на своем принтере.

## Характеристики бумаги

Листы:

Размеры | A3 (297 мм x 420 мм) Super A3/B (329 мм x 483 мм) A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальная бумага от EPSON
Толщина (простой документной бумаги) | 0,08 мм до 0,11 мм (0,003 до 0,004 дюйма)
Плотность (простой документной бумаги) | 64 г/м2 (17 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

Конверты:

Размеры | No. 10 (104,8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | 0,16 мм до 0,43 мм (0,006 до 0,016 дюйма)
Плотность | 45 г/м2 (12 lb) до 75 г/м2 (20 lb)

Глянцевая бумага - Фотографическая плотность:

Размер | Super A3 (329 мм x 483 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, поставляемая фирмой EPSON

Архивная матовая бумага:

Размер | Super A3/B (329 мм x 483 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага, поставляемая фирмой EPSON

Высокосортная полуглянцевая фотобумага:

Размер | Super A3/B (329 мм x 483 мм) 4" x 26" 100 мм x 8 м
Типы бумаги | Специальная бумага, поставляемая фирмой EPSON

| Примечания:

| Плохая бумага дает плохое качество печати, вызывает заклинивания и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.

| Используйте бумагу только при нормальных условиях: Температура воздуха 15 до 25°C (59 до 77°F) Относительная влажность 40 до 60%

[К началу]

## Область печати

Листы (в том числе панорамного формата)

Конверты

A: | Минимальное верхнее поле 3,0 мм (0,12").
B-L: | Минимальное левое поле 3,0 мм (0,12").
B-R: | Минимальное правое поле 3,0 мм (0,12").
C: | Минимальное нижнее поле 14,0 мм (0,55").
| Вы можете расширить минимальное нижнее поле на величину до 3 мм, выбрав установку Максимальная для параметра Область печати через меню Бумага в драйвере принтера (для Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (для Macintosh). Однако в расширенной области качество печати может ухудшиться. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте один пробный лист, чтобы проверить качество печати.

|  | Примечание:

|  | Всегда закладывайте бумагу в загрузчик листов узкой стороной вперед. Конверты необходимо загружать открывающимся клапаном вперед и вниз.

[К началу]

Предыдущая | Далее