Как сделать / Замена чернильных картриджей

Для замены чернильного картриджа, пользуясь оранжевой кнопкой замены чернильных картриджей, выполните следующие действия.

| Убедитесь в том, что принтер включен. При этом индикатор Сеть должен гореть, но не мигать. (Определите, какой картридж требует замены, по индикаторам отсутствия черных и цветных чернил.)

| Опустите выходной лоток, расположенный спереди принтера; после этого откройте крышку принтера.

| Нажмите оранжевую кнопку замены чернильных картриджей. Печатающая головка смещается влево в позицию замены чернильных картриджей, и индикатор Сеть начинает мигать.

|  | Предостережение:

|  | Не сдвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Для ее смещения всегда нажимайте оранжевую кнопку замены чернильных картриджей.

| Откиньте прижимную планку заменяемого картриджа вверх до отказа. При этом картридж немного приподнимется над держателем. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его, соблюдая правила. Не разбирайте картридж и не пытайтесь наполнять его чернилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу ваших рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

| Выньте чернильный картридж из защитного пакетика. Затем удалите только желтую герметизирующую ленту с картриджа.

|  | Предостережения:

|  | Перед установкой обязательно удалите с картриджа желтую герметизирующую ленту. В противном случае картридж выйдет из строя и вы не сможете печатать.

|  | Если вы установили картридж, предварительно не удалив уплотнение из желтой ленты, то вы должны снять этот картридж и заменить его новым. Приготовьте новый картридж, удалив с него кусок уплотняющей желтой ленты, затем установите его на принтер.

|  | Не удаляйте этикетку с надписью EPSON сверху картриджа, иначе печатающая головка закупорится и не сможет печатать.

|  | Не удаляйте пленочную герметизацию со дна картриджа, чтобы не вызвать утечку чернил.

|  | Запрещается удалять сбоку картриджа зеленую микросхему. При установке картриджей без микросхем принтер выйдет из строя.

|  | Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

|  | Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж при тех же условиях, что и принтер. Храните снятые картриджи с надписью EPSON сверху, как показано на рисунке ниже. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому ни крышек, ни пробок не требуется. Помните, однако, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь у картриджа к зоне подачи чернил и к участкам вокруг нее.

| Расположите лапки на картридже так, чтобы они лежали на выступах у основания раскрытой прижимной планки. Не давите сильно на картридж.

|  | Предостережение:

|  | Обратите внимание на то, чтобы лапки картриджа не оказались ниже выступов у основания раскрытой прижимной планки, иначе планка будет повреждена.

|  | Предостережение:

|  | После того как вы удалите использованный чернильный картридж из принтера, немедленно установите новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, высохнут и головка не сможет печатать.

| Нажмите оранжевую кнопку замены чернильных картриджей. Принтер сдвигает печатающую головку и начинает заправлять систему подачи чернил чернилами. На заправку уходит около одной минуты. По окончании операции заправки принтер вернет печатающую головку в ее исходное положение, индикатор Сеть перестанет мигать и будет гореть непрерывно, а индикаторы отсутствия черных и цветных чернил загораются.

|  | Предостережение:

|  | Индикатор Сеть во время заправки системы чернилами продолжает мигать. Никогда не выключайте электропитание принтера, пока мигает этот индикатор. В противном случае заправка подающей системы чернилами будет неполной.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее