Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование утилитой Status Monitor 3

На этом принтере применяются картриджи со встроенными микросхемами. Интегральная микросхема точно контролирует количество чернил, израсходованных каждым картриджем. В результате, если картридж снять, а впоследствии вновь установить на принтер, все его оставшиеся чернила можно использовать. Однако небольшая часть черных и цветных чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа, потому что принтер автоматически проверяет его надежность.

Выполняйте указания из этого раздела, чтобы заменить чернильный картридж, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor.

## Пользование панелью управления принтера

Загорающиеся на панели управления принтера световые индикаторы предупредят вас, когда необходимо приобрести сменный картридж и когда следует заменить пустой чернильный картридж.

В таблице указаны состояния световых индикаторов принтера и какие при этом следует выполнять действия.

Индикаторы | Действия пользователя
| Приобретите сменный картридж с черными чернилами (T015).
| Замените пустой картридж с черными чернилами.
| Приобретите сменный картридж с цветными чернилами (T016).
| Замените пустой картридж с цветными чернилами.

| Предупреждения:

| Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не разрешайте детям пить чернила из картриджей или играть с ними.

| Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

| Предостережения:

| Фирма EPSON рекомендует пользоваться только подлинными чернильными картриджами EPSON. Продукты от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, выведут из строя ваш принтер, и вы лишитесь на него гарантии, предоставляемой фирмой EPSON.

| Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, могут высохнуть и закупорить каналы.

| Не наполняйте картриджи чернилами. Заправлять повторно картриджи чернилами бесполезно. С помощью интегральной микросхемы принтер рассчитывает, сколько осталось чернил в картридже. Даже если вы добавите чернил в картридж, микросхема не пересчитает остаток, и доступное для печати количество чернил не изменится.

| Примечания:

| Когда один картридж опустеет, вы не сможете продолжать печатать, пока не замените его новым, хотя во втором картридже и могут еще оставаться чернила. Перед началом печати замените пустой картридж.

| Помимо расходования чернил на печатание документа чернила расходуются, когда вы прочищаете печатающую головку и во время цикла самопрочистки сопел при включении принтера, а также на заправку системы подачи чернил после установки картриджа на принтер.

Предыдущая | Далее