Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# Пользователям России и других стран СНГ

### Ограничения по пользованию дополнительной оснасткой

Московское представительство фирмы SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности перед покупателем этого продукта за повреждения или неполадки, которые терпит покупатель в результате применения дополнительной оснастки, оборудования или расходных материалов, кроме обозначенных как Original EPSON Products (Оригинальные продукты EPSON) или EPSON Approved Products (продукты, сертифицированные SEIKO EPSON CORPORATION).

### Правила выполнения электромонтажных работ

| Предупреждение:

| Настоящий аппарат должен быть заземлен. Его напряжение электропитания указано в табличке на корпусе принтера. Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало номинальному напряжению принтера.

Важно:
Провода сетевого ввода у этого аппарата имеют изоляцию следующих цветов:

Желто-зеленый | Земля
Синий | Нейтраль
Коричневый | Под напряжением

При необходимости подсоединить вилку:
Так как маркировка изоляции проводов сетевого ввода может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, выполните следующие указания:

Желто-зеленый провод следует подсоединить внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления ( ).

Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

При повреждении вилки лучше замените сетевой шнур целиком или обратитесь за помощью к аттестованному электрику.

Перегоревшие предохранители заменяйте плавкими вставками соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Далее