Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# Общие предостережения

> Предостережения при пользовании принтером
> Предостережения при обращении с картриджами
> Предостережения при выборе места для принтера

Придерживайтесь следующих правил при пользовании принтером, при обращении с картриджами или при выборе места для принтера.

## Предостережения при пользовании принтером

- Во время печати не просовывайте рук внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не пытайтесь вытягивать отпечатки из принтера. Подождите, пока отпечатанный лист не будет выведен из принтера автоматически.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Сеть. После нажима на эту кнопку световой индикатор Сеть мигает несколько секунд, а затем гаснет. Не вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и не размыкайте цепь его электропитания до тех пор, пока индикатор Сеть не перестанет мигать.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

[К началу]

## Предостережения при обращении с картриджами

- Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с чернильными картриджами и пить чернила из них.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте глаза обильной водой. Если после тщательной промывки глаз у вас сохранится болезненное ощущение или нарушится зрение, незамедлительно обратитесь за помощью к врачу.

- Не встряхивайте картридж, чтобы не вызвать утечку чернил из него.

- Устанавливайте картридж сразу же после его распаковки. Длительное хранение распакованного картриджа может ухудшить качество печати после его установки на принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого вышел срок хранения, указанный на упаковке: может ухудшиться качество печати. Наивысшее качество печати сохраняется в пределах шести месяцев с момента установки картриджей на принтер.

- Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

- Не удаляйте зеленую микросхему с боковой поверхности корпуса картриджа. Если вы установите картридж без микросхемы, принтер может быть поврежден.

- Не разбирайте картриджей, чтобы не испортить печатающую головку.

- После того как вы занесете картридж из холодного хранилища в теплое помещение, перед установкой на принтер выдержите картридж при комнатной температуре не менее трех часов.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном помещении.

- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако небольшая часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа на принтер, потому что принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя их чернила.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж при тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому ни крышек, ни пробок не требуется. Помните, однако, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь у картриджа к зоне подачи чернил и к участкам вокруг нее.

- Фирма EPSON рекомендует хранить нераспечатанные картриджи в вертикальном положении

[К началу]

## Предостережения при выборе места для принтера

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую поверхность с размерами, превышающими размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать в наклонном положении.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников теплоты.

- Также избегайте мест, подверженных сотрясениям и вибрации.

- Оставляйте вокруг принтера достаточное свободное пространство для естественной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи настенной розетки, чтобы из нее было удобно вынимать вилку сетевого шнура.

- Не устанавливайте принтер в запыленном помещении.

|  | -

|  | -

[К началу]

Предыдущая | Далее