Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка конвертов

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Вы можете закладывать до 10 конвертов в загрузчик листов.

|  | Примечание:

|  | Склонность к деформированию и толщина конвертов различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния.

- Установите регулировочный рычаг в положение "+". Для изменения установки рычага откройте крышку принтера и поставьте рычаг, как положено.

|  | Примечания:

|  | По окончании печати на конвертах верните регулировочный рычаг в положение "0", которое считается нормальным. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках на носителях других типов могут появляться пропуски.

|  | Если регулировочный рычаг находится в положении "+", то обязательно выключите установку Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в драйвере принтера. Чтобы отключить эту опцию, вам, вероятно, также потребуется изменить установку Качество печати.

- Закладывайте конверты открывающимся клапаном вперед, при этом клапан должен быть снизу и закрыт, как показано на рисунке.

- Не используйте скрученных, мятых или загнутых конвертов. Перед загрузкой обязательно расправляйте клапаны конвертов. Также не применяйте очень тонких конвертов, которые могут завернуться во время печати.

- Задайте Простая бумага в качестве установки параметра Тип носителя в драйвере принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее