Решение проблем

# Отпечатки хуже ожидаемых

> Неправильные или перепутанные символы
> Неправильные поля
> Перевернутое изображение
> Выход чистых страниц
> Отпечаток смазан у нижнего края
> Печать слишком медленная

Если возникла одна из следующих проблем, применяйте решения по этой проблеме.

## Неправильные или перепутанные символы

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Выберите свой принтер как принтер по умолчанию в Windows.

- Сбросьте размещенные задания печати в Диспетчере буферизации. Об указаниях см. Пользование Диспетчером буферизации EPSON

- Выключите принтер и компьютер. Убедитесь в том, что интерфейсный кабель подсоединен надежно.

- Если вы работаете в Windows NT 4.0, попробуйте удалить установку Порт принтера EPSON. Нажмите кнопку Пуск , укажите на Программы , затем укажите на Принтеры EPSON и щелкните Удалить порт принтера EPSON . Выполните указания с экрана.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Проверьте установки полей в вашем программном приложении. Убедитесь в том, что поля не выходят за пределы области печати на странице. См. Бумага о технических характеристиках.

- Проверьте установки в меню Бумага (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Убедитесь в том, что они соответствуют размеру бумаги, на которой вы печатаете.

[К началу]

## Перевернутое изображение

Снимите флажок Повернуть по горизонтали в драйвере принтера либо установку "Зеркальное изображение" в вашем программном приложении. См. указания в оперативной справке для драйвера принтера или для вашего приложения.

В Macintosh см. также Пользование Расширенными установками

[К началу]

## Выход чистых страниц

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Выберите свой принтер как принтер по умолчанию в Windows.

- В Windows проверьте установки в диалоговом окне Бумага. Проверьте их соответствие размеру бумаги, на которой вы печатаете.

> В Macintosh проверьте установки в диалоговом окне Параметры страницы. Проверьте их соответствие размеру бумаги, на которой вы печатаете.

- Запустите утилиту Чистка головки, чтобы прочистить засорившиеся сопла. Пользователи Windows 95 или 98 могут запустить
  сейчас.

После опробования одного или нескольких из этих решений выполните операцию по проверке работы принтера, чтобы проверить достигнутые результаты. См. Проверка работы принтера о более подробной информации.

[К началу]

## Отпечаток смазан у нижнего края

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Если бумага закручена в печатную сторону, распрямите ее или слегка закрутите ее в противоположную сторону.

- Установите регулировочный рычаг в положение "+" и снимите флажок Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в драйвере вашего принтера. Диалоговое окно Расширенные установки доступно в меню Главное (в Windows) или в диалоговом окне Печать (в Macintosh), когда выбрано Пользовательский для параметра Режим. Чтобы выключить эту опцию, вам, вероятно, потребуется изменить также установку Качество печати.

[К началу]

## Печать слишком медленная

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Проверьте правильность установки Тип носителя в драйвере вашего принтера. Об указаниях см. Выполнение установки Тип носителя в Windows или Выполнение установки Тип носителя в Macintosh.

- Выберите Автоматический для параметра Режим в меню Главное (в Windows) или в диалоговом окне Печать (в Macintosh), после чего установите ползунок регулировочной полосы на Скорость . Об указаниях см. Пользование Автоматическим режимом в Windows или Пользование Автоматическим режимом в Macintosh.

- Закройте те приложения, которыми вы не пользуетесь в данный момент.

- Если вы обновили свою операционную систему с Windows 95 на Windows 98, удалите программное обеспечение принтера, пользуясь функцией Добавить/Удалить программы на Панели управления в Windows, затем установите программное обеспечение принтера вновь.

[К началу]

Предыдущая | Далее