Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

Чернильные картриджи для этого принтера имеют интегральную микросхему. Микросхема хранит данные об остаточном количестве чернил и другую информацию, поэтому картридж можно снимать с принтера до того, как он опустеет, а затем устанавливать вновь и использовать, как обычно.

#### Черные чернильные картриджи (Т015)

Цвет | Черный
Ресурс по печати* | 520 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi) у картриджа нормальной емкости
Срок годности | 18 месяцев от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки, при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: -20 до 40°C (-4 to 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -16°C (3.2°F)
Размеры | 20,1 мм (Ш) x 60,0 мм (Г) x 38,5 мм (В)

#### Цветной чернильный картридж (Т016)

Цвет | Голубой, Пурпурный, Желтый, Светло-голубой, и Светло-пурпурный
Ресурс по печати* | 250 страниц (A4, 360 dpi, 5% каждым цветом)
Срок годности | 18 месяцев от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -18°C (-0.4°F)
Размеры | 49,1 мм (Ш) x 77,2 мм (Г) x 41,8 мм (В)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чисток печатающей головки и от частоты включения принтера.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C (77°F).

| Предостережения:

| Применяйте только подлинные картриджи EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, могут испортить ваш принтер и лишить гарантии.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

| Запрещается заправлять опустевший чернильный картридж. Принтер рассчитывает количество оставшихся чернил с помощью интегральной микросхемы в чернильном картридже, поэтому если картридж наполнить вновь чернилами, микросхема пошлет сообщение, что он пустой.

[К началу]

Предыдущая | Далее