Информация об изделии / Указания по технике безопасности

# Наиболее важные указания по технике безопасности

> При настройке принтера
> При выборе места для принтера
> При пользовании принтером
> При обращении с чернильными картриджами
> При пользовании резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

Перед пользованием принтером прочтите все эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и указания, нанесенные на самом принтере.

## При настройке принтера

Соблюдайте при настройке принтера следующее:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.

- Применяйте тип источника электропитания, только указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Избегайте использования розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами и воздушными кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или протертым сетевым кабелем.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току нагрузки. Также проверьте, что суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, включенными в настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого кабеля или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; принтер падал или поврежден его корпус; принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.

- Для защиты от коротких замыканий и перегрузки по току цепь электропитания в помещении должна быть снабжена автоматическим выключателем на 16 А.

[К началу]

## При выборе места для принтера

Соблюдайте при выборе места для принтера следующее:

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую горизонтальную поверхность с размерами, превышающими размеры. Если вы устанавливаете принтер у стены, то оставляйте не менее 10 см между стенкой принтера и стеной. Принтер не будет нормально работать, находясь в наклонном положении.

- При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджа.

- Оставляйте достаточно пространства спереди принтера для обеспечения полного выхода бумаги.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер также не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников тепла.

- Избегайте мест, подверженных запылению, сотрясениям и вибрациям.

- Оставляйте достаточно пространства вокруг принтера для обеспечения его эффективной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее можно было удобно вынимать вилку сетевого кабеля.

[К началу]

## При пользовании принтером

Соблюдайте при пользовании принтером следующее:

- Не вставляйте в гнезда на корпусе принтера посторонние предметы.

- Не допускайте попадания жидкостей на принтер.

- Во время печати не просовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Power (Сеть). После нажатия на эту кнопку световой индикатор Power (Сеть) мигает. Не вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и не размыкайте цепь электропитания до тех пор, пока световой индикатор Power (Сеть) не перестанет мигать.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

- Оставляйте чернильные картриджи в установленном положении. При снятии картридже может высохнуть печатающая головка и сделать невозможной печать принтера.

[К началу]

## При обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте при обращении с чернильными картриджами следующее:

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

- Встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз перед извлечением из упаковки.

- Не встряхивайте чернильный картридж после удаления упаковки; это может привести к вытеканию чернил.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, поскольку немного чернил может оставаться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой. Если остаются дискомфорт или проблемы со зрением после тщательной промывки глаз водой, то немедленно обратитесь к врачу.

- Не удаляйте и не разрывайте этикетку на картридже; в противном случае чернила будут вытекать.

- Устанавливайте чернильный картридж в принтер сразу после извлечения его из упаковки. Оставление картриджа в распакованном виде на длительное время перед его использованием может привести к снижению качества печати.

- Не используйте чернильный картридж, у которого закончился срок возможного применения, указанный на упаковке. Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в пределах шести месяцев с момента установки их на принтер.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающую головку.

- После внесения чернильного картриджа в офисное помещение из холодного складского помещения выждите не менее трех часов, чтобы картридж нагрелся до комнатной температуры и его можно было использовать.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.

- При каждой установке картриджа расходуется часть чернил, так как принтер выполняет автоматическую прочистку печатающей головки.

- Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа. Это может нарушить нормальную работу и печать принтера.

- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа на принтер, потому что принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя их чернила.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж в тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому никаких дополнительных крышек и пробок не требуется. Однако помните, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь к зоне подачи чернил картриджа и к участкам вокруг нее.

- Храните чернильные картриджи так, чтобы низ его упаковки был обращен вниз.

[К началу]

## При пользовании резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

- Не устанавливайте и не снимайте резак, когда принтер включен.

- Храните резак в недоступном для детей месте.

- Не касайтесь ножа резака и выходной части резака для бумаги.

- Не кладите резак на неустойчивую поверхность (например, неустойчивый стол или наклонная поверхность).

- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию резака.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Как член международной организации ENERGY STAR®, компания EPSON установила, что данный продукт соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Международная программа International ENERGY STAR® Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной техники типа компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Далее