Информация об изделии

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу.

2. Удлинитель подставки для бумаги: Поддерживает заложенную в автоподатчик листов бумагу удлиненного формата.

3. Боковые направляющие: Помогают подавать бумагу внутрь принтера без перекосов. Отрегулируйте положение левой направляющей по ширине бумаги.

4. Крышка принтера: Закрывает печатающий механизм. Открывайте ее только на время установки и замены чернильных картриджей.

5. Автоподатчик листов: Содержит чистую бумагу и автоматически подает ее во время печати.

6. Разъем резака для автоматической обрезки рулонной бумаги: Подсоединяет резак для автоматической обрезки рулонной бумаги.

7. Загрузчик лотка для компакт-диска: Удерживает лоток с компакт-диском и загружает его в принтер.

8. Выходной лоток: Принимает бумагу, выведенную из принтера.

9. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает выведенную бумагу.

1. Печатающая головка: Напыляет чернила на носитель.

2. Крышка секции размещения чернильных картридже: Прикрывает чернильные картриджи. Открывайте ее только для установки и замены чернильных картриджей.

3. Панель управления: Служит для управления различными функциями принтера. Подробности см. в следующем разделе.

1. Загрузчик рулонной бумаги: Удерживает рулонную бумагу и автоматически подает ее после захвата рулонной бумаги рукой в течение трех секунд.

2. Боковые направляющие загрузчика рулонной бумаги: Помогают подавать рулонную бумагу внутрь принтера без перекосов. Отрегулируйте положение направляющей точно по ширине используемой рулонной бумаги.

3. Загрузчик матового картона: Удерживает матовый картон и подает его.

4. Держатель рулонной бумаги: Крепится к принтеру и содержит рулонную бумагу.

5. Ручка загрузчика рулонной бумаги: Вращайте, чтобы намотать рулонную бумагу.

6. Разъем интерфейсного кабеля IEEE 1394: Используется для подключения IEEE-интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

7. Разъем USB-интерфейсного кабеля: Используется для подключения USB-интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

8. Разъем параллельного интерфейсного кабеля: Используется для подключения параллельного интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

9. Регулировочный рычаг: Регулирует расстояние между печатающей головкой и носителем, чтобы исключить смазывание чернил.

| Простая бумага Специальные носители EPSON Бумага толщиной от 0,08 мм до 0,3 мм
| Конверт Бумага толщиной от 0,4 мм до 1,3 мм
| Лоток для компакт-диска
| Открыто

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буферной памяти принтера, если нажать на нее дважды при включенном электропитании принтера. Чтобы выключить принтер, удерживайте в нажатом положении кнопку Сеть до тех пор, пока световой индикатор не погаснет.
Paper (Бумага) | Загружает или выводит бумагу. Возобновляет печать, если нажать после устранения ошибки Paper out (Нет бумаги) или Double feed (Подача сдвоенных листов).
Ink (Замена чернильного картриджа) | Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей. Возвращает печатающую головку в исходное положение после замены чернильного картриджа. Производит чистку дюз печатающей головки, если удерживать в нажатом положении в течение трех секунд, когда световой индикатор Ink out (Нет чернил) не горит.
Roll paper (Рулонная бумага) (без резака) | Печатается линия обреза и подается рулонная бумага в положение, в котором ее можно легко удалить из автоподатчика листов, когда нажимается после печати. Подает рулонную бумагу в положение печати, если нажимается после обрезки бумаги. Подает рулонную бумагу в обратном направлении до положения, в котором ее легко можно удалить из автоподатчика, если удерживать кнопку нажатой в течение 3 секунд.
Roll paper (Рулонная бумага) (с резаком) | При установке в драйвере Single Cut (Одиночный отрез) или Double Cut (Двойной отрез) Обрезает рулонную бумагу в выбранном положении и выводит, если нажимается после печати. Затем автоматически подает рулонную бумагу в положение печати. При установке в драйвере Not Cut (Не резать) Обрезает рулонную бумагу с полем и выводит, если нажимается после печати. Затем автоматически подает рулонную бумагу в положение печати.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание действия
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает печатные данные, печатает, заменяется чернильный картридж, заправляется система подачи чернил или прочищаются дюзы печатающей головки.
Paper out (Нет бумаги) | Горит постоянно, когда в принтере нет бумаги или зафиксирована ошибка Double feed (Подача сдвоенных листов). Заложите бумагу в автоподатчик; затем нажмите на кнопку Paper (Бумага) для возобновления печати. Мигает, когда замята бумага. Удалите всю бумагу из автоподатчика и заложите бумагу вновь. Если световой индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу.
Ink out (Нет чернил) | Мигает, когда чернильный картридж полупустой. Горит постоянно, когда чернильный картридж пустой. Замените картридж с чернилами photo black [фотографический черный] (T0341), cyan [голубой] (T0342), magenta [пурпурный] (T0343), yellow [желтый] (T0344), light cyan [светло-голубой] (T0345), light magenta [светло-пурпурный] (T0346), light black [серый] (T0347) или matte black [матовый черный] (T0348). Мигает, когда печатающая головка перемещается в положение замены чернильных картриджей.

[К началу]

Предыдущая | Далее