Информация об изделии / Указания по технике безопасности

# О дополнительной оснастке и электромонтажных работах

> Ограничения по применению дополнительной оснастки
> Правила выполнения электромонтажных работ

## Ограничения по применению дополнительной оснастки

Компания EPSON SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате применения пользователем дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных компанией SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция компании "Эпсон") или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная компанией "Эпсон").

[К началу]

## Правила выполнения электромонтажных работ

| Предупреждение:

| Смотрите табличку на корпусе принтера с номинальным рабочем напряжением тока питания и проверьте, чтобы оно соответствовало напряжению тока питания. Важно: Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов: Синий — Нейтраль Коричневый — Фаза

При необходимости подсоединить вилку к сетевому кабелю:
Так как цвета изоляции проводов у сетевого кабеля могут не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, выполните следующие указания:

- Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

- Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

- При повреждении вилки лучше замените сетевой кабель целиком или обратитесь за технической помощью к аттестованному электрику.

- Перегоревшие плавкие предохранители заменяйте плавкими вставками соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Далее