Как сделать / Двухсторонняя печать

# Использование двухсторонней печати

Принтер EPSON Stylus Photo 2100 обладает возможностью двухсторонней печати. Имеется два способа двухсторонней печати. Обычная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы. После отпечатывания их, можно вновь загрузить ими автоподатчик бумаги и отпечатать четные страницы на другой стороне листа. Двухсторонняя печать в режиме Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять буклеты. Подробности об изготовлении буклетов и двухсторонней печати пользователи Windows см. в разделе Выполнение установок вкладки Layout (Макет), а пользователи Macintosh см. в разделе Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы.

| Примечание:

| Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети и использовании его в качестве сетевого принтера общего доступа.

| В зависимости от типа используемого носителя в автоподатчик бумаги может быть загружено до 30 листов при двухсторонней печати.

| Используйте носители тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество отпечатков может понизиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображений, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

| Чернила могут смазаться во время двухсторонней печати.

Пользователи Windows должны установить флажок Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) на вкладке Layout (Макет) драйвера принтера. Об открытии драйвера данного принтера см. раздел Доступ к программному обеспечению.

Пользователи Macintosh должны установить флажок Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы). Информацию о выполнении установок в этом диалоговом окне см. в разделе Введение в программное обеспечение принтера.

Когда флажок Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) установлен, возможны следующие установки.

Margins (Поля)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Margins (Поля). Эта установка позволит вам задать расположение подшивки бумаги. Вы можете выбрать между Left (Левая), Top (Верхняя) и Right (Правая). Вы можете также задать ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле подшивки).

Folded Booklet (Буклет)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы изготовлять буклеты. Подробности об этой функции пользователи Windows см. в разделе Выполнение установок на вкладке Layout (Макет), а пользователи Macintosh см. в разделе Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы.

Когда вы сделали свои установки, щелкните на кнопке OK, чтобы сохранить их. Загрузите бумагу в автоподатчик бумаги, затем отошлите задание на печать принтеру из используемого программного приложения. Вначале будут печататься нечетные страницы (если установка Folded Booklet (Буклет) не выбрана). Указания о создании четных страниц будет высвечиваться на экране во время выхода из принтера нечетных страниц. Следуйте предлагаемым указаниям и щелкните на кнопке Resume (Продолжить).

[К началу]

Предыдущая | Далее