Как сделать / Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

# Крепление резака для автоматической обрезки бумаги и фотоприемника

> Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги
> Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

Если вы воспользуетесь резаком, входящим в комплект принтера EPSON Stylus Photo 2100, то сможете автоматически обрезать фотографические изображения, непрерывно распечатываемые на рулонной бумаге. Закрепите резак следующим образом.

| Предостережение:

| При закреплении резака к принтеру выключите принтер из соображений безопасности.

| Нажмите в правую сторону на рычаг, что расположен на левой стенке выходного лотка, затем снимите с принтера выходной лоток.

| Точно установите резак в нужное положение.

Для сбора бумаги, отрезаемой резаком, закрепите фотоприемник. Выполните для этого следующие действия.

| Предостережение:

| При использовании фотоприемника сместите принтер на край стола так, чтобы материал фотоприемника висел, как показано на рисунке. Будьте осторожны, чтобы не допустить падения принтера со стола в процессе его смещения к краю стола. Кроме того, не ставьте принтер на неустойчивую опорную поверхность.

| Прикрепите фотоприемник к резаку. Вставьте с обеих сторон кромку фотоприемника в паз внизу резака.

| Наденьте на крючки кольца, расположенные на кромке материала фотоприемника.

| Поместите материал внутрь рамки фотоприемника, как на рисунке ниже, затем разгладьте материал, одновременно натягивая в разные стороны левую и правую кромки.

|  | Предостережение:

|  | Следующее определяет размер и количество рулонной бумаги, которые фотоприемник может принять. Длиной в пределах 55 - 178 мм: 40 листов Длиной в пределах 178 - 297 мм: 1 лист Кроме того, снимайте фотоприемник, когда длина фотографии превышает 297 мм. В случае применения фотоприемника, когда длина отрезаемой бумаги превышает указанный размер, может произойти смятие бумаги или повреждение фотоприемника.

|  | При печати на бумаге Premium Semigloss Photo вынимайте каждый отпечатанный лист из фотоприемника немедленно после печати. Разложите все отпечатанные листы отдельно для просушки, иначе качество отпечатков может ухудшиться.

> После закрепления резака выполните следующие установки в драйвере принтера, прежде чем пользоваться им. Если вы не сделаете эти установки, то режим Roll paper Auto Cut (Автоматическая обрезка рулонной бумаги) будет не доступен.

## Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

Выполните установки по закреплению резака для автоматической обрезки следующим образом.

### Пользователи Windows

| Пользователи Windows 2000, NT 4.0, Me, 98 и 95 щелкните на пункте Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры), чтобы открыть папку Printer (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните на пункте Start (Пуск), затем щелкните на пункте Control Panel (Панель управления), затем щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы), чтобы открыть папку Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Пользователи Windows Me, 98 и 95 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Properties (Свойства) в меню File (Файл).

> Пользователи Windows XP и 2000 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Printing Preferences (Параметры печати) в меню File (Файл).

> Пользователи Windows NT 4.0 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Document Defaults (Документы по умолчанию) в меню File (Файл).

> Откроется программное обеспечение принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на пункте Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях).

| Установите флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы выйти из этого меню.

|  | Примечание:

|  | После закрепления резака обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее положения. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу разного типа и ширины, то рекомендуется применять режим автоматической обрезки после регулировки положения линии обреза. Подробности о регулировке положения линии обреза см. раздел Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги .

### Пользователи Macintosh

| Щелкните на пункте Print (Печать) в меню File (Файл) используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита). Откроется диалоговое окно Utility (Сервис).

| Щелкните на пункте Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях).

| Установите флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы выйти из этого меню.

|  | Примечание:

|  | После закрепления резака обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее положения. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу разного типа и ширины, то рекомендуется применять режим автоматической обрезки после регулировки положения линии обреза. Подробности о регулировке положения линии обреза см. раздел Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги .

[К началу]

## Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

После закрепления резака обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее положения.

| Примечание:

| Перед выполнением следующего необходимо включить принтер и сделать установку Roll paper (Рулонная бумага). Подробности об установке Roll paper (Рулонная бумага) см. раздел Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите поддерживать точное положение линии обреза, то рекомендуется регулировать положение линии обреза при каждой смене типа и размера (ширины) рулонной бумаги.

### Пользователи Windows

| Пользователи Windows 2000, NT 4.0, Me, 98 и 95 щелкните на пункте Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры), чтобы открыть папку Printer (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните на пункте Start (Пуск), затем щелкните на пункте Control Panel (Панель управления), затем щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы), чтобы открыть папку Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Пользователи Windows Me, 98 and 95 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Properties (Свойства) в меню File (Файл).

> Пользователи Windows XP и 2000 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Printing Preferences (Параметры печати) в меню File (Файл).

> Пользователи Windows NT4.0 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 2100, затем щелкните на пункте Document Defaults (Документы по умолчанию) в меню File (Файл).

> Откроется программное обеспечение принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на пункте Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях).

| Затем проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен), щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Выравнивание положения резака для автоматической обрезки)

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cut Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) недоступна, то проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен). В противном случае кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете пользоваться резаком.

| После проверки того, что установка Roll paper (Рулонная бумага) задана, щелкните на кнопке Print (Печать). Распечатывается шаблон проверки расположения линии обреза и отрезается.

| На отрезанной рулонной бумаге определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Выберите номер, который соответствует наиболее точному расположению отреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы задействовать регулировку.

### Пользователи Macintosh

| Щелкните на пункте Print (Печать) в меню File (Файл) используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита). Откроется диалоговое окно Utility (Сервис).

| Щелкните на пункте Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях).

| Потом проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен), щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cut Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) недоступна, то проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен). В противном случае кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете пользоваться резаком.

| После проверки того, что установка Roll paper (Рулонная бумага) задана, щелкните на кнопке Print (Печать). Распечатывается шаблон проверки расположения линии обреза и отрезается.

| Используя отрезанную рулонную бумагу, определите номер, соответствующий наиболее точному расположению отреза на отпечатанной линии раздела цветов.

| Выберите номер, который соответствует наиболее точному расположению отреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы задействовать регулировку.

[К началу]

Предыдущая | Далее