Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

> Photo Black [фотографический черный] (T0341), Cyan [голубой] (T0342), Magenta [пурпурный] (T0343), Yellow [желтый] (T0344), Light Cyan [светло-голубой] (T0345), Light Magenta [светло-пурпурный] (T0346), Light Black [серый] (T0347), Matte Black [матовый черный] (T0348)

## Photo Black [фотографический черный] (T0341), Cyan [голубой] (T0342), Magenta [пурпурный] (T0343), Yellow [желтый] (T0344), Light Cyan [светло-голубой] (T0345), Light Magenta [светло-пурпурный] (T0346), Light Black [серый] (T0347), Matte Black [матовый черный] (T0348)

Цвет | фотографический черный, голубой,пурпурный,желтый,светло-голубой,светло-пурпурный, серый, матовый черный
Ресурс по печати* | 689 страниц (A4, ISO/IEC 10561 Letter Pattern с разрешением 360 dpi) 495 страниц (A4 с разрешением 360dpi, 5% заполнение страницы)
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C)
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Перевозка: - от -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Точка замерзания:** -18°C
Размеры | 12,7 мм (ширина) x 71,2 мм (длина) x 66,5 мм (высота)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чистки дюз печатающей головки и частоты включения принтера.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C.

| Предостережение:

| Применяйте только подлинные картриджи компании EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные компанией EPSON, могут привести к поломке принтера, устранение которой не входит в гарантийные обязательства компании EPSON.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

| Не заправляйте повторно чернильные картриджи. С установкой чернильного картриджа принтер начинает вести учет остающихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в чернильный картридж. Показания микросхемы невозможно изменить, поэтому в случае повторной заправки картриджа микросхема будет продолжать сигнализировать, что картридж пустой.

[К началу]

Предыдущая | Далее