Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Использование держателя рулонной бумаги

> Загрузка рулонной бумаги

С помощью держателя рулонной бумаги, смонтированного на принтере, вы можете печатать на рулонной бумаге, которая является наиболее подходящей для непрерывной печати. В случае печати с использованием держателя рулонной бумаги имейте в виду следующее:

- Загружайте бумагу печатной поверхностью сверху.

- Используйте плоскую, недеформированную бумагу. Если бумага скручена, распрямите ее перед печатью, чтобы избежать неполадок с подачей.

- Всегда удерживайте бумагу за кромки.

- Оставляйте достаточно свободного места спереди принтера для полного выхода бумаги.

- Выходной лоток должен быть опущен, а его удлинитель задвинут.

- Обратите внимание на ровную обрезку передней кромки, которая должна быть перпендикулярна продольной оси бумажной полосы. Если передний край бумаги обрезан косо или неровно, бумага может не подаваться равномерно или печать может выходить за пределы передней кромки бумаги.

- Для получения высокого качества печати компания EPSON рекомендует пользоваться только бумагой, поставляемой компанией EPSON.

- Не загружайте рулонную и листовую бумагу одновременно.

## Загрузка рулонной бумаги

Выполните следующую процедуру по монтажу держателя рулонной бумаги и загрузке рулона бумаги.

| Закрепите рулон бумаги на держателе рулонной бумаги.

|  | Примечание:

|  | Удалите прозрачный лист после установки рулона бумаги на держателях.

| Проверьте, что конец рулона обрезан по торцу перпендикулярно обеим его боковым сторонам, как показано на рисунке ниже.

|  | Предостережение:

|  | Всегда используйте угольник или другой инструмент, чтобы обрезать конец рулона перпендикулярно. Скошенная обрезка может вызвать неполадки в подаче бумаги.

| Для распрямления рулонной бумаги положите ее печатной стороной кверху между листами инструкционной брошюры, прикладываемой к рулону для его защиты. Затем сверните брошюру в направлении, противоположном закрутке бумажной ленты.

| Снимите подставку для бумаги и опустите выходной лоток. Затем включите принтер.

| Проверьте, что регулировочный рычаг установлен в положение .

| Вставьте лапки держателя рулонной бумаги в пазы сзади принтера, затем закрепите держатель рулонной бумаги на кронштейне.

| Вытяните примерно 40 см рулонной бумаги и заведите максимально глубоко в загрузчик рулонной бумаги, прислоняя к левой боковой направляющей загрузчика рулонной бумаги, расположенного сзади принтера. Затем отрегулируйте другую боковую направляющую по размеру бумаги.

|  | Предостережение:

|  | Не загружайте рулонную бумагу в автоподатчик листов обычной бумаги.

| Для правильной загрузки бумаги следует неподвижно удерживать ее рукой в течение трех секунд. Бумага будет автоматически затягиваться внутрь принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что бумага подается правильно. Если бумага идет не прямо, то нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) не менее трех секунд, чтобы вывести бумагу. Световой индикатор ошибки непрерывно горит.

| Вращайте ручку загрузчика рулонной бумаги и намотайте рулонную бумагу. Нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы погасить световой индикатор ошибки, затем снова загрузите бумагу.

Теперь рулонная бумага загружена. Далее настройте программное обеспечение принтера и попытайтесь печатать. Подробности по настройке программного обеспечения принтера см. в разделе Печать на рулонной бумаге.

[К началу]

Предыдущая | Далее