Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Снятие рулонной бумаги с принтера

Выполните следующую процедуру по удалению рулонной бумаги из принтера.

| Нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы подать бумагу. На рулонной бумаге печатается линия обрезки. Выполните пункт 3, если установлен резак, поскольку бумага автоматически обрезается.

|  | Примечание:

|  | Чтобы отменить этап удаления бумаги и распечатать больше данных, нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) и пошлите принтеру очередное задание на печать. Бумага вернется на позицию начала печати перед началом распечатки очередного задания на печать. Не нажимайте на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) дольше, чем необходимо. Иначе отпечаток будет испорчен.

| Обрежьте бумагу вдоль напечатанной линии обрезки. Не тяните за бумагу, когда будете обрезать ее, иначе отпечаток будет испорчен. При резке бумаги не заходите за линию (ближе к принтеру), чтобы избежать неполадок в подаче бумаги.

|  | Примечание:

|  | Компания EPSON рекомендует пользоваться угольником или другим инструментом, чтобы обрезать конец рулонной бумаги перпендикулярно. Косой отрез может вызвать неполадки в подаче бумаги.

| Отрезав бумагу, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Roll paper (Рулонная бумага) примерно в течение 3 секунд. Бумага подается в обратном направлении в позицию, где вы можете легко удалить ее из автоподатчика листов сзади принтера. Если бумага не подалась в эту позицию, то повторите этот пункт.

| Вращайте ручку загрузчика рулонной бумаги и намотайте рулонную бумагу. Аккуратно снимите бумагу, затем нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) для погашения светового индикатора ошибки.

[К началу]

Предыдущая | Далее