Как сделать / Техобслуживание

# Перевозка принтера

Если необходимо перевезти принтер в другое место, то тщательно подготовьте и упакуйте его, как описано ниже, используя сохраненные оригинальные коробку (или аналогичную, со стенками которой принтер плотно соприкасается) и упаковочные материалы. Выполните следующие действия.

| Предостережение:

| При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджей.

| Оставляйте чернильные картриджи в установленном положении. Снятие картриджей к высыханию печатающей головки и неисправности принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь в том, что печатающая головка находится в исходном (крайнем правом) положении. Если нет, то включите принтер и подождите, пока печатающая головка займет исходное положение. Закройте крышку принтера, затем выключите принтер и отсоедините его от сети.

| Отсоедините интерфейсный кабель от принтера.

| Выньте бумагу из автоподатчика листов и снимите подставку для бумаги.

| Вновь откройте крышку принтера. Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей к принтеру лентой, как показано ниже на рисунке, затем закройте крышку принтера.

| Втолкните внутрь принтера удлинитель выходного лотка и откиньте выходной лоток вверх.

| Приложите к обоим торцам принтера защитные вкладыши.

| Упакуйте принтер вместе с сетевым кабелем в его оригинальную коробку.

| Во время транспортировки принтер должен занимать горизонтальное положение.

[К началу]

Предыдущая | Далее