Печать в Windows

# Изменение макета страницы

> Выполнение установки Уменьшить/Увеличить
> Задание установки Двухсторонняя печать
> Выполнение установки Multi-Page (Многостраничная)
> Выполнение установки Watermark (Водяной знак)

Можно сделать установки Уменьшить/Увеличить, Multi-Page (Многостраничная) и Watermark (Водяной знак) на вкладке Layout (Макет). Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Уменьшить/Увеличить

Используйте установки Уменьшить/Увеличить на вкладке Layout (Макет) для подгонки размера изображения документа к размеру бумаги, на которой он будет распечатываться.

Можно выбрать следующие установки.

Подогнать под страницу | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер изображения документа, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер бумаги.
Пользовательский | Позволяет вручную уменьшить или увеличить размер изображения. Щелкните на кнопках со стрелками, расположенным рядом с блоком Масштаб для выбора процентного изменения изображения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Задание установки Двухсторонняя печать

Принтер EPSON Stylus Photo 2100 поддерживает двухстороннюю печать. Имеется два способа двухсторонней печати. Обычная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы. После отпечатывания их, можно вновь загрузить ими автоподатчик бумаги и отпечатать четные страницы на другой стороне листа. Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети или использовании его в качестве сетевого принтера общего доступа.

| При двухсторонней печати можно загружать за раз до 30 листов бумаги; однако загрузочная вместимость автоподатчика зависит от типа используемого носителя.

| Используйте носители тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество отпечатков может понизиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображений, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

| Поверхность бумаги может смазываться чернилами во время двухсторонней печати.

### Обычная двухсторонняя печать

Выполните следующие действия для распечатки нечетных и четных страниц на обеих сторонах листов бумаги.

| Установите флажок Двухсторонняя печать на вкладке Layout (Макет) программного обеспечения принтера. Подробнее о доступе к вкладке Layout (Макет) см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на кнопке Поля. Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняяи Правая.

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Фактический размер поля подшивки может отличаться от заданного в установках в зависимости от используемого программного приложения. Проэкспериментируйте с распечаткой нескольких листов бумаги, используя разные значения поля подшивки перед печатью всего документа.

| Щелкните на кнопке OK для возврата на вкладку Layout (Макет), затем щелкните на кнопке OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения. Во время печатания принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как сделать четные страницы.

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Если это случится, то немного скрутите листы в обратном направлении перед загрузкой в принтер.

|  | Выровните листы стопки, стукнув ребром стопки о плоскую твердую поверхность перед загрузкой стопки бумаги в принтер.

|  | Выполните указания по перезагрузке отпечатков. При неправильной перезагрузке отпечатков бумага может замяться или положение и размер поля подшивки будут неправильными.

|  | В случае замятия бумаги см. Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги щелкните на кнопке Продолжить для печати четных страниц.

### Двухсторонняя печать Буклет

Можно также изготовлять буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатании буклета принтер вначале печатает страницы, которые будут снаружи после сгибания бумаги, и потом после перезагрузки бумаги печатает внутренние страницы, как показано ниже на рисунке.

Буклет

| Поле подшивки

Буклет может быть сделан путем печати страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После повторной загрузки этих отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на задней стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на задней стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на задней стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и сшить их вместе в буклет.

Выполните следующие действия для создания буклетов, как описано выше.

| Установите флажок Двухсторонняя печать на вкладке Layout (Макет), затем установите флажок Буклет.

| Щелкните на кнопке Поля. Откроется диалоговое окно Поля.

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняяи Правая.

|  | Примечание:

|  | Когда выбрана Книжная как установка параметра Ориентация на вкладке Main (Главное) драйвера принтера, можно выбрать между Левое или Правое. Поле подшивки Верхнее поддерживается, когда выбрана опция Альбомная в качестве параметра установки Orientation (Ориентация).

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, а будет оставлено поле шириной 20 мм, то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба.

Книжная | Альбомная

| Ребро сгиба

| Поле

| Щелкните на кнопке OK для возврата на вкладку Layout (Макет), затем щелкните на кнопке OK для сохранения сделанных установок.

| Проверьте, что бумага загружена в автоподатчик листов и отослано задание на печать из используемого программного приложения.

| Указания о печатании внутренних страниц появятся на экране во время выхода из принтера наружных страниц. Следуйте указаниям на экране по повторной загрузки бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке в предыдущем разделе Обычная двухсторонняя печать.

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Если это случится, то немного скрутите листы в обратном направлении перед загрузкой в принтер.

|  | Выровните листы стопки, стукнув ребром стопки о плоскую твердую поверхность перед загрузкой стопки бумаги в принтер.

|  | Выполните указания по повторной загрузки отпечатков. При неправильной перезагрузке отпечатков бумага может замяться или положение и размер поля подшивки будут неправильными.

|  | В случае замятия бумаги см. Бумага подается неправильно.

| После повторной загрузки бумаги щелкните на кнопке Продолжить для печати внутренних страниц.

| По окончании печати согните листы и скрепите их вместе с помощью степлера или другого способа скрепления.

[К началу]

## Выполнение установки Multi-Page (Многостраничная)

Установка флажок Multi-Page (Многостраничная) позволяет сделать выбор между установками N-up и Poster (Плакат). Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Multi-Page (Многостраничная) на вкладке Layout (Макет) для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе.

Когда выбрана опция N-up, вы можете сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Открывает диалоговое окно Макет печати, где можно задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, что зависит от выбора Ориентации на вкладке Paper (Бумага).
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать на листе бумаги рамку вокруг каждой страницы.

### Выполнение установки Poster (Плакат)

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Poster (Плакат) в качестве параметра установки Multi-Page (Многостраничная) для печати изображения плакатного размера.

Щелкните на кнопке Установки, чтобы выбрать способ печати плаката. Откроется диалоговое окно Установки плаката.

Можно выбрать следующие установки.

Печать линий обреза | Установите флажок в клетке этой опции для активизации печати линий обреза.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке OK для закрытия диалогового окна Установки плаката.

[К началу]

## Выполнение установки Watermark (Водяной знак)

Для печати водяного знака на документе щелкните на любой точке блока списка Watermark (Водяной знак) на вкладке Layout (Макет) и выберите нужный водяной знак.

Можно также добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в список Водяные знаки. Для добавления водяного знака щелкните на кнопке Добавить/Удалить. Появится следующее диалоговое окно.

Смотрите ниже соответствующий раздел для завершения создания пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия для создания графического водяного знака.

| Выберите BMP.

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор) для выбора файла точечной графики, который хотите использовать, затем щелкните на кнопке OK.

| Введите с клавиатуры имя для своего водяного знака в блоке Имя и потом щелкните на кнопке Save (Сохранить). Щелкните на кнопке OK для возврата на вкладку Layout (Макет).

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия для создания текстового водяного знака.

| Выберите Текст.

| Введите текст водяного знака в Текстовое поле. Введенный текст будет закреплен как имя для вашего водяного знака.

| При желании изменить имя водяного знака введите с клавиатуры новое имя в блоке Имя, затем щелкните на кнопке Сохранить. Щелкните на кнопке OK для возврата на вкладку Layout (Макет).

### Изменение вида водяного знака

Выполните следующие действия для изменения вида водяного знака при печати.

| Выберите водяной знак в блоке списка Watermark (Водяной знак) на вкладке Layout (Макет).

| Щелкните на кнопке Установки. Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь в том, что выбран соответствующий водяной знак в блоке списка Watermark (Водяной знак), затем задайте установки Color (Цвет), Расположение, Насыщенность, Размеры, Шрифт, Гарнитура шрифта и Угол наклона.(Подробности смотрите в оперативной справке.) Сделанные установки отобразятся на экране монитора слева от диалогового окна.

| Выполнив установки, щелкните на кнопке OK.

[К началу]

Предыдущая | Далее