Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Использование панели управления принтера
> Использование утилит Status Monitor

В данном принтере используются чернильные картриджи, оснащаемые микросхемами. Микросхема контролирует с высокой точностью количество использованных чернил в каждом картридже. Даже если чернильный картридж будет удален из принтера и позднее снова будет установлен на него, то все содержащиеся в нем чернила могут быть полностью использованы. Однако учитывайте, что некоторая часть чернил расходуется каждый раз при установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет надежность его функционирования.

Чернильные картриджи можно заменить, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor. Указания см. ниже в соответствующем разделе.

| Предупреждение:

| Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

| Будьте осторожны при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку некоторое количество чернил может находиться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой. Если остаются дискомфорт или проблемы со зрением после тщательной промывки глаз водой, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

| Компания EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи EPSON. Другие картриджи, не производимые компанией EPSON, могут вызвать повреждения принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства компании EPSON.

| Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, остающиеся в дюзах печатающей головки, высохнут и закупорят каналы подачи чернил.

| Не заправляйте повторно чернильные картриджи. Принтером ведется учет остающихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в чернильный картридж. В случае повторной заправки картриджа информация об объеме оставшихся чернил микросхемой не будет изменена и таким образом количество чернил, доступных для использования не изменится.

| Примечание:

| Вы не сможете продолжать печатать, когда один из чернильных картриджей пустой, даже если при этом другие картриджи еще заполнены чернилами. Перед началом печати замените пустой чернильный картридж.

| Помимо использования в процессе печати документов, чернила расходуются во время чистки печатающей головки и цикла самоочистки, который выполняется при включении принтера и заправки системы подачи чернил после установки чернильного картриджа в принтер.

Дополнительную информацию о чернильных картриджах см. в разделе Обращение с чернильными картриджами.

## Использование панели управления принтера

Световые индикаторы принтера будут информировать вас, когда наступило время приобрести новый чернильный картридж и заменить пустой картридж.

В данной таблице описываются состояния световых индикаторов и необходимые действия, на выполнение которых они могут указывать.

Световые индикаторы | Действия пользователя
| Приобрести новый картридж с чернилами photo black [фотографический черный] (T0341), cyan [голубой] (T0342), magenta [пурпурный] (T0343), yellow [желтый] (T0344), light cyan [светло-голубой] (T0345), light magenta [светло-пурпурный] (T0346), light black [серый] (T0347) или matte black [матовый черный] (T0348)
| Замените пустой чернильный картридж.

Для замены чернильного картриджа используйте кнопку замены чернильного картриджа и выполните следующие действия.

| Проверьте, что принтер включен. Световой индикатор Сеть должен непрерывно гореть, а не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка сместится в положение замены чернильного картриджа, начнет мигать световой индикатор Сеть и световой индикатор Ink out (Нет чернил), соответствующий чернильному картриджу, который необходимо заменить, начинает мигать или остается постоянно горящим.

|  | Примечание:

|  | Не нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа дольше трех секунд. Команда чистки дюз печатающей головки будет инициирована, если кнопка замены чернильного картриджа будет нажата дольше трех секунд.

|  | Предостережение:

|  | Не смещайте и не прикладывайте усилий рукой к печатающей головке, так как это может повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа, чтобы сместить печатающую головку.

| Откройте крышку секции размещения чернильных картриджей. Сожмите пальцами стенки чернильного картриджа, который хотите заменить. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его надлежащим образом. Не разбирайте отработавший картридж и не пытайтесь заправить его чернилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

|  | Примечание:

|  | Для получения лучших результатов встряхните новый чернильный картридж четыре или пять раз перед вскрытием упаковки.

|  | Не встряхивайте чернильный картридж после удаления упаковки; это может привести к вытеканию чернил.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки. Установите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Затем нажмите вниз на чернильный картридж, пока он не зафиксируется со щелчком на месте. Не прикладывайте чрезмерного усилия к картриджу.

|  | Предостережение:

|  | Будьте осторожны, чтобы не сломать лапки, что находятся по бокам чернильного картриджа, при его извлечении из упаковки.

|  | Не удаляйте и не разрывайте этикетку на картридже; в противном случае чернила будут вытекать.

|  | Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа. Это может повредить чернильный картридж.

|  | Если чернильный картридж должен быть удален из принтера временно, то обязательно защитите область отверстия подачи чернил от пыли и грязи. Храните чернильный картридж в тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа обязательно держите его так, как показано внизу на рисунке (этикетка, указывающая цвет чернил в картридже должна находиться сверху картриджа). Клапан в отверстии подачи чернил предназначается для удержания чернил, которые могли бы излишне вытечь наружу. Тем не менее рекомендуется быть аккуратными в обращении. Не касайтесь отверстия подачи чернил картриджа и прилегающей к нему поверхности.

|  | Обязательно всегда устанавливайте новый чернильный картридж в принтер сразу после удаления старого чернильного картриджа. Несоблюдение требования безотлагательно установить чернильный картридж может привести к засыханию печатающей головки и ее неспособности нормально функционировать.

| По окончании замены картриджа закройте крышку секции размещения чернильных картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Принтер смещает печатную головку и начинает заправку чернилами системы подачи чернил. Световые индикаторы чернил начинают мигать. Этот процесс заканчивается примерно через минуту. По окончании процесса заправки принтер возвращает печатающую головку в ее исходное положение. Световой индикатор (Сеть) перестает мигать и начинает непрерывно гореть, а световой индикатор Ink out (Нет чернил) гаснет.

|  | Предостережение:

|  | Световой индикатор Сеть продолжает мигать, когда принтер производит заправку чернил. Никогда не выключайте принтер, когда этот индикатор мигает.

|  | Примечание:

|  | Если появится сообщение об ошибке Ink end (Чернила окончились), после того, как печатающая головка сместится в свое исходное положение, то, возможно, чернильный картридж неправильно установлен. Снова нажмите на кнопку замены чернильного картриджа и переустановите чернильный картридж так, чтобы он зафиксировался со щелчком на месте.

[К началу]

## Использование утилит Status Monitor

Вы можете контролировать уровень оставшихся в картриджах чернил с компьютера и видеть на экране монитора указания по замене полупустого или пустого чернильного картриджа с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON Status Monitor (в Macintosh).

Когда чернильный картридж полупустой или пустой, щелкните на кнопке Как сделать в окне утилиты EPSON Status Monitor. Следуйте указаниям на экране монитора для замены чернильного картриджа.

Дальнейшую информацию о пользовании утилитой EPSON Status Monitor пользователи Windows см. в разделе Использование утилит EPSON Status Monitor 3, а пользователи Macintosh см. в разделе Использование утилит EPSON StatusMonitor.

[К началу]

Предыдущая | Далее