Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка матового картона (matte board)

Следуйте инструкциям для печати на матовом картоне. Вы можете использовать матовой картон толщиной от 0,4 мм до 1,3 мм.

| Предостережение:

| Соблюдайте приведенные ниже указания при загрузке матового картона. В случае неправильной загрузки вы можете повредить принтер.

| Поскольку держатель рулонной бумаги закрывает загрузчик матового картона, то снимайте держатель рулонной бумаги перед загрузкой матового картона.

| Включите принтер.

|  | Примечание:

|  | Всегда включайте принтер перед загрузкой матового картона; в противном случае матовый картон не будет правильно подаваться внутрь принтера.

|  | Снимите резак для автоматической обрезки рулонной бумаги, если он установлен на принтере.

| Установите регулировочный рычаг в положение . Световой индикатор Paper (Бумага) начнет мигать.

| Размещайте матовый картон печатной стороной кверху. Поместите картон в загрузчик горизонтально, придвинув к левой стенке до упора. Загружайте по одному листу за раз.

| Откройте крышку принтера и выровняйте край матового картона так, чтобы он располагался на расстоянии 1 см от ролика.

| A: Ролик
| B: Конец листа матового картона должен отстоять на расстоянии 1 см от ролика.

|  | Примечание:

|  | Не загружайте поврежденный картон.

|  | Используйте только белый матовый картон.

| Установите рычаг типа бумаги в положение .

|  | Примечание:

|  | Не передвигайте регулировочный рычаг типа бумаги во время печати, иначе принтер может быть поврежден.

| Закройте крышку принтера, затем нажмите на кнопку Paper (Бумага). Матовый картон будет автоматически подаваться внутрь принтера.

|  | Примечание:

|  | Световой индикатор Paper (Бумага) начнет мигать, если регулировочный рычаг типа бумаги будет установлен в неподходящем положении. Установите регулировочный рычаг в правильное положение и нажмите на кнопку Paper (Бумага).

| Убедитесь, что в драйвере принтера в качестве источника бумаги выбрано Manual Feed Slot (Паз для ручной подачи).

|  | Примечание:

|  | При печати на матовом картоне не выбирайте комбинацию Plain Paper (Простая бумага) в качестве установки Media Type (Тип носителя) и Speed (Скорость) в качестве устновки Mode (Режим). Иначе может ухудшиться качество печати принтера.

|  | Верните регулировочный рычаг в позицию после печати на матовом картоне. Если печатать на бумаге, когда регулировочный рычаг установлен в позицию или , то отпечатки могут быть смазанными.

[К началу]

Предыдущая | Далее