Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON

Нормальное качество получается при печати на большинстве сортов простой бумаги. Однако бумага со специальным покрытием обеспечивает более качественные отпечатки, потому что такая бумага впитывает меньше чернил.

Компания EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати компания EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. раздел Типы носителей, в котором вы найдете полный перечень этих продуктов.

Перед загрузкой специальной бумаги, поставляемой компанией EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящих свойствах нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинить подающий механизм принтера.

- Закладывайте стопку бумаги в автоподатчик печатной стороной кверху. Загляните в памятку, заложенную в пачку с бумагой, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезаны уголки листов для облегчения определения правильного направления укладки в автоподатчик листов, как показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав установку Maximum (Максимальная) в опции Printable Area (Область печати) в программном обеспечении принтера, то обрезанный уголок на специальной бумаге может стать причиной запачкивания отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы высота стопки бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Если бумага скручена, то распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Maximum (Максимальная) для опции Printable Area (Область печати).

- Установите регулировочный рычаг в положение , если чернила смазываются при печати на толстом носителе.

|  | Примечание:

|  | Для исключения пробелов всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на носителях обычной толщины.

## Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON

Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON.

Тип носителя | Загрузочная вместимость
Premium Ink Jet Plain Paper Bright White Ink Jet Paper | До 8 мм (общая толщина бумаги).
Premium Luster Photo Paper | До 20 листов формата A4. По одному листу за один раз формата A3 и Super A3/B.
Premium Semigloss Photo Paper | До 20 листов формата A4. По одному листу за один раз формата A3 и Super A3/B.
Premium Glossy Photo Paper | По одному листу за один раз.
Glossy Paper-Photo Weight | По одному листу за один раз.
Archival Matte Paper | До 20 листов формата A4, всегда помещайте лист подложки* под стопку листов. По одному листу за один раз формата A3 и Super A3/B.
Velvet Fine Art Paper | По одному листу за один раз с использованием матовой доски держателя.
Watercolor Paper-Radiant White | По одному листу за один раз.

| * Будьте внимательны и не печатайте на листе подложки, подложенным под специальные носители.

[К началу]

Предыдущая | Далее