Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование панели управления принтера

## Использование панели управления принтера

При некоторых обстоятельствах вам может потребоваться заменить чернильный картридж раньше, чем он станет пустым.

Если световой индикатор Ink out (Нет чернил) мигает или непрерывно горит, то замените пустой чернильный картридж, как описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа.

Для замены чернильного картриджа до того, как световой индикатор Ink out (Нет чернил) начнет мигать или утилита Status Monitor уведомит о том, что картридж пустой, следуйте указаниям этого раздела.

| Предостережение:

| Не снимайте картридж с принтера до тех пор, пока вы не будете готовы заменить его на другой.

| Проверьте, что принтер включен. Световой индикатор Power (Сеть) должен непрерывно гореть, а не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка сместится в положение замены чернильного картриджа, начнет мигать световой индикатор Сеть.

|  | Примечание:

|  | Не нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа дольше трех секунд. В противном случае принтер начнет чистку дюз печатающей головки.

|  | Предостережение:

|  | Не смещайте и не прикладывайте усилий рукой к печатающей головке, так как это может повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа, чтобы сместить печатающую головку.

| Откройте крышку секции размещения чернильных картриджей. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его надлежащим образом.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

|  | Примечание:

|  | Для получения лучших результатов встряхните новый чернильный картридж четыре или пять раз перед вскрытием упаковки.

|  | Не встряхивайте чернильный картридж после удаления упаковки; это может привести к вытеканию чернил.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки. Установите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Затем нажмите вниз на чернильный картридж, пока он не зафиксируется со щелчком на месте. Не прикладывайте чрезмерного усилия к картриджу.

|  | Предостережение:

|  | Будьте осторожны, чтобы не сломать лапки по бокам чернильного картриджа, при его извлечении из упаковки.

|  | Не удаляйте и не разрывайте этикетку на картридже; в противном случае чернила будут вытекать.

|  | Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа. Это может повредить чернильный картридж.

|  | Когда чернильный картридж удален из принтера, обязательно защитите область отверстия подачи чернил от пыли и грязи. Храните чернильный картридж в тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа обязательно держите его так, как показано внизу на рисунке (этикетка, указывающая цвет чернил в картридже должна находиться сверху картриджа). Хотя клапан отверстия подачи чернил предназначен для предотвращения разбрызгивания и загрязнения чернил, тем не менее рекомендуется соблюдать особую осторожность при обращении с картриджом. Не касайтесь отверстия подачи чернил картриджа и прилегающей к нему поверхности.

|  | Обязательно всегда устанавливайте новый чернильный картридж в принтер сразу после удаления старого чернильного картриджа. Несоблюдение требования безотлагательно установить чернильный картридж может привести к засыханию печатающей головки и ее неспособности печатать.

| По окончании замены картриджа закройте крышку секции размещения чернильных картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Принтер смещает печатную головку и начинает заправку чернилами системы подачи чернил. Световые индикаторы чернил начинают мигать. Этот процесс заканчивается примерно через минуту.

> По окончании процесса заправки принтер возвращает печатающую головку в ее исходное положение. Световой индикатор Сеть перестает мигать и начинает непрерывно гореть.

[К началу]

Предыдущая | Далее