Как сделать / Печать на компакт дисках

# Замечания для печати на компакт-дисках

> Возможные размеры компакт-дисков
> Регулировка положения места печати
> Настройка цветов

Принтер EPSON STYLUS PHOTO 2100 производит печать на компакт-дисках. При печати на компакт-дисках учитывайте следующие моменты.

- Не печатайте на компакт-диске раньше, чем запишите свои данные на нем. В противном случае отпечатки пальцев, грязь или царапины на поверхности компакт-диска могут привести к ошибкам при записи данных на компакт-диск.

- Рекомендуется вначале пробовать печать на каких-либо дополнительных компакт-дисках.

- Печатная поверхность может быть легко повреждена сразу после окончания печати.

- Давайте распечатанным компакт-дискам просохнуть не менее суток. Не вставляйте отпечатанные компакт-диски в дисковод раньше, чем они полностью высохнут.

- Не допускайте сушки отпечатанных компакт-дисков под прямыми лучами солнца.

- На некоторых типах компакт-дисков может произойти смазывание при определенном уровне насыщения цвета.

- Если печатная поверхность остается липкой даже после сушки, то значит степень насыщенности цвета слишком высокая. Рекомендуется понизить значение установки Color saturation (Насыщенность цвета) в программе EPSON Print CD.

- Наличие влаги на печатной поверхности может вызвать смазывание чернил.

- Если вы печатаете на большом количестве компакт-дисков, то рекомендуется вначале попробовать на дополнительных компакт-дисках. Затем проверьте состояние печатной поверхности через сутки.

- Если печать произошла по ошибке на поверхности лотка для установки компакт-диска или внутреннем прозрачном круге компакт-диска, то немедленно очистите их.

- Качество печати не может быть улучшено путем повторной печати на маркировочной печатной поверхности.

- Далее указаны параметры печатной поверхности на компакт-дисках.

Компакт-диск диаметром 12 см | Компакт-диск диаметром 8 см

## Возможные размеры компакт-дисков

Принтер EPSON STYLUS PHOTO 2100 допускает печать на компакт-дисках двух размеров: диаметром 12 см и 8 см.

Используйте компакт-диски, отмеченные как пригодные для печати, например, "Printable on the label surface" (Допускается печать на маркировочной поверхности) или "Printable with ink jet printers" (Допускается печать на струйных принтерах).

| Примечание:

| Подробности об обращении с компакт-дисками и общие указания о записи данных см. документацию к компакт-дискам.

| При печати на компакт-диске используется более низкий уровень насыщенности цвета, чем при печати на специальной бумаге компании EPSON, чтобы обеспечить качество печати.

| При печати на компакт-дисках диаметром 8 см используйте приспособление, предусмотренное на лицевой поверхности компакт-диска, перед установкой его в специальный лоток.

[К началу]

## Регулировка положения места печати

Если положение места печати сместилось после печати, то отрегулируйте его следующим образом.

### Пользователи Windows

#### 1. Напечатайте шаблон проверки положения места печати

Для проверки области печати вначале отпечатайте шаблон проверки положения места печати.

| Вставьте диск проверки положения места печати на компакт-диске, прикрепленный к специальному лотку, в этот лоток и все вместе вставьте в принтер.

|  | Примечание:

|  | Подробности об установке компакт-диска см. в разделе Установка компакт-диска.

|  | Если лист проверки положения места печати скрутился, то распрямите его перед загрузкой в принтер.

| Дважды щелкните на значке программы EPSON Print CD на экранном Рабочем столе, чтобы войти в программу EPSON Print CD.

|  | Примечание:

|  | Если значок программы EPSON Print CD не появляется на экранном Рабочем столе, то щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Programs (Программы) (в Windows Me, 2000, NT 4.0, 98 и 95) или All Programs (Все программы) (в Windows XP) и укажите на пункт EPSON Print CD, затем щелкните на пункте EPSON Print CD.

| Щелкните на пункте Inner/Outer Diameter Settings (Настройка Внутренний/Наружный диаметр) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Inner/Outer Diameter Settings (Настройка Внутренний/Наружный диаметр).

| Выберите пункт 12 cm CD-R (Компакт-диск диаметром 12 см) и щелкните на кнопке OK.

| Щелкните на пункте Printer Settings (Настройка принтера) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print Setup (Параметры печати).

| Выберите пункт EPSON STYLUS PHOTO 2100 в окне списка Name (Имя) и щелкните на пункте Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Main (Главное), затем выберите CD-R (компакт-диск) в окне списка Media Type (Тип носителя).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), затем выберите пункт Manual Feed Slot (Паз для ручной подачи) в окне списка Paper source (Тип бумаги), A4 в окне списка Paper size (Размер бумаги) и Portrait (Книжная) в опции Orientation (Ориентация).

| Щелкните на кнопке OK в диалоговом окне Print Setup (Параметры печати).

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Установите флажок в кнопочном переключателе Print Position Confirmation Pattern (Печатать шаблон проверки положения места печати) в списке позиций опции Print Confirmation Pattern (Шаблон проверки положения места печати) и щелкните на кнопке OK.

|  | Предостережение:

|  | Не переключайте регулировочный рычаг во время печати. Это может привести к повреждению принтера.

|  | После окончания печати на компакт-диске переключите регулировочный рычаг в соответствие с толщиной, загруженной в принтер бумаги. Для простой бумаги установите рычаг напротив символа .

#### 2. Измерение области печати

Замеряйте область печати по отпечатанному контрольному листу. Измерьте линейкой область, показанную на рисунке.

A: Высота B: Ширина

| Примечание:

| Положите линейку так, чтобы ее измерительная кромка лежала на центре окружности во время измерения.

| Если вы будете печатать шаблон проверки положения места печати на компакт-диске вместо контрольного листа, то не сможете точно замерить область печати. Обязательно учтите внутренний прозрачный круг компакт-диска при замере интересующей величины. Измерьте расстояние от окружности центрального отверстия для установки компакт-диска в специальный лоток до горизонтальной линии шаблона проверки.

#### 3. Сохраните замеренную величину для программы EPSON Print CD

| Выберите пункт Adjust Print Position (Отрегулировать положение места печати) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Adjust Print Position (Отрегулировать положение места печати).

| Установите флажок Enter Values (Ввести значения), затем введите полученные в результате измерений значения в окнах Height (Top) [Высота] и Width (Right) [Ширина] и щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | В случае переустановки программы EPSON Print CD снова отрегулируйте эти установки.

|  | Если вы изменяли установки после определения области печати, то распечатайте шаблон проверки места печати после щелчка на кнопке Reset (Сброс).

### Пользователи Macintosh

#### 1. Напечатайте шаблон проверки положения места печати

Для проверки области печати вначале отпечатайте шаблон проверки положения места печати.

| Вставьте диск проверки положения места печати на компакт-диске, прикрепленный к специальному лотку, в этот лоток и все вместе вставьте в принтер.

|  | Примечание:

|  | Подробности об установке компакт-диска см. в разделе Установка компакт-диска.

|  | Если лист проверки положения места печати скрутился, то распрямите его перед загрузкой в принтер.

| Дважды щелкните на значке Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), затем на папке программы EPSON Print CD, потом на значке программы EPSON Print CD.

| Щелкните на пункте Change CD Inner/Outer Diameter (Изменить внутренний/наружный диаметр компакт-диска) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Change CD Inner/Outer Diameter (Изменить внутренний/наружный диаметр компакт-диска).

| Выберите пункт 12 cm CD-R (Компакт-диск диаметром 12 см) и щелкните на кнопке OK.

| Щелкните на пункте Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Выберите пункт Manual Feed (Ручная подача) в окне списка Paper source (Тип бумаги), A4 в окне списка Paper size (Размер бумаги) и Portrait (Книжная) в опции Orientation (Ориентация).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите пункт CD-R (Компакт-диск) в окне списка Media Type (Тип носителя) и Print Position Check Pattern (Печатать шаблон проверки положения места печати) в опции Test Print Pattern (Шаблон проверки печати) и щелкните на пункте Print (Печать).

| Щелкните на кнопке OK.

|  | Предостережение:

|  | Не переключайте регулировочный рычаг во время печати. Это может привести к повреждению принтера.

|  | После окончания печати на компакт-диске переключите регулировочный рычаг в соответствие с толщиной, загруженной в принтер бумаги. Для простой бумаги включите .

#### 2. Измерение области печати

Замеряйте область печати по отпечатанному контрольному листу. Измерьте линейкой область, показанную на рисунке.

A: Высота B: Ширина

| Примечание:

| Положите линейку так, чтобы ее измерительная кромка лежала на центре окружности во время измерения.

| Если вы будете печатать шаблон проверки положения места печати на компакт-диске вместо контрольного листа, то не сможете точно замерить область печати. Обязательно учтите внутренний прозрачный круг компакт-диска при замере интересующей величины. Измерьте расстояние от окружности центрального отверстия для установки компакт-диска в специальный лоток до горизонтальной линии шаблона проверки.

#### 3. Сохраните замеренную величину для программы EPSON Print CD

| Выберите пункт Fine-tune Print Position (Отрегулировать положение места печати) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Fine-tune Print Position (Отрегулировать положение места печати).

| Установите флажок Value Entry (Ввести значения), затем введите полученные в результате измерений значения в окнах Top Space (Верхний интервал) и Right Space (Правый интервал) и щелкните на кнопке OK.

|  | Примечание:

|  | В случае переустановки программы EPSON Print CD снова отрегулируйте эти установки.

|  | Если вы изменяли установки после определения области печати, то распечатайте шаблон проверки места печати после щелчка на кнопке Reset (Сброс).

[К началу]

## Настройка цветов

### Отрегулируйте насыщенность цветов

Если чернила смазываются при печати на компакт-диске, то выполните следующие действия.

Установите насыщенность цвета в списке Print Color Correction [Коррекция цвета печати] (в Windows) или Color Correction [Коррекция цвета] (в Macintosh) в диалогом окне Print (Печать) и щелкните на кнопке OK.

| Примечание:

| Смазываемость чернил может быть различной на разных типах компакт-дисков, даже если вы печатаете с одним и тем же уровнем насыщенности цвета.

| Если вы хотите понизить уровень насыщенности, то отрегулируйте его с помощью параметра Brightness (Яркость) в программе EPSON Print CD или Contrast (Контрастность) в драйвере принтера.

| Когда насыщенность цвета в отпечатках низкая, выберите в списке Print Color Correction (Коррекция цвета печати) опцию Darker (Темнее) (в Windows) или в списке Color Correction (Коррекция цвета) опцию Strong (Резко) (в Macintosh).

| Чтобы проверить результаты печати дайте отпечаткам просохнуть в течение не менее суток после распечатки.

### Напечатайте шаблон проверки насыщенности цвета

Вы можете напечатать шаблон проверки насыщенности цвета с помощью программы EPSON Print CD. Этот контрольный шаблон печатается в виде полос на маркировочной поверхности компакт-диска. Вы можете проверить соответствующий уровень насыщенности чернил для компакт-диска.

Для распечатки шаблона проверки насыщенности цвета выполните следующие действия.

| Установите компакт-диск, чтобы проверить насыщенность.

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите пункт Print Density Confirmation (Проверка плотности печати) в списке Print Confirmation Pattern [Шаблон проверки печати] (в Windows) или пункт Print Density Check Pattern (Шаблон проверки плотности печати) в списке Test Print Pattern [Шаблон проверки печати] (в Macintosh) и щелкните на пункте Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Далее