Печать в Macintosh

# Изменение параметров страницы

> Определение размера бумаги пользователем
> Двухсторонняя печать

В диалоговом окне Параметры страницы можно изменять размер бумаги, задавать ориентацию отпечатков, печать на обеих сторонах бумаги, поворачивать распечатываемый документ на 180 градусов, увеличивать или уменьшать размер отпечатка и регулировать область печати.

Выберите пункт Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Появится диалоговое окно Параметры страницы.

Можно сделать следующие установки в диалоговом окне Параметры страницы:

Размер бумаги | Выберите размер бумаги, который хотите использовать. При желании определить пользовательский размер, см. раздел Определение размера бумаги пользователем.
Paper Source (Источник бумаги) | Выберите предполагаемый источник бумаги из числа следующих: Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Эта опция доступна при печати на обычной листовой бумаге. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Паз для ручной подачи: Выберите этот источник бумаги, в этом случае на левой и правой сторонах бумаги останутся поля по 3 мм с каждой стороны. Эта опция доступна при печати на носителях, загруженных в загрузчик матового картона или компакт-диске, загруженном в специальный лоток.
No Margins (Без полей) | Установите этот флажок для печати без полей. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались полей на всех четырех сторонах листа бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Paper Size (Размер бумаги). Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались полей на всех четырех сторонах рулонной бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Paper Size (Размер бумаги). EPSON рекомендует при данной установке использовать в качестве носителя Archival Matte Paper. Примечание: Использование иных носителей может привести к появлению пятен, поскольку носитель может соприкасаться с печатающей головкой. Если используемое программное приложение имеет установки полей, то до начала печати убедитесь в том, что они установлены в нулевое положение. При пользовании этой функцией вместе с установкой Рулонная бумага и выборе режима Banner Mode (Непрерывная печать) в качестве одной из опций установки Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) необходимо использовать свой графический редактор, чтобы сделать ширину изображения на 4 мм больше, чем ширина рулонной бумаги. Печать с этой функцией длится дольше, чем обычно. Поскольку эта функция слегка увеличивает размер бумаги по сравнению с форматом листов, когда выбран автоподатчик листов в качестве установки Paper Source (Источник бумаги), та часть изображения, которая выходит за края бумаги, не будет печататься. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней зонах отпечатка, либо отпечаток будет смазан в этих зонах, когда вы печатаете на других носителях, отличных от перечисленных выше. Рекомендуем сделать пробный отпечаток на одном листе, прежде чем приступать к печати больших заданий.
Автоматическая обрезка | Когда резак установлен, вы можете выбрать следующие варианты обрезки. Not Cut (Не обрезать): Не резать при установленном резаке. Single Cut (Одиночный отрез): Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено. Double Cut (Двойной отрез): Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, то выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей). Примечание: Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. в разделе Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги. Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Источник бумаги). Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. раздел Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (широкая) для изменения ориентации вашего отпечатка. Если вам необходимо напечатать очень близко к нижнему краю страницы, то установите флажок Повернуть на 180 градусов.
Двухсторонняя печать | Установите флажок Двухсторонняя печать для печатания на обеих сторонах бумаги. Установите флажок Буклет для изготовления буклетов. Подробности см. в разделе Двухсторонняя печать.
Уменьшить или Увеличить | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы уменьшить или увеличить размер вашего изображения в пределах от 25% до 400%.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Автоподатчик листов и Manual Feed Slot (Паз для ручной подачи) в качестве источника бумаги. Установки Standard (Нормальная) и Maximum (Максимальная) доступны только тогда, когда выбран Автоподатчик листов. Эта возможность недоступна, когда выбраны установки No Margins (Без полей) или Рулонная бумага. Для расположения изображения посередине листа выберите опцию Выровнять по центру. Для увеличения области печати по нижней кромке бумаги путем уменьшения размера нижнего поля с 14 мм до 3 мм выберите опцию Максимальная. Примечание: Когда выбрана опция Максимальная в качестве установки Область печати, качество печати может ухудшится по краям отпечатка. Распечатайте один лист бумаги, чтобы убедиться в хорошем качестве отпечатка, прежде чем приступать к распечатыванию больших заданий с этой установкой. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага в автоподатчике не была скрученной.
Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) | Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Имеются следующие установки. Banner Mode (Режим непрерывной печати): Выбирайте этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Экономия рулонной бумаги. Cut Sheet Mode (Листовой режим): Выбирайте этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Печатать рамку вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно расходывать рулонную бумагу. Когда установлен флажок в этой опции, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна, только когда выбраны установки Not Cut (Не резать) и Banner Mode (Непрерывная печать), и недоступна при обрезке бумаги резаком. Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы): Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где должна заканчиваться страница или где должна обрезаться бумага после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Cut Sheet Mode (Листовой режим), и недоступна при обрезке бумаги резаком.

## Определение размера бумаги пользователем

Можно задать пользовательский размер бумаги. Для этого потребуется создать новый формат бумаги или построить собственный пользовательский размер бумаги на основе уже существующего размера бумаги. См. ниже соответствующий раздел.

### Создание нового размера бумаги

Если подходящий размер бумаги отсутствует в списке размеров бумаги в диалоговом окне Параметры страницы, то для задания нового собственного размера бумаги выполните следующие действия.

| В диалоговом окне Параметры страницы щелкните на пункте Настроить. Появится следующее диалоговое окно.

| Для задания нового размера бумаги щелкните на кнопке New (Новый). Диалоговое поле обновляется, чтобы позволить ввести имя для нового размера.

| Введите с клавиатуры уникальное имя для размера бумаги в поле Список размеров бумаги.

| Укажите единицу измерения дюйм или см.

| Введите размеры ширины и высоты бумаги, набирая текст с клавиатуры в нужном текстовом поле.

| Задайте поля с клавиатуры в текстовом окне Поле или перетащите курсор на предварительно просматриваемом изображении.

| Щелкните на кнопке OK. Произойдет возврат в диалоговое окно Параметры страницы.

Можно задать до 100 размеров бумаги. Присваиваемые вами имена размерам бумаги будут появляться в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы.

Чтобы удалить пользовательский размер бумаги, щелкните на кнопке Настроить в диалоговом окне Параметры страницы, выберите размер бумаги, подлежащий удалению из списка в диалоговом окне Пользовательская бумага, и щелкните на кнопке Delete (Удалить).

### Копирование размера бумаги

Выполните описанные ниже шаги, чтобы скопировать существующий размер бумаги и использовать его в качестве шаблона при создании нового размера бумаги.

| Выберите существующий размер бумаги, подходящий для копирования, и щелкните на пункте Копировать.

| Укажите размерность в дюймах или см.

| Задайте с клавиатуры поля в текстовом окне Поле или перетаскиванием курсора по предварительно просматриваемому изображению.

| Щелкните на кнопке OK.

[К началу]

## Двухсторонняя печать

Принтер EPSON Stylus Photo 2100 поддерживает двухстороннюю печать. Имеется два способа двухсторонней печати. Обычная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы. После отпечатывания их, можно вновь загрузить ими автоподатчик бумаги и отпечатать четные страницы на другой стороне листа. Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети или использовании его в качестве сетевого принтера общего доступа.

| При двухсторонней печати можно загружать за раз до 30 листов бумаги; однако загрузочная вместимость автоподатчика зависит от типа используемого носителя.

| Используйте носители тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество отпечатков может понизиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображений, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

| Поверхность бумаги может смазываться чернилами во время двухсторонней печати.

### Обычная двухсторонняя печать

Выполните следующие действия для распечатки нечетных и четных страниц на обеих сторонах листов бумаги.

| Установите флажок Двухсторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы. Подробнее о доступе к диалоговому окну Параметры страницы см. в разделе Изменение параметров страницы.

| Щелкните на кнопке Поля. Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняяи Правая.

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Фактический размер поля подшивки может отличаться от заданного в установках в зависимости от используемого программного приложения. Проэкспериментируйте с распечаткой нескольких листов бумаги, используя разные значения поля подшивки перед печатью всего документа.

| Щелкните на кнопке OK для возврата в диалоговое окно Параметры страницы, затем щелкните на кнопке OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения. Во время печатания принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как сделать четные страницы.

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Если это случится, то немного скрутите листы в обратном направлении перед загрузкой в принтер.

|  | Выровните листы стопки, стукнув ребром стопки о плоскую твердую поверхность перед загрузкой стопки бумаги в принтер.

|  | Выполните указания по перезагрузке отпечатков. При неправильной перезагрузке отпечатков бумага может замяться или положение и размер поля подшивки будут неправильными.

|  | В случае замятия бумаги см. раздел Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги щелкните на кнопке Продолжить для печати четных страниц.

### Двухсторонняя печать буклета

Можно также изготовлять буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатании буклета принтер вначале печатает страницы, которые будут снаружи после сгибания бумаги, и потом после перезагрузки бумаги печатает внутренние страницы, как показано ниже на рисунке.

Буклет

| Поле подшивки

Буклет может быть сделан путем печати страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезагрузки этих отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на задней стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на задней стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на задней стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и сшить их вместе в буклет.

Выполните следующие действия для создания буклетов, как описано выше.

| Установите флажок Двухсторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы, затем установите флажок Буклет.

| Щелкните на кнопке Поля. Откроется диалоговое окно Поля.

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняяи Правая.

|  | Примечание:

|  | Когда выбрана Книжная как установка параметра Ориентация в драйвере принтера, можно выбрать поле подшивки между Левое или Правое. Поле подшивки Верхнее поддерживается, когда выбрана опция Альбомная в качестве параметра установки Orientation (Ориентация).

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, а будет оставлено поле шириной 20 мм, то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба.

Книжная | Альбомная

| Ребро сгиба

| Поле

| Щелкните на кнопке OK для возврата в диалоговое окно Параметры страницы, затем щелкните на кнопке OK для сохранения сделанных установок.

| Проверьте, что бумага загружена в автоподатчик листов и отослано задание на печать из используемого программного приложения.

| Указания о печатании внутренних страниц появятся на экране во время выхода из принтера наружных страниц. Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке в предыдущем разделе Обычная двухсторонняя печать.

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Если это случится, то немного скрутите листы в обратном направлении перед загрузкой в принтер.

|  | Выровните листы стопки, стукнув ребром стопки о плоскую твердую поверхность перед загрузкой стопки бумаги в принтер.

|  | Выполните указания по перезагрузке отпечатков. При неправильной перезагрузке отпечатков бумага может замяться или положение и размер поля подшивки будут неправильными.

|  | В случае замятия бумаги см. раздел Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги щелкните на кнопке Продолжить для печати внутренних страниц.

| По окончании печати согните листы и скрепите их вместе с помощью степлера или другого способа скрепления.

[К началу]

Предыдущая | Далее