Печать в Macintosh

# Использование утилит принтера

> Утилита EPSON StatusMonitor
> Проверка дюз
> Прочистка печатающей головки
> Калибровка печатающей головки
> Утилита Printer and option information (Информация о принтере и опциях)
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для доступа к утилитам щелкните на командной кнопке со значком Утилита в диалоговом окне (Print) Печать или (Page Setup) Параметры страницы, а затем щелкните на кнопке той утилиты, какой хотите пользоваться.

| Примечание:

| Не пользуйтесь утилитой Проверка дюз, Прочистка печатающей головки или Калибровка печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут испачканы чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## Утилита EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки принтера она информирует об этом через сообщение об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Для ипользования утилиты StatusMonitor щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Сервис). Подробности см. в разделе Использование утилиты EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Проверка дюз проверяет, не закупорены ли дюзы в печатающей головке. Проверьте чистоту дюз, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки дюз печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки требуют чистки, то можно войти в утилиту Прочистка печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка дюз печатающей головки. Подробнее см. раздел Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Прочистка печатающей головки

Утилита Чистка печатающей головки чистит дюзы печатающей головки. Прочистку дюз печатающей головки следует выполнять в случае ухудшения качества печати. Используйте утилиту Проверка дюз для определения необходимости чистки. Подробнее см. раздел Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилита Калибровка печатающей головки может быть использована для улучшения качества печати документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, когда вертикальные линии становятся ломаными или появляются посторонние черные или белые полосы в документе. Следуйте указаниям с экрана при пользовании этой утилитой.

С помощью этой утилиты принтер производит несколько разных типов контрольных шаблонов, которые используются для проверки положения печатающей головки. Убедитесь, что в держатель загружена бумага формата A4 или Letter для печати первого и второго контрольных шаблонов. Также приготовьте бумагу Archival Matte формата A4 или Letter для печати третьего контрольного шаблонов.

Ниже приведен пример первых контрольных шаблонов.

Из всех шаблонов на отпечатанном контрольном листе выберите тот, в котором вертикальная линия наиболее ровная. Выберите соответствующий этому шаблону порядковый номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), затем щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совпадающую линию, то укажите номер линии, которая ближе всего к правильной, и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Выбранные линии будут переставлены в среднее положение (номер 8) и контрольный лист проверки правильности положения печатающей головки снова начнется распечатываться.

Ниже показан пример вторых контрольных шаблонов.

Найдите шаблон, который не содержит черных или белых полос. Далее, определите соответствующий шаблону номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы привести в действие регулировку.

| Примечание:

| Если все шаблоны имеют полосность, то выберите шаблон с наименьшей полосностью и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Выбранный шаблон будет передвинут в среднее положение и начнет печататься новый шаблон проверки правильности положения печатающей головки.

Ниже показан пример третьих контрольных шаблонов.

Из всех шаблонов на отпечатанном контрольном листе выберите тот, в котором наименьшая зернистость. Выберите соответствующий этому шаблону порядковый номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), затем щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти однородный по тону шаблон, то выберите номер шаблона с наименьшей зернистостью и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Лист регулировки межполосного пробела будет снова печататься. Если вы можете выбрать однородный по тону шаблон и не нуждаетесь в новой распечатке контрольного шаблона, то удалите флажки из клеток #1 ~ #3 на правой стороне.

[К началу]

## Утилита Printer and option information (Информация о принтере и опциях)

Эта утилита позволяет драйверу принтера проверять информацию о конфигурации принтера.

### Настройка драйвера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

Если вы установили резак, то выполните следующие установки в драйвере принтера перед его пользованием. Если вы не сделаете эти установки, то режим автоматической обрезки рулонной бумаги будет недоступен.

| Установите флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

|  | Примечание:

|  | После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии отреза, чтобы повысить точность ее расположения. Кроме того, если вы используете рулонные бумаги разных типов и ширины, то рекомендуется использовать режим автоматической обрезки после регулировки положения линии отреза. Подробности о регулировке положения отреза см. в разделе Регулировка положения отреза при установке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги.

### Регулировка положения отреза при установке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии отреза, чтобы повысить точность ее расположения.

| Примечание:

| Перед выполнением следующего необходимо включить принтер и задать установку Roll paper (Рулонная бумага). Подробности об установке Roll paper (Рулонная бумага) см. в разделе Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите поддерживать точность положения линии отреза, то рекомендуется регулировать положение линии отреза при каждой смене типа и размера (ширины) рулонной бумаги.

| Затем проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен), щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) недоступна, то проверьте наличие флажка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен). В противном случае кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) будет недоступной. Кроме того, вы не сможете пользоваться резаком.

| После проверки того, что установка Roll paper (Рулонная бумага) задана, щелкните на кнопке Print (Печать). Шаблон регулировки положения линии обреза распечатывается и отрезается.

| На отрезанной рулонной бумаге определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Выберите номер, который соответствует наиболее точному расположению отреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы задействовать регулировку.

### Чистка резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

Утилита Cutter Cleaning (Чистка резака) производит очистку ножа резака. Вам может потребоваться очистить резак для автоматической обрезки рулонной бумаги, если вы обнаружите, что край отреза на лицевой стороне закрашивается. Используйте эту утилиту для очистки резака.

| Примечание:

| Сделайте установку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы воспользоваться этой утилитой. Дополнительные сведения об установке Roll paper (Рулонная бумага) см. в разделе Загрузка рулонной бумаги.

Утилита расходует примерно 7 см рулонной бумаги для процедуры очистки.

| Проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

| Щелкните на кнопке Cutter Cleaning (Чистка резака). Откроется диалоговое окно Cutter Cleaning (Чистка резака).

| Щелкните на кнопке Clean (Прочистка). Принтер подаст бумагу и обрежет ее.

[К началу]

## Конфигурация

Щелкните на этой кнопке для открытия диалогового окна Конфигурация, в котором можно изменить метод извещения утилиты StatusMonitor об изменениях состояния принтера. Подробнее см. в разделе Выполнение конфигурационных установок.

[К началу]

Предыдущая | Далее