Печать в Macintosh

# Изменение параметров печати

> Выполнение установки Media Type (Тип носителя)
> Выполнение установки Color (Цвет)
> Выполнение установки Mode (Режим)
> Установка времени печати
> Предварительный просмотр будущего отпечатка
> Сохранение печатаемых данных в файле

Вы можете выполнить установки Media Type (Тип носителя), Color (Цвет), Copies (Копии) и Pages (Номера страниц) в диалоговом окне Print (Печать). Из этого диалогового окна вы можете также получить доступ к другим диалоговым окнам, в которых вы можете задать время печати, предварительно перед печатью просмотреть документ и сохранить печатные данные буфера в виде файла. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует выбирать первой.

В диалоговом окне Print (Печать) выберите установку параметра Media Type (Тип носителя), которая соответствует бумаге, заложенной в принтер. Чтобы определить, какой вами используется Media Type (Тип носителя), найдите свою бумагу ниже в списке, и смотрите в какой группе носителей (набрано полужирным шрифтом) находится ваша бумага. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько установок Media Type (Типа носителя).

##### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214
EPSON Premium Bright White Paper (Letter) | S041586
EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

##### Высококачественная полуглянцевая фотобумага

Premium Semigloss Photo Paper (Super A3/B) | S041327 S041328
Premium Semigloss Photo Paper (A3) | S041334
Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331
Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
Premium Semigloss Photo Paper (329 mm x 10M) | S041338
Premium Semigloss Photo Paper (210 mm x 10M) | S041336
Premium Semigloss Photo Paper (100 mm x 8M) | S041329 S041330

##### Watercolor Paper-Radiant White

Watercolor Paper-Radiant White (Super A3/B) | S041351 S041352

##### Archival Matte Paper

Archival Matte Paper (Super A3/B) | S041339 S041340
Archival Matte Paper (A3) | S041343 S041344
Archival Matte Paper (Letter) | S041341
Archival Matte Paper (A4) | S041342
Archival Matte Paper (100 mm x 8 M) | S041346

##### Glossy Paper-Photo Weight

Glossy Paper-Photo Weight (Super A3/B) | S041347
Glossy Paper-Photo Weight (A3) | S041350
Glossy Paper-Photo Weight (A4) | S041349

##### Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper (Super A3/B) | S041407
Premium Luster Photo Paper (A3) | S041406
Premium Luster Photo Paper (Letter) | S041405
Premium Luster Photo Paper (329 mm x 10 M) | S041409
Premium Luster Photo Paper (210 mm x 10 M) | S041408

##### Velvet Fine Art Paper

Velvet fine Art Paper (Super A3/B) | S041637
Velvet fine Art Paper (Letter) | S041636

##### Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo Paper (Super A3/B) | S041289
Premium Glossy Photo Paper (A3) | S041288
Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041285
Premium Glossy Photo Paper (5 x 7") | S041464
Premium Glossy Photo Paper (8 x 10") | S041465
Premium Glossy Photo Paper (11 x 14") | S041466
Premium Glossy Photo Paper (100 mm x 8 M) | S041302
Premium Glossy Photo Paper (210 mm x 10 M) | S041376
Premium Glossy Photo Paper (329 mm x 10 M) | S041378

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера. За информации о доступных типах бумаги и других носителнй обращайтесь в службу технической поддержки покупателя вашего региона. Подробности см. в разделе Обращение в службу технической поддержки покупателя.

[К началу]

## Выполнение установки Color (Цвет)

Установка Color (Цвет) позволяет печатать в цветном и черно-белом виде. Щелкните на пункте Color (Цвет), чтобы печатать в цвете, или Black (Черный) для печати в черно-белом режиме или серых полутонах.

| Примечание:

| Когда установлен чернильный картридж Photo Black (черный фото) и выбрано значение Черный для установки Color (Цвет), чернила Photo Black (черный фото) используются только при печати на простой бумаге. При печати на других носителях, черный и серые цвета создаются комбинацией других цветов.

[К началу]

## Выполнение установки Mode (Режим)

Установки опции Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать) предоставляют три режима управления программным обеспечением принтера, как описано ниже:

Automatic (Автоматический) | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. в разделе Использование автоматического режима.
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. в разделе Использование режимаPhotoEnhance.
Custom (Пользовательский) | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных параметров, более всего соответствующих типу документа, который необходимо распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Advanced (Расширенные установки), позволяющая войти в диалоговое окно Advanced (Расширенные установки). Подробности см. в разделе Использование Пользовательского режима.

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). Подробности см. в разделе Изменение параметров страницы или Выполнение установок в диалоговом окне Layout (Макет).

### Использование Автоматического режима

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет). Чтобы задать установку параметра Color (Цвет) см. раздел Выполнение установки Color (Цвет). Чтобы задать установку параметра Media Type (Тип носителя), см. раздел Выполнение установки Media Type (Тип носителя).

| Примечание:

| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Media Type (Тип носителя) (когда был задан режим Автоматический ), справа от блока параметров Mode (Режим) появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет выбрать установки Quality (Качество), Speed (Скорость) или промежуточную. Выбирайте установку Quality (Качество), когда важнее качество, а не скорость печати.

### Использование режима PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Mode (Режим) PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 32 битовой форме.

| Печать в выбранном режиме улучшения PhotoEnhance может увеличивать продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Вы можете выбрать следующие установки.

Standard (Стандартный) | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте пробовать с этой установки.
People (Портрет) | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Больше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Soft Focus (Размытый фокус) | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Sepia (Сепия) | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

С выбором режима PhotoEnhance также действующей становится опция Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Установите флажок в клетке этой опции при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный сглаженный вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Использование Пользовательского режима

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Mode (Режим) активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Или можно выбрать метод согласования цветов ColorSync. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. в разделе Использование Расширенных установок.

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Метод согласования цветов | Описание
ColorSync | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора.

При выборе пользовательской установки другие установки, такие как Print Quality (Качество печати), Halftoning (Растрирование) и Color Management (Управление цветом), выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части диалогового окна Print (Печать).

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите Custom (Пользовательский) в качестве установки Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать). Это активизирует список Custom Settings (Пользовательские установки), расположенный справа от кнопки переключателя Custom (Пользовательский).

| Из списка Custom Settings (Пользовательские установки) выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

| Проверьте, что установки Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила) в диалоговом окне Print (Печать) правильные. Подробности см. в разделе Выполнение установки Color (Цвет) или Выполнение установки Media Type (Тип носителя).

#### Использование Advanced (Расширенных установок)

Установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы выполнить свои индивидуальные запросы. Как только будете удовлетворены новыми установками, можете присвоить им имя и добавить его в список Custom (Пользовательские установки) в диалоговом окне Print (Печать).

Придерживайтесь при выполнении Advanced (Расширенных установок)к следующих указаний.

| Выберите установку Custom (Пользовательский) как параметр опции Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), затем щелкните на кнопке Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Advanced (Расширенные установки).

| Выберите установку Media Type (Тип носителя), соответствующую носителю, загруженному в принтер. Подробнее см. раздел Выполнение установки Media Type (Тип носителя).

| Выберите Color (Цветные) или Black (Черные) в качестве параметра установки Color (Цвет).

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромная в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы применить сделанные установки и вернуться в диалоговое окно Print (Печать). Для возврата на вкладку Main (Главное) без активизации выполненных установок щелкните на кнопке Cancel (Отмена). Как сохранить свои Расширенные установки см. в следующем разделе.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните на кнопке Сохранить установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для своих установок в текстовом окне Имя и щелкните на кнопке Сохранить. Ваши Расширенные установки будут добавлены в список Пользовательские установки. Можно сохранить до 10 различных пользовательских установок.

| Примечание:

| Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

| Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните на кнопке Удалить.

#### Использование своих сохраненных установок

Для пользования своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки.

Если вы измените параметр установки Media Type (Тип носителя) или Цвет, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки. Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

#### Выполнение установки Копии

Для выполнения установки Копии введите в одноименном текстовом окне число копий, которое вы хотите отпечатать.

#### Выполнение установки Страницы

Для выполнения установки Страницы выберите Все или Диапазон. Если вы выберите Диапазон, введите соответствующий диапазон страниц в текстовых окнах Диапазона.

#### Изменение установок для бумаги

Чтобы отрегулировать количество чернил и время ожидания высыхания их, щелкните на кнопке Paper Config (Установки для бумаги) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Paper Configuration (Установки для бумаги).

##### Регулировка количества напыляемых чернил

Вы можете отрегулировать степень оптической плотности цветного изображения. Используйте значения в диапазоне от -50% до +20%. По умолчанию плотность цветного изображения равна 0. Переместите ползунок в положительном направлении (+), чтобы углубить цвет на отпечатке или в отрицательном направлении (-) для осветления цвета изображения. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от -50 до +20) в окне рядом с ползунком. Используйте эту функцию, когда печатаете на бумаге, не являющейся специальным носителем EPSON.

| Предостережение:

| Устанавливайте ползунок в положение 0 при печати на специальных носителях EPSON. Цвет отпечатка может быть не углублен при некоторых режимах печати.

| Примечание:

| Проверьте соответствие используемой бумаги количеству напыляемых чернил перед регулировкой.

Ролики принтера могут начать оставлять следы на бумаге, когда вы будете углублять цвет, поскольку увеличивается количество напыляемых чернил. В этом случае увеличьте время ожидания высыхания чернил или отрегулируйте количество чернил.

##### Регулировка времени ожидания высыхания чернил

Вы можете отрегулировать величину временного промежутка между окончанием печати и очередной подачей бумаги. При необходимости просушки отпечатка в достаточной мере или ролики принтера оставляют следы на бумаге отрегулируйте время высыхания печатной страницы. Используйте значения в диапазоне от 0 до +20 (20 сек). Переместите ползунок вправо или влево с помощью курсора, чтобы отрегулировать установку. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от 0 до +20) в окне рядом с ползунком.

[К началу]

## Установка времени печати

Можно задать время, в которое вы хотите, чтобы принтер начал печатать выбранный документ. Выполните следующие действия.

| Щелкните на командной кнопке со значком Фоновая печать в диалоговом окне Print (Печать). Откроется диалоговое окно Фоновая печать.

| При необходимости установите флажок On опции Фоновая печать.

| Выберите Срочно, Обычно, Печатать в или Придержать в качестве параметра опции Время печати.

> Если выберите Печатать в, то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с блоками даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.

|  | Примечание:

|  | Позаботьтесь о том, чтобы компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.

| Щелкните на кнопке OK. Диалоговое окно Фоновая печать закроется.

| В диалоговом окне Print (Печать) проверьте, чтобы ваши установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего щелкните на кнопке Печать.

| Примечание:

| Можно проверить или изменить приоритетность очередей на печать с помощью утилиты EPSON Monitor3. Подробности см. в разделе Использование утилиты EPSON Monitor3.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Функция Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть документ, до практической его распечатки. Выполните следующие действия для предварительного просмотра документа.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Щелкните на командной кнопке со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Print (Печать). Кнопка с надписью Печать превратится в кнопку с надписью Предварительный просмотр.

|  | Примечание:

|  | Щелкайте на командной кнопке со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима. Дополнительную информацию о режиме Сохранить файл смотрите в разделе Сохранение печатаемых данных в файле.

| Щелкните на кнопке Предварительный просмотр. Появится диалоговое окно Print Preview (Предварительный просмотр) и изображение документа для его предварительного просмотра.

> Диалоговое окно Print Preview (Предварительный просмотр) содержит несколько командных кнопок со значками поверх них, которые позволяют выполнить следующие действия.

| Правка водяного знака | Щелкайте на этой кнопке для выбора, перемещения и изменения размера водяных знаков.
| Масштабирование | Щелкайте на этой кнопке для увеличения или уменьшения экранного размера просматриваемой страницы.
| Показывать/Не показывать область печати | Щелкайте на этой кнопке для вывода или не вывода на экран рамки, показывающей область печати. Принтер не может печатать все, что выходит за границы этой области.
| Показывать/Не показывать установки опции Watermark (Водяной знак) | Щелкайте на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Watermark Edit (Правка водяного знака), в котором вы можете добавлять водяные знаки в документ и изменять текущие установки опции Watermark (Водяной знак).
| Добавить страницу | Щелкайте на этих кнопках для добавления выбранных страниц в список распечатываемых страниц или удаления из него.
| Удалить страницу

| Если вы удовлетворены предварительным видом изображения, то щелкните на кнопке Печать.

> Если вы не удовлетворены видом изображения, то щелкните на кнопке Cancel (Отмена). Диалоговые окна Print Preview (Предварительный просмотр) и Print (Печать) закроются с сохранением текущих установок печати. Снова откройте диалоговое окно Print (Печать) для внесения дополнительных изменений в установки печати.

[К началу]

## Сохранение печатных данных в файле

Можно сохранять печатаемые данные в файле с помощью командной кнопки со значком Сохранить файл в диалоговом окне Print (Печать). Эта функция позволяет распечатать файл позднее, используя сохраненные печатные данные, просто дважды щелкнув на записи имени сохраненного файла. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Используйте командную кнопку со значком Предварительный просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкайте на командной кнопке до задания требуемого режима.

| Выполните необходимые установки драйвера принтера.

| Щелкните на командной кнопке со значком Предварительный просмотр в диалоговом окне Print (Печать) несколько раз, пока надпись на кнопке Печать не примет вид Сохранить файл.

| Щелкните на кнопке Сохранить файл. Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите место для сохранения файла, затем введите с клавиатуры имя файла в текстовом окне Сохранить как и щелкните на кнопке Сохранить.

| При желании распечатать документ дважды щелкните на записи имени файла, чтобы открыть утилиту EPSON Monitor3. Проверьте, что выбран нужный документ, затем щелкните на кнопке Продолжить для отсылки данных к принтеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее