Как сделать / Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

# Снятие резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

Для снятия резака выполните следующие действия.

| Предостережение:

| Обязательно выключите принтер из соображений безопасности при снятии резака с принтера.

Утопите кнопки с обеих сторон резака, потяните резак на себя и снимите его.

Для повторного закрепления выходного лотка выполните следующие действия.

| Соедините отверстие на правой стороне выходного лотка со штырем на правой стороне автоподатчика бумаги.

| Нажмите в правую сторону на рычаг, что расположен на левой стенке выходного лотка.

| Наклоните выходной лоток, затем вставьте штырь, расположенный на левой стороне выходного лотка, в паз на стенке автоподатчика бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее