Как сделать / Печать на компакт дисках

# Установка компакт-диска

Вставляйте компакт-диск в принтер следующим образом. Дальше в качестве примера описывается установка компакт-диска диаметром 12 см.

| Предостережение:

| Обязательно прочтите замечания для печати на компакт-дисках перед установкой компакт-диска. Подробности см. в разделе Замечания для печати на компакт-дисках .

| Для установки компакт-диска выполните следующие действия. В случае установки компакт-диска другим образом распечатываемые данные или принтер могут быть повреждены.

| Проверьте, что принтер включен.

|  | Предупреждение:

|  | Обязательно вставляйте лоток для установки компакт-диска при включенном питании принтера. Когда питание выключено, автоматическая регулировка положения места печати может быть не выполнена после установки лотка для компакт-диска.

| Выдвиньте назад удлинитель выходного лотка.

| Установите регулировочный рычаг в положение. световой индикатор Paper (Бумага) мигает часто.

| Установите лоток для компакт-диска в приемник лотка на принтере.

|  | Примечание:

|  | Закрепите жестко лоток для компакт-диска на принтере в правильном положении.

| Положите компакт-диск в специальный лоток маркировочной поверхностью обращенной кверху.

|  | Примечание:

|  | Кладите по одному компакт-диску за раз.

Компакт-диск диаметром 12 см | Компакт-диск диаметром 8 см Зафиксируйте вокруг компакт-диска диаметром 8 см опорное кольцо, которое поставляется вместе с принтером.

|  | Предостережение:

|  | Перед укладкой компакт-диска проверьте, что никаких посторонних мелких частиц или веществ не находится на опорной поверхности специального лотка. Эти мелкие частицы и вещества могут повредить записываемую сторону компакт-диска.

|  | Обязательно используйте специальный лоток, поставляемый с принтером. Если вы попытаетесь использовать другой лоток, то возможен пропуск в месте печати и печать не может быть выполнена требуемым образом.

|  | При установке компакт-диска диаметром 8 см обязательно используйте прикладываемое к принтеру опорное кольцо, в противном случае место печати может быть смещено. НЕ используйте другие доступные в торговле приспособления для закрепления, так как они могут повредить принтер.

| Вдвиньте специальный лоток в положение, при котором треугольная метка подвижной части лотка совпадет с аналогичной меткой на неподвижной части лотка.

| Установите регулировочный рычаг в положение. световой индикатор Paper (Бумага) не горит.

|  | Предостережение:

|  | Обязательно установите регулировочный рычаг в положение. В случае печати в положении или в положении может произойти поломка принтера. Кроме того, когда рычаг установлен в положение, принтер не начнет печатать.

| Нажмите на кнопку Paper (Бумага). Лоток для компакт-диска автоматически установится в нужное положение.

|  | Примечание:

|  | Снова нажмите на кнопку Paper (Бумага), чтобы переустановить лоток для компакт-дисков. Из компьютера выйдет лоток для компакт-дисков.

[К началу]

Предыдущая | Далее