Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Система замены чернил

> Замена чернильного картриджа
> Информация об установке чернильного картриджа

В данном принтере используются семь чернильных картриджей, которые размещены в корпусе принтера. Также вы можете использовать картридж с чернилами Matte Black [матовый черный] (T0348) вместо картриджа с чернилами Photo Black (фотографический черный) для печати на матовой бумаге. Это также делает печать более темной и резче при печати на простой бумаге. Заменяйте чернильный картридж в зависимости от своих целей. О замене чернильного картриджа см. раздел выше Замена пустого чернильного картриджа.

Возможные сочетания чернил.

|  | Позиция установки чернил (слева направо)
| Рекомендуемая бумага | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Все виды бумаги | Photo Black (фотографический черный) | Light black (Серый) | Cyan (Голубой) | Light Cyan (Светло-голубой) | Magenta (Пурпурный) | Light Magenta (Светло-пурпурный) | Yellow (Желтый)
2 | Бумаги Plain Paper (Простая бумага)/ Premium Ink Jet Plain Paper/Bright White Ink Jet Paper/Archival Matte Paper/ Watercolor Paper-Radiant White/ Velvet Fine Art Paper/ компакт-диск | Matte Black (матовый черный)

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера.

| Предостережение:

| Не устанавливайте чернильные картриджи в комбинациях, не указанных выше.

| Только первый чернильный картридж с левой стороны может быть заменен.

| Закройте программу EPSON Photo Print Software перед заменой чернильного картриджа.

## Замена чернильного картриджа

| Примечание:

| Заменяйте чернильные картриджи только по необходимости. После замены чернильного картриджа принтер расходует некоторое количество чернил всех цветов для чистки дюз печатающей головки.

Здесь в качестве примера описывается замена картриджа с чернилами Photo black (фотографический черный) на картридж с чернилами Matte black (матовый черный).

| Предостережение:

| Не снимайте картридж с принтера до тех пор, пока вы не будете готовы заменить его на другой.

| Проверьте, что принтер включен. Световой индикатор Сеть должен непрерывно гореть, а не мигать.

| Опустите выходной лоток, затем откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка сместится в положение замены чернильного картриджа, начнет мигать световой индикатор Сеть.

|  | Примечание:

|  | Не нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа дольше трех секунд. В противном случае принтер начнет чистку дюз печатающей головки.

|  | Предостережение:

|  | Не смещайте и не прикладывайте усилий рукой к печатающей головке, так как это может повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку замены чернильного картриджа, чтобы сместить печатающую головку.

| Откройте крышку секции размещения чернильных картриджей. Сожмите пальцами стенки чернильного картриджа с чернилами Photo black (фотографический черный), который расположен слева, выньте картридж из принтера.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Установите картридж с чернилами Matte black (матовый черный) вертикально в держатель картриджа. Нажмите вниз на чернильный картридж, пока он не зафиксируется со щелчком на месте. Не прикладывайте чрезмерного усилия к картриджу.

|  | Предостережение:

|  | Будьте осторожны, чтобы не сломать лапки по бокам чернильного картриджа, при его извлечении из упаковки.

|  | Не удаляйте и не разрывайте этикетку на картридже; в противном случае чернила будут вытекать.

|  | Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа. Это может повредить чернильный картридж.

|  | Когда чернильный картридж удален из принтера, обязательно защитите область отверстия подачи чернил от пыли и грязи. Храните чернильный картридж в тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа обязательно держите его так, как показано внизу на рисунке (этикетка, указывающая цвет чернил в картридже должна находиться сверху картриджа). Хотя клапан отверстия подачи чернил предназначен для предотвращения разбрызгивания и загрязнения чернил, тем не менее рекомендуется соблюдать особую осторожность при обращении с картриджом. Не касайтесь отверстия подачи чернил картриджа и прилегающей к нему поверхности.

|  | Обязательно всегда устанавливайте новый чернильный картридж в принтер сразу после удаления старого чернильного картриджа. Несоблюдение требования безотлагательно установить чернильный картридж может привести к засыханию печатающей головки и ее неспособности печатать.

| По окончании замены картриджа закройте крышку секции размещения чернильных картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Принтер смещает печатную головку и начинает заправку чернилами системы подачи чернил. Световые индикаторы чернил начинают мигать. Этот процесс заканчивается примерно через полторы минуты в зависимости от чернильного картриджа.

> По окончании процесса заправки принтер возвращает печатающую головку в ее исходное положение. Световой индикатор Сеть перестает мигать и начинает непрерывно гореть.

|  | Примечание:

|  | После замены чернильного картриджа принтер приходит в состотяние готовности к печати примерно через 30 секунд. В течение этого времени принтер проводит автоматическую прочистку головки.

[К началу]

## Информация об установке чернильного картриджа

После замены чернильного картриджа проверьте, что установка в драйвере принтера для чернильного картриджа правильная.

### Пользователям Windows

| Пользователи Windows Me, 2000, NT4.0, 98 и 95 щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните на кнопке Start (Пуск), затем щелкните на пункте Control Panel (Панель управления), потом щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства). Затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Пользователи Windows Me, 98 и 95 выберите данный принтер, затем щелкните на пункте Properties (Свойства) в меню File (Файл). Пользователи Windows XP и 2000 выберите данный принтер, затем щелкните на пункте Printing Preferences (Параметры печати) в меню File (Файл) .

> Пользователи Windows NT4.0 выберите данный принтер, затем щелкните на пункте Document Defaults (Документы по умолчанию) в меню File (Файл).

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке Printer and Option Information (Сведения о принтере и дополнительных устройствах).

| Проверьте, что выбран соответствующий чернильный картридж.

### Пользователям Macintosh

Выберите пункт Chooser (Селектор) в меню Apple и щелкните на значке данного принтера. Установка драйвера для чернильного картриджа будет обновлена.

[К началу]

Предыдущая | Далее