Как сделать

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Использование индикатора Скорость и Ход выполнения печати (только в Windows)
> Конфигурация порта (только для Windows NT 4.0)

Следуйте указаниям этого раздела для повышения скорости печати данного принтера.

## Общие советы

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, цветная печать длится дольше монохромной печати, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине вы должны применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Однако, даже если ваш документ и требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета — например, когда вы печатаете по оригинал-макету, содержащему цветные фотоснимки — все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие условия печати. Помните, однако, что изменение некоторых условий с целью повысить скорость печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Качество печати | Черновое, Нормальное | Фотография | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Высокая скорость | Включена | Выключена
Мельчайшие детали | Выключена | Включена
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки), вкладка Main (Главное) (Windows), диалоговое окно Print (Печать) (Macintosh)
Повернуть по горизонтали* | Выключено | Включено | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Сглаживание углов* | Выключено | Включено | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Разобрать по копиям* | Выключено | Включено | Вкладка Paper (Бумага) (Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (Macintosh)
Обратный порядок* | Выключено | Включено
Аппаратные ресурсы | Скорость компьютерной системы | Быстрее | Медленнее |
Свободная память на жестком диске до put 12 | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные программные приложения | Одно | Много |

| * Различается в зависимости от программного приложения, применяемого пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для передачи при печати различных оттенков серого - от чисто-черного до чисто-белого.

[К началу]

## Использование индикатора Скорость и ход выполнения печати (только Windows)

Пользователи операционной системы Windows могут делать определенные установки скорости печати с помощью индикатора Скорость и ход выполнения печати. Щелкните на кнопке Speed & Progress (Скорость и ход выполнения печати) на вкладке Utility (Сервис) программного обеспечения принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

Установки, связанные со скоростью печати перечислены ниже.

| Примечание:

| Доступность отдельных функций в программном обеспечени принтера изменяется в зависимости от модели принтера и используемой версии операционной системы Windows.

### Высокоскоростные копии

Чтобы быстрее отпечатать несколько копий документа, выберите пункт High Speed Copies (Высокоскоростные копии). Это ускоряет печать за счет использования свободного места на жестком диске компьютера в качестве кэш-памяти при печати нескольких копий документа.

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON)

Для принтера с параллельным портом установите флажок в клетке этой опции, чтобы активизировать установку EPSON printer port (Порт принтера EPSON), которая наиболее оптимальна для принтеров EPSON, вместо порта принтера по умолчанию операционной системы Windows. Это повышает скорость перадачи данных к принтерам EPSON. Пользователи компьютеров с параллельным портом могут повысить скорость печати, активизировав DMA-пересылку, как описано ниже.

#### Включение DMA-пересылки

Если используемый компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, то вы можете включить режим DMA-пересылки, чтобы увеличить скорость печати. См. в руководстве компьютера, поддерживает ли он режим порта ECP и DMA-пересылку.

Чтобы узнать, необходимо ли вам активизировать DMA-пересылку, найдите одинаковые сообщения снизу клетки опции EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) и в этой таблице, и выполните рекомендуемые действия.

Сообщение | Рекомендуемые действия
High Speed (DMA) Transfer enabled (Высокоскоростной канал DMA включен). | Функция DMA-пересылки уже включена. Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для более высокой скорости передачи данных используйте DMA-пересылку). | Выполните пункты ниже этой таблицы, чтобы активизировать функцию DMA-пересылки.
(Нет сообщения) | Установки параллельного порт используемого компьютера не допускают DMA-пересылки. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или Enhanced (Расширенный) с помощью программы настройки BIOS используемого компьютера, то сможете использовать DMA-пересылку. Обратитесь к руководству компьютера или его производителю за необходимыми указаниями. После изменения установки параллельного порта выполните пункты ниже этой таблицы, чтобы активизировать функцию DMA-пересылки. Примечание: Перед тем как запустить программу настройки BIOS удалите из компьютера программное обеспечение принтера с помощью команды Add/Remove Programs (Добавить/Удалить программы) на Control Panel (Панели управления). После окончании прогона программы настройки BIOS снова установите программное обеспечение принтера на компьютере.

Если вы хотите активизировать функцию DMA-пересылки, то выполните следующие действия.

| Дважды щелкните на значке My Computer (Мой компьютер) в окне Рабочего стола и затем щелкните на пункте Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке System (Система) и щелкните на вкладке Device Manager (Диспетчер устройств).

| Дважды щелкните на значке Ports (COM & LPT) [Порты (COM & LPT)] и затем на значке LPT1. Если принтер подключен к другому порту, а не к LPT1, то дважды щелкните на значке соответствующего порта.

| Щелкните на вкладке Resources (Ресурсы), затем снимите флажок Use automatic settings (Использовать автоматические установки). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне блока установок вкладки Resource (Ресурсы).

| Выберите базовую конфигурационную установку из списка Setting based on (Конфигурация), в которой используются те же самые параметры установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что вы записали при выполнении пункта 4, и проверьте, чтобы канал прямого доступа к памяти (Direct Memory Access) и номер прерывания (Interrupt Request) были выделены и отображены на экране. Также проверьте, чтобы в текстовом окне списка Conflicting device (Конфликтующие устройства) было сообщение No conflicts (Конфликты не обнаружены).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы сохранить установки.

| Откройте индикатор Скорость и ход выполнения печати, чтобы убедиться в том, что канал DMA включен.

|  | Примечание:

|  | Вы не сможете использовать DMA-пересылку на некоторых компьютерах даже после того, как вы сделаете описанные выше установки. Обратитесь к производителю компьютера по вопросу возможности применения на нем DMA-пересылки.

[К началу]

## Конфигурация порта (только для Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройка портов является очень сложной операцией и ее должен выполнять только специалист с привилегиями администратора.

Если компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта). Перед вводом установок убедитесь в том, что режим ECP выбран в настройке компьютера. Подробнее о режиме ECP читайте в руководстве по компьютеру.

Для доступа в диалоговое окно Port Configuration (Конфигурация порта), щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), и щелкните на значке Printers (Принтеры). Затем выделите данный принтер и щелкните на кнопке Properties (Свойства) в меню File (Файл). Откроется драйвер принтера. Щелкните на вкладке Ports (Порты), затем щелкните на кнопке Configure Port (Конфигурировать порт). Откроется следующее диалоговое окно.

Щелкните на вкладке LPT port (LPT-порт) для доступа к порту, к которому подключен принтер, затем щелкните на кнопке Port Configuration (Конфигурация порта).

| Примечание:

| Если принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только вкладка LPT1.

Доступными установками являются следующие:

#### Настройка ресурсов (IRQ [по запросу прерывания] и DMA [прямому доступу к памяти])

Если вы подключили принтер к порту LPT2 или LPT3, настройка IRQ и DMA может помочь повысить скорость печати. Щелкните на пункте Change setting (Изменить установку) и введите те же номера конфигураций для IRQ и DMA, которые вы выполнили с помощью платы расширения. См. руководство по компьютеру, чтобы определить установки для IRQ и DMA.

#### Использование DMA-пересылки

Воспользуйтесь DMA-пересылкой для передачи данных печати в компьютер, чтобы ускорить печать. Если флажок Use DMA Transfer (Использовать DMA-пересылку) не установлен, то вы должны прежде всего активизировать режим DMA-пересылки в настройке компьютера. Подробнее см. в руководстве по компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее