Печать в Macintosh

# Изменение макета страницы

> Подгонка размера документа к размеру бумаги
> Выполнение установки Watermark (Водяной знак)
> Выполнение установки Multi-Page (Многостраничная)
> Выполнение установки Print Order (Порядок печати)

Можно изменить компоновку страницы документа с помощью установок драйвера принтера в диалоговом окне Layout (Макет). Для открытия этого диалогового окна щелкните на пункте Печать в меню Файл используемого программного приложения, затем щелкните на командной кнопке со значком Макет в диалоговом окне Print (Печать).

Опции диалогового окна Layout (Макет) дают возможность автоматически подогнать размеры документа к размеру бумаги, напечатать по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги, напечатать изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, водяной знак на документе либо указать порядок печати документа в задании на печать. См. ниже соответствующий раздел.

## Подгонка размера документа к размеру бумаги

Можно пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под выбранный размер бумаги. Для этого установите флажок Подогнать под страницу, затем укажите размер бумаги в списке Размер бумаги.

[К началу]

## Выполнение установки Watermark (Водяной знак)

Для печати водяного знака на документе установите флажок Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Макет страницы.

Выберите водяной знак, который вы намерены напечатать, в списке Имя. Затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра в левой части экрана монитора.

Можно также добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в списке Имя. Выполните следующие действия.

| Щелкните на кнопке Добавить/Удалить сбоку от списка Имя. Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака щелкните на кнопке Add PICT (Добавить рисунок). Выберите файл с необходимым изображением, затем щелкните на кнопке Открыть.

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните на кнопке Add Text (Добавить текст). Введите с клавиатуры текст в Текстовом окне, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните на кнопке OK.

| В диалоговом окне Watermark (Водяной знак) в списке Имя знака появляется имя графического файла или текст водяного знака. Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните на записи его имени в списке, после чего введите с клавиатуры новое имя. Если выбрали в списке Имя текстовый водяной знак, то можете отредактировать текст, изменить шрифт и стиль текста, щелкнув на кнопке Edit Text (Правка текста).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы добавить свой водяной знак в список Имя в диалоговом окне Макет страницы.

[К началу]

## Выполнение установки Multi-Page (Многостраничная)

Установка флажок Multi-Page (Многостраничная) позволяет сделать выбор между установками N-up и Poster (Плакат). Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Multi-Page (Многостраничная) в диалоговом окне Layout (Макет) для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

Когда выбрана опция N-up, вы можете сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать на листе бумаги рамку вокруг каждой страницы.

### Выполнение установки Poster (Плакат)

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Poster (Плакат) в качестве параметра установки Multi-Page (Многостраничная) для печати изображения плакатного размера.

Можно сделать следующие установки.

1 страница с разбивкой на xx листов | Укажите на сколько печатных листов бумаги разбивается увеличенная страница документа. Можно выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.
Выбор фрагмента | Щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке ОК для печати оставшихся фрагментов.

При желании отпечатать только несколько фрагментов, не печатая всех фрагментов плаката, щелкните на пункте Выбор фрагмента, затем щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке OK. Только фрагменты, на которых вы не щелкнули, будут распечатаны.

[К началу]

## Выполнение установки Print Order (Порядок печати)

Можно задать порядок распечатки задания на печать. При печати нескольких копий документа выберите Collate (В подбор) для поочередной печати каждый раз полных комплектов документа. Выберите Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Далее