Печать в Windows

# Использование утилит принтера

> Утилита EPSON Status Monitor 3
> Проверка дюз
> Прочистка печатающей головки
> Калибровка печатающей головки
> Утилита Printer and option information (Информация о принтере и опциях)
> Скорость и Ход выполнения

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для доступа к утилитам щелкните на вкладке Утилита в окне программного обеспечения принтера, затем щелкните на командной кнопке со значком той утилиты, какую хотите использовать. Подробнее о том, как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечание:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю ("горячую") клавишу этой утилиты. Нажмите на клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка дюз, Прочистка печатающей головки и Калибровка печатающей головки, если принтер подключен к компьютеру через сеть.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка дюз, Чистка печатающей головки, Калибровка печатающей головки и Замена чернильных картриджей во время печати, в противном случае отпечатки могут быть испачканы чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Утилита EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 снабжает вас информацией о состоянии принтера, например, о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и проверяет наличие принтерных ошибок.

Эта утилита доступна только, когда выполняются два следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к хост-компьютеру через параллельный порт, USB-порт или IEEE 1394-порт.

- Компьютерная система сконфигурирована для поддержки двухсторонней связи.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Проверка дюз проверяет, не закупорены ли дюзы в печатающей головке. Проверьте чистоту дюз, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки дюз печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки требуют чистки, то можно войти в утилиту Прочистка печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка дюз печатающей головки. Подробнее см. Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Прочистка печатающей головки

Утилита Чистка печатающей головки чистит дюзы печатающей головки. Прочистку дюз печатающей головки следует выполнять в случае ухудшения качества печати. Используйте утилиту Проверка дюз для определения необходимости чистки. Войти в утилиту Проверка дюз можно непосредственно из утилиты Прочистка печатающей головки. Подробнее см. Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилита Калибровка печатающей головки может быть использована для улучшения качества печати документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, когда вертикальные линии становятся ломаными или появляются посторонние черные или белые полосы в документе. Используйте эту утилиту для выравнивания печатающей головки.

С помощью этой утилиты принтер производит несколько разных типов контрольных шаблонов, которые используются для проверки положения печатающей головки. Убедитесь, что в держатель загружена бумага формата A4 или Letter для печати первого и второго контрольных шаблонов. Также приготовьте бумагу Archival Matte формата A4 или Letter для печати третьего контрольного шаблонов.

Ниже приведен пример первых контрольных шаблонов.

Из всех шаблонов на отпечатанном контрольном листе выберите тот, в котором вертикальная линия наиболее ровная. Выберите соответствующий этому шаблону порядковый номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), затем щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти правильно совпадающую линию, то укажите номер линии, которая ближе всего к правильной, и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Выбранные линии будут переставлены в среднее положение (номер 8) и контрольный лист проверки правильности положения печатающей головки снова начнется распечатываться.

Ниже приведен пример вторых контрольных шаблонов.

Найдите шаблон, который не содержит черных или белых полос. Далее, определите соответствующий шаблону номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы привести в действие регулировку.

| Примечание:

| Если все шаблоны имеют полосность, то выберите шаблон с наименьшей полосностью и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Выбранный шаблон будет передвинут в среднее положение и начнет печататься новый шаблон проверки правильности положения печатающей головки.

Ниже приведен пример третьих контрольных шаблонов.

Из всех шаблонов на отпечатанном контрольном листе выберите тот, в котором наименьшая зернистость. Выберите соответствующий этому шаблону порядковый номер в окне ниспадающего списка в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), затем щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Если вы не можете найти однородный по тону шаблон, то выберите номер шаблона с наименьшей зернистостью и щелкните на кнопке Realignment (Выровнять). Лист регулировки межполосного пробела будет снова печататься. Если вы можете выбрать однородный по тону шаблон и не нуждаетесь в новой распечатке контрольного шаблона, то удалите флажки из клеток #1 ~ #3 на правой стороне.

[К началу]

## Утилита Printer and option information (Информация о принтере и опциях)

Эта утилита позволяет драйверу принтера проверять информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, например, код идентификации принтера.

### Марка чернильного картриджа

Драйвер принтера обычно получает информацию о чернильном картридже автоматически и печатает в соответствующем режиме печати. Однако, если драйвер принтера не показывает остатка чернил на вкладке Main (Главное), то вам необходимо самим задать правильную информацию о чернильном картридже. Выберите правильный чернильный картридж в списке предлагаемых чернильных картриджей.

| Примечание:

| После замены чернильного картриджа всегда проверяйте, что заданы правильные данные.

### Настройка драйвера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги

Если вы установили резак, то выполните следующие установки в драйвере принтера перед его пользованием. Если вы не сделаете эти установки, то режим автоматической обрезки рулонной бумаги будет недоступен.

| Установите флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

| Примечание:

| После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии отреза, чтобы повысить точность ее расположения. Кроме того, если вы используете рулонные бумаги разных типов и ширины, то рекомендуется использовать режим автоматической обрезки после регулировки положения линии отреза. Подробности о регулировке положения отреза см. Регулировка положения отреза при установке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги.

### Регулировка положения отреза при установке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии отреза, чтобы повысить точность ее расположения.

| Примечание:

| Перед выполнением следующего необходимо включить принтер и задать установку Roll paper (Рулонная бумага). Подробности об установке Roll paper (Рулонная бумага) см. Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите поддерживать точность положения линии отреза, то рекомендуется регулировать положение линии отреза при каждой смене типа и размера (ширины) рулонной бумаги.

| Затем проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен), щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) недоступна, то проверьте наличие флажка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен). В противном случае кнопка Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки) будет недоступной. Кроме того, вы не сможете пользоваться резаком.

| После проверки того, что установка Roll paper (Рулонная бумага) задана, щелкните на кнопке Print (Печать). Шаблон регулировки положения линии обреза распечатывается и отрезается.

| На отрезанной рулонной бумаге определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Выберите номер, который соответствует наиболее точному расположению отреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы задействовать регулировку.

### Чистка резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

Утилита Cutter Cleaning (Чистка резака) производит очистку ножа резака. Вам может потребоваться очистить резак для автоматической обрезки рулонной бумаги, если вы обнаружите, что край отреза на лицевой стороне закрашивается. Используйте эту утилиту для очистки резака.

| Примечание:

| Сделайте установку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы воспользоваться этой утилитой. Дополнительные сведения об установке Roll paper (Рулонная бумага) см. Загрузка рулонной бумаги.

Утилита расходует примерно 7 см рулонной бумаги для процедуры очистки.

| Проверьте, что установлен флажок Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен).

| Щелкните на кнопке Cutter Cleaning (Чистка резака). Откроется диалоговое окно Cutter Cleaning (Чистка резака).

| Щелкните на кнопке Clean (Прочистка). Принтер подаст бумагу и обрежет ее.

### Сбор информации о принтере

В зависимости от конфигурации компьютерной системы данные, выводимые на экран в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях), могут обновляться автоматически или может требоваться ручной ввод данных.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появится сообщение с предложением ввести установки или, если вы изменяли конфигурацию принтера, выполнить следующие действия, чтобы сделать вручную необходимые установки.

| Щелкните на кнопке Settings Sheet (Лист установок) в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях), чтобы распечатать информацию о принтере и дополнительных устройствах. В принтер должна быть загружена бумага формата A4 или Letter, чтобы воспользоваться этой утилитой. Вы увидите отпечаток аналогичный тому, что приведен ниже.

| Проверьте, что установки в утилите соответствуют информации в отпечатанном Листе установок. В случае несоответствия измените установки на экране в соответствии с информацией на Листе установок.

| Щелкните на кнопке OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить свои установки.

[К началу]

## Скорость и Ход выполнения

Можно выполнить установки, относящиеся к скорости и ходу выполнения, в этом диалоговом окне.

Доступны следующие установки.

| Примечание:

| Доступность отдельных функций в программном обеспечени принтера изменяется в зависимости от модели принтера и используемой версии операционной системы Windows.

### Высокоскоростные копии

Чтобы быстрее отпечатать несколько копий документа, выберите пункт High Speed Copies (Высокоскоростные копии). Это ускоряет печать за счет использования свободного места на жестком диске компьютера в качестве кэш-памяти при печати нескольких копий документа.

### Show Progress Meter(Индикатор хода прогресса)

Чтобы видеть на экране Индикатор хода прогресса каждый раз при печати выберите пункт Show Progress Meter (Индикатор хода прогресса).

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) [только для Windows Me, 98 и 95]

У принтеров с параллельным портом вы можете ускорить передачу данных, выбрав пункт EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON).

Использующие параллельный порт могут еще повысить скорость печати посредством активизации DMA-пересылки, как описано в Включение DMA-пересылки.

### Всегда буферизовать данные в формате RAW (только для Windows XP, 2000 и NT 4.0)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы клиенты системы Windows NT имели возможность буферизовать документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (Приложения системы Windows NT используют формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой функцией, если документы, сбуферизованные в формате EMF, правильно не распечатываются.

Буферизация данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например, "Для печати недостаточно оперативной памяти/свободного места на жестком диске ", "Медленная скорость печати" и др.) можно разрешить установкой флажка Always spool RAW datatype (Всегда буферизовать данные в формате RAW).

| Примечание:

| При буферизации данных в формате RAW, ход печати, отображаемый Индикатором хода выполнения печати, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Monitoring Preferences (Предпочитаемые объекты слежения)

Щелкните на этой кнопке для открытия диалогового окна Предпочитаемые объекты слежения, в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3.

Можно выполнить следующие установки:

Выбор уведомления | Отображает установки уведомления о текущей ошибке. Установите флажки в клетках типов ошибок, о которых вы хотите получать уведомление. Также установите флажок Alert (Предупреждение), если хотите получать вместе с экранным сообщением об ошибке звуковой сигнал предупреждения. Примечание: Щелкните на кнопке Default (По умолчанию) для возврата всех установок Select Notification (Выбор уведомления) к их состояниям по умолчанию.
Allow monitoring of shared printers (Разрешать слежение за общими принтерами) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы разрешить другим пользователям локальной сети следить за состоянием принтера общего пользования.

[К началу]

Предыдущая | Далее