Как сделать / Техобслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование кнопок панели управления

Если обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют отдельные точки, то можете решить эти проблемы, проверив чистоту дюз печатающей головки.

Дюзы печатающей головки можно проверять с монитора компьютера с помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) из программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками панели управления.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Чтобы пользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) во время печати. В противном случае отпечатки будут испачканы чернилами.

### Пользователям Windows

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз).

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. раздел Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис) и щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте указания с экрана.

### Пользователям Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз).

| Войдите в диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на командной кнопке со значком Utility (Утилита), затем щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Сервис).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту дюз печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Включите принтер, придержите в нажатом состоянии кнопку Paper (Бумага) и нажмите на кнопку Сеть.

| Вначале отпустите только кнопку Сеть. Когда начнется проверка дюз, отпустите кнопку Paper (Бумага).

Принтер печатает шаблон проверки состояния дюз. Ниже приведены образцы отпечатков.

| Удовлетворительный образец

| Дюзы печатающей головки требуют очистки

Если шаблон проверки дюз будет напечатан неудовлетворительно, то в принтере имеется неисправность. Это может быть засорившаяся дюза подачи чернил или смещение печатающей головки. Подробности об очистке печатающей головки см. в разделе Чистка печатающей головки. Информацию о выравнивании печатающей головки см. в разделе Калибровка печатающей головки. Шаблон проверки состояния дюз также показывает количество остающихся чернил в каждом картридже. Процентное значение, которое появится на шаблоне проверки состояния дюз, будет приблизительным.

[К началу]

Предыдущая | Далее