Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Электротехнические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220-240 В
Рабочее входное напряжение | от 99 до 132 В | от 198 до 264 В
Номинальная частота тока | от 50 до 60 Гц
Допустимая рабочая частота тока | от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный рабочий ток | 0,4x A (Max 0,8 A) | 0,2 A (Max 0,4 A)
Потребляемая мощность | Примерно19 Вт (ISO10561 Letter Pattern)
Примерно 6.0 Вт в режиме ожидания | Примерно 6.5 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на задней стенке корпуса, напряжению в сети.

[К началу]

Предыдущая | Далее