Как сделать / Настройка принтера в сети

# Пользователям Windows XP, 2000 и NT 4.0

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

| Примечание:

| Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы пользоваться своим принтером совместно, обратитесь к администратору вашей сети.

| Для установки программного обеспечения принтера в Windows 2000/NT 4.0, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя с правами администратора сети (пользователя, который принадлежит к группе администраторов).

| Для установки программного обеспечения принтера в Windows XP, необходимо зарегистрироваться с учетной записью администратора. Вы не сможете установить программное обеспечение принтера, если вы зарегистрируетесь с учетной записью пользователя с ограниченными правами. После установки Windows XP учетной записью пользователя становится учетной записью администратора.

| Изображения, приводимые дальше, относятся к Windows 2000.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подключен непосредственно. Затем вы должны добавить информацию о принтере на каждом компьютере, который будет подключаться к нему через сеть.

## Настройка вашего принтера как общего

Чтобы разделять принтер с пользователями других компьютеров в сети, выполните следующие действия по конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно.

| Примечание:

| Изображения, приводимые дальше, относятся к Windows 2000.

| Пользователи Windows 2000 и NT 4.0 щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните на кнопке Start (Пуск), затем выделите Control Panel (Панель управления), потом щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке данного принтера, затем щелкните на пункте Sharing (Общий доступ).

| Выберите пункт Shared as (Как совместный) (пользователи Windows NT 4.0 выберите Shared), затем введите с клавиатуры имя общего принтера.

|  | Примечание:

|  | Не используйте пробелы или дефисы в наименовании принтера.

> Если вы хотите, чтобы операционная система Windows XP, 2000 или NT 4.0 автоматически загружали драйверы принтера для компьютеров работающих с иными операционными системами Windows, щелкните на пункте Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите окружение и операционные системы для других компьютеров. Щелкните на кнопке OK, затем вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Выберите пункт WINNT40 для Windows NT 4.0 или WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните на кнопке OK, чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните на кнопке OK или щелкните на кнопке Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для пользования вашим принтером с других компьютеров в сети вы должны вначале добавить информацию о принтере на каждом компьютере, который будет иметь доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Ваш принтер должен быть настроен как общий ресурс на компьютере, к которому он подсоединен непосредственно, до того, как вы получите доступ к нему из другого компьютера. Об указаниях, см. раздел Настройка принтера как общего.

| Пользователи Windows 2000 и NT 4.0 щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните на кнопке Start (Пуск), затем выделите Control Panel (Панель управления), потом щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера Add Printer Wizard (Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем щелкните на кнопке Next (Далее).

| На следующем экране щелкните на кнопке Next (Далее).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке Next (Далее) и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно, мастер Add Printer Wizard (Добавить принтер) может подсказать вам установить драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните на кнопке Have Disk (Установить с диска) и выполняйте указания с экрана.

|  | Чтобы следить за состоянием общего принтера, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Указания см. в разделе Установка утилиты EPSON Status Monitor 3.

### Установка утилиты EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не открылось, дважды щелкните на команде SETUP.EXE в окне программного диска.

| Выберите команду Install Software (Установить программное обеспечение) и щелкните на кнопке .

| Нажите кнопку Advanced (Расширенный) и выберите только EPSON Status Monitor 3, затем нажмите кнопку Install (Установить).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее