Печать в Windows

# Изменение установок на вкладке Main (Главное)

> Выполнение установки Media Type (Тип носителя)
> Выполнение установки Color (Цвет)
> Выполнение установки Mode (Режим)
> Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установки Media Type (Тип носителя), Mode (Режим), Color (Цвет) и Print Preview (Предварительный просмотр) можно выполнить на вкладке Main (Главное). См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому ее следует выбирать первой.

На вкладке Main (Главное) выберите опцию Media Type (Тип носителя), соответствующую носителю, загруженному в принтер. Чтобы определить тип используемого носителя, найдите используемый носитель ниже в списке, и смотрите к какой группе носителей (названия групп набраны полужирным шрифтом) относится используемый носитель. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько возможных установок.

##### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214
EPSON Premium Bright White Paper (Letter) | S041586
EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

##### Premium Semigloss Photo Paper

Premium Semigloss Photo Paper (Super A3/B) | S041327 S041328
Premium Semigloss Photo Paper (A3) | S041334
Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331
Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
Premium Semigloss Photo Paper (329 мм x 10M) | S041338
Premium Semigloss Photo Paper (210 мм x 10M) | S041336
Premium Semigloss Photo Paper (100 мм x 8M) | S041329 S041330

##### Watercolor Paper-Radiant White

Watercolor Paper-Radiant White (Super A3/B) | S041351 S041352

##### Archival Matte Paper

Archival Matte Paper (Super A3/B) | S041339 S041340
Archival Matte Paper (A3) | S041343 S041344
Archival Matte Paper (Letter) | S041341
Archival Matte Paper (A4) | S041342
Archival Matte Paper (100 мм x 8 M) | S041346

##### Glossy Paper-Photo Weight

Glossy Paper-Photo Weight (Super A3/B) | S041347
Glossy Paper-Photo Weight (A3) | S041350
Glossy Paper-Photo Weight (A4) | S041349

##### Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper (Super A3/B) | S041407
Premium Luster Photo Paper (A3) | S041406
Premium Luster Photo Paper (Letter) | S041405
Premium Luster Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041409
Premium Luster Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041408

##### Velvet Fine Art Paper

Velvet fine Art Paper (Super A3/B) | S041637
Velvet fine Art Paper (Letter) | S041636

##### Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo Paper (Super A3/B) | S041289
Premium Glossy Photo Paper (A3) | S041288
Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041285
Premium Glossy Photo Paper (5 x 7") | S041464
Premium Glossy Photo Paper (8 x 10") | S041465
Premium Glossy Photo Paper (11 x 14") | S041466
Premium Glossy Photo Paper (100 мм x 8 M) | S041302
Premium Glossy Photo Paper (210 мм x 10 M) | S041376
Premium Glossy Photo Paper (329 мм x 10 M) | S041378

| Примечание:

| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера. За информацией о доступных типах бумаги и других носителей обращайтесь в службу технической поддержки покупателя вашего региона. Подробности см. в разделе Обращение в службу технической поддержки покупателя.

[К началу]

## Выполнение установки Color (Цвет)

Установка Color (Цвет) позволяет печатать в цветном и черно-белом виде. Щелкните на пункте Color (Цвет), чтобы печатать в цвете, или Black (Черный) для печати в черно-белом режиме или серых полутонах.

| Примечание:

| Когда установлен чернильный картридж Photo Black (черный фото) и выбрано значение Черный для установки Color (Цвет), чернила Photo Black (черный фото) используются только при печати на простой бумаге. При печати на других носителях, черный и серые цвета создаются комбинацией других цветов.

[К началу]

## Выполнение установки Mode (Режим)

Установки группы Mode (Режим) на вкладке Main (Главное) дают три режима управления через программное обеспечение принтера. Установки группы Mode (Режим) описываются ниже.

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности см. в разделе Использование автоматического режима.
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, специально предназначенные для фотографий. Подробности см. в разделе Использование режима PhotoEnhance.
Пользовательский | Этот режим позволяет сделать выбор из списка готовых или личных параметров, более всего соответствующих типу документа, который необходимо распечатать. В случае выбора режима Пользовательский доступна кнопка Advanced (Расширенные установки), позволяющая войти в диалоговое окно Advanced (Расширенные установки). Подробности см. в разделе Использование Пользовательского режима.

Кроме выполнения всеохватывающих установок режима, отражающихся на общем качестве печати, можно также видоизменить отдельные моменты отпечатков с помощью установок, содержащихся на вкладках Paper (Бумага) и Layout (Макет). Подробности см. в разделе Выполнение установок на вкладке Paper (Бумага) или Выполнение установок на вкладке Layout (Макет).

### Использование Автоматического режима

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Mode (Режим) на вкладке Main (Главное), программное обеспечение принтера само выбирает все частные установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет). Чтобы задать установку параметра Color (Цвет), см. раздел Выполнение установки Color (Цвет). Чтобы задать установку параметра Media Type (Тип носителя), см. раздел Выполнение установки Media Type (Тип носителя).

| Примечание:

| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Media Type (Тип носителя) (когда был задан режим Автоматический ), появляется регулировочная полоса с ползунком снизу кнопки переключателя Пользовательский, которая позволяет выбрать установки Quality (Качество), Speed (Скорость) или промежуточную. Выбирайте установку Quality (Качество), когда важнее качество, а не скорость печати.

| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через программное обеспечение принтера. Однако, если используемое программное приложение не делает этого, то следует также проверить эти установки на вкладке Paper (Бумага) программного обеспечения принтера.

### Использование режима PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество установок для коррекции изображения, которые можно использовать для фотографий перед их печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает оригинальных данных печати.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных цветных изображений, представленных в 8, 16, 24 и 32 битовой форме.

| Печать с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных, передающих изображение.

Вы можете выбрать следующие установки.

Standart (Стандартный) | Эта установка обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте пробовать с этой установки.
People (Портет) | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Soft Focus (Размытый фокус) | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Sepia (Сепия) | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

С выбором режима PhotoEnhance также действующей становится опция Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Установите флажок в клетке этой опции при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный сглаженный вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Использование Пользовательского режима

Выбор режима Пользовательский в качестве параметра Mode (Режим) активизирует список Пользовательские установки, из которого можно выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Или можно выбрать метод согласования цветов. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по заданию собственных установок см. в разделе Использование Расширенных установок.

Можно выбрать из следующих установок по умолчанию:

Готовая установка | Описание
ICM | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для обеспечения их соответствия цветам на экране монитора. ICM означает Согласование цветов изображения.
sRGB | Этот метод лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

При выборе пользовательской установки другие установки, такие как Качество печати и Управление цветом, выполняются автоматически. Изменения этих установок отражаются на экране монитора в левой части вкладки Main (Главное).

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Mode (Режим) на вкладке Main (Главное).

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для документа или изображения, который хотите распечатать.

| До начала печати убедитесь в том, что верны установки Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет), поскольку на них может отразиться выбранная пользовательская установка. Подробности см. в разделе Выполнение установки Media Type (Тип носителя) или Выполнение установки Color (Цвет).

#### Использование Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) дают возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить свои индивидуальные запросы. Как только будете удовлетворены новыми установками, можете присвоить им имя и добавить его в список Пользовательские установки на вкладке Main (Главное).

Придерживайтесь при выполнении Расширенных установок следующих указаний.

| Примечание:

| Окна программного обеспечения принтера, приведенные при описание этой процедуры, относятся к Windows Me, 98 и 95. Окна программного обеспечения принтера для Windows XP, Me, 2000 и NT 4.0 отличаются лишь незначительно.

| Выберите установку Пользовательский как параметр опции Mode (Режим) на вкладке Main (Главное) и затем щелкните на кнопке Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Advanced (Расширенные установки).

| Выберите Media Type (Тип носителя), который загрузили в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Media Type (Тип носителя).

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра установки Color (Цвет).

| Выберите установку Качество печати.

| При необходимости выполните другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечание:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, а не на текст и графики. Например, если задано Монохромная в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных параметров Качество печати, Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы применить сделанные установки и вернуться на вкладку Main (Главное). Для возврата на вкладку Main (Главное) без активизации выполненных установок щелкните на кнопке Cancel (Отмена). Чтобы сохранить свои Расширенные установки, переходите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление расширенных установок

Чтобы сохранить свои Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните на кнопке Сохранить установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих установок в поле Name (Имя) и щелкните на кнопке Save (Сохранить). Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечание:

| Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

| Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и щелкните на кнопке Delete (Удалить).

#### Использование своих сохраненных установок

Для пользования своими сохраненными установками выберите Пользовательский в качестве параметра установки Mode (Режим) на вкладке Main (Главное), затем выберите одну из своих установок в списке Пользовательские установки.

Если вы измените параметр установки Media Type (Тип носителя) или Color (Цвет), когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то ваш выбор, отображенный в списке, возвращается в группу Пользовательские установки. Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

#### Изменение установок для бумаги

Чтобы отрегулировать количество чернил и время ожидания высыхания их, щелкните на кнопке Paper Config (Установки для бумаги) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Paper Configuration (Установки для бумаги).

##### Регулировка количества напыляемых чернил

Вы можете отрегулировать степень оптической плотности цветного изображения. Используйте значения в диапазоне от -50% до +20%. По умолчанию плотность цветного изображения равна 0. Переместите ползунок в положительном направлении (+), чтобы углубить цвет на отпечатке или в отрицательном направлении (-) для осветления цвета изображения. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от -50 до +20) в окне рядом с ползунком. Используйте эту функцию, когда печатаете на бумаге, не являющейся специальным носителем EPSON.

| Предостережение:

| Устанавливайте ползунок в положение 0 при печати на специальных носителях EPSON. Цвет отпечатка может быть не углублен при некоторых режимах печати.

| Примечание:

| Проверьте соответствие используемой бумаги количеству напыляемых чернил перед регулировкой.

Ролики принтера могут начать оставлять следы на бумаге, когда вы будете углублять цвет, поскольку увеличивается количество напыляемых чернил. В этом случае увеличьте время ожидания высыхания чернил или отрегулируйте количество чернил.

##### Регулировка времени ожидания высыхания чернил

Вы можете отрегулировать величину временного промежутка между окончанием печати и очередной подачей бумаги. Если необходимо просушивать отпечатки или если ролики принтера оставляют следы на бумаге, отрегулируйте время высыхания печатной страницы. Используйте значения в диапазоне от 0 до +20 (20 сек). Переместите ползунок вправо или влево с помощью курсора, чтобы отрегулировать установку. Вы можете также ввести с клавиатуры любое число (от 0 до +20) в окне рядом с ползунком.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Установите флажок Print Preview (Предварительный просмотр) на вкладке Main (Главное), когда хотите предварительно просмотривать документ до его печати.

При отсылке принтеру задания на печать откроется окно Print Preview (Предварительный просмотр), позволяющий внести изменения до печати.

Панель инструментов окна Print Preview (Предварительный просмотр) содержит несколько командных кнопок со значками поверх них, с помощью которых можно активизировать следующие функции.

| Drag 'n' Drop (Перенос) | Щелкайте на этой кнопке, чтобы выбрать и переместить водяной знак.
| Zoom (Масштабирование) | Щелкайте на этой кнопке для увеличения или уменьшения размера просматриваемой страницы.
| Fit To Screen (Подгонка к размеру экрана) | Щелкайте на этой кнопке для масштабирования просматриваемой страницы так, чтобы она совпала с размером окна. Это удобно, когда желаете увидеть всю страницу сразу.
| Maximum Zoom (Максимальное увеличение) | Щелкайте на этой кнопке для масштабирования просматриваемой страницы с максимально возможным коэффициентом увеличения.
| Printable Area On/Off (Включить/отключить обрамление области печати) | Щелкайте на этой кнопке для показа или не показа прямоугольной рамки области печати на просматриваемой странице. Принтер не может ничего печатать, что выходит за границы этой прямоугольной рамки.
| Watermark (Водяной знак) | Щелкайте на этой кнопке для открытия диалогового окна Настройка водяного знака, в котором можно добавить водяные знаки к документу и изменить некоторые текущие установки водяного знака.
| Reset Watermark (Сброс установок водяного знака) | Щелкайте на этой кнопке для возврата всех установок водяного знака, которые были до первого открытия диалогового окна Print Preview (Предварительный просмотр). Если ни одна установка не изменялась, то эта функция будет недоступна.
| Previous Page (Предыдущая страница) | Щелкайте на этой кнопке для просмотра предыдущей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если предшествующей страницы не существует, то эта функция недоступна.
| Next Page (Следующая страница) | Щелкайте на этой кнопке для просмотра следующей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если следующей страницы не существует, то эта функция будет недоступна.

Также можно обращаться с просматриваемым документом следующим образом:

- Выбрать и просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер предварительно просматриваемой области изображения.

- Увеличить просматриваемый документ. Для этого щелкните на кнопке View (Просмотр) и затем Magnify (Увеличить) для открытия окна Увеличить, в котором увеличивается область просматриваемого документа, что очерчена красной прямоугольной рамкой. Перетаскивая красную прямоугольную рамку по изображению можно менять увеличиваемую часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, составляющих плакат. Окно Poster (Плакат) открывается автоматически, когда отсылается задание на печать при выборе Poster (Плакат) в качестве параметра опции Multi-Page (Многостраничная) на вкладке Layout (Макет). В этом окне можно просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Также можно открыть это диалоговое окно, щелкнув на кнопке View (Просмотр) и затем Poster (Плакат).

- Нанести водяные знаки. Выбранный водяной знак будет показан на предварительно просматриваемом изображении. Подробности о пользовательских водяных знаках см. Использование установки Watermark (Водяной знак).

- Укажите страницы документа, которые хотите распечатать. Для добавления или удаления страницы вначале щелкните на значке страницы в списке на левой стороне окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страницу с помощью команд меню Параметры печати. Командами меню Параметры печати являются следующие:

| Добавить страницу | Щелкните на этой кнопке для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц.
| Удалить страницу | Щелкните на этой кнопке для удаления выделенных страниц из списка распечатываемых страниц.

После предварительного просмотра документа щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы распечатать документ, или щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для отмены печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее