Печать в Macintosh / Проверка состояния принтера и диспетчеризация заданий на печать

# Использование утилиты EPSON StatusMonitor

> Доступ к утилите EPSON StatusMonitor
> Выполнение установок конфигурации

Утилита EPSON StatusMonitor следит за состоянием принтера. Если она обнаружит неполадку у принтера, то предупредит вас об этом сообщением об ошибке.

Когда чернил станет мало или они закончатся, появится кнопка How to (Как сделать). Щелкните на кнопке How to (Как сделать) и утилита EPSON StatusMonitor проведет вас шаг за шагом через процедуру замены чернильного картриджа.

С ее помощью вы можете также проверять уровни оставшихся чернил в картриджах перед печатью. После открытия утилита EPSON StatusMonitor показывает уровень оставшихся чернил на момент ее последнего открытия. Для обновления информации об уровне чернил щелкните на кнопке Update (Обновить).

## Доступ к утилите EPSON StatusMonitor

Выполните следующие действия для получения доступа к утилите EPSON StatusMonitor.

| Щелкните на пункте Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на командной кнопке со значком StatusMonitor или Utility (Сервис), а затем щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Сервис). Откроется диалоговое окно утилиты StatusMonitor.

[К началу]

## Выполнение установок конфигурации

Чтобы изменить способ контроля принтера утилитой StatusMonitor или способ обработки принтером заданий на печать, выполните следующие действия.

| Щелкните на пункте Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения.

| Щелкните на командной кнопке со значком Utility (Сервис).

| Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация). Откроется диалоговое окно Configuration Settings (Установки конфигурации)

В диалоговом окне Установки конфигурации вы можете выполнить следующие установки:

Уведомление об ошибке | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае появления ошибки.
Предупреждение | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас, когда необходимо предупредительное сообщение.
Папка Временный буфер | Выбирайте эту папку для временной буферизации распечатываемых данных.
Папка Временные высокоскоростные копии | Выбирайте эту папку для хранения многократно копируемых печатных данных.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Данные будут пересылаться принтеру после сохранения их на жестком диске). | Установите флажок в клетке этой опции для предотвращения появления дефекта горизонтальной полосности на отпечатках, содержащих графические изображения, путем временного хранения графических данных на жестком диске. Компьютер будет пересылать графические данные принтеру в целом виде, а не в форме прямоугольных полос.
Check for errors before starting to print (Проверять наличие ошибок перед началом печати). | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы утилита проверяла принтер на отсутствие у него ошибок перед началом печати.
Check the ink level before starting to print (Проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы утилита проверяла уровень чернил в картриджах перед началом печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее