Как сделать / Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

# Применение фотоприемника

Вы можете выполнять обычную печать с установленными резаком и фотоприемником. Однако вы также должны прикрепить к принтеру выходной лоток. Для закрепления выходного лотка выполните следующие действия.

| Соедините отверстие на правой стороне выходного лотка со штырем на правой стороне бумагоподатчика резака.

| Нажмите в правую сторону на рычаг, что расположен на левой стенке выходного лотка.

| Наклоните выходной лоток, затем вставьте штырь, расположенный на левой стороне выходного лотка, в паз на стенке бумагоподатчика резака.

|  | Примечание:

|  | В случае печати на конвертах или компакт-дисках снимите резак. Подробности см. в разделе Снятие резака для автоматической обрезки рулонной бумаги.

Установив фотоприемник, вы можете хранить его и выходной лоток так, как показано на рисунке.

[К началу]

Предыдущая | Далее