Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Печать на рулонной бумаге

> Область печати и поля рулонной бумаги
> Пользователям Windows
> Пользователям Macintosh

После подготовки рулонной бумаги и загрузки ее в принтер следует произвести установки в программном обеспечении принтера для того, чтобы вести печать.

| Примечание:

| Всегда проверяйте уровни оставшихся чернил в картриджах перед началом печати на рулонной бумаге, поскольку замена чернильных картриджей при загруженной рулонной бумаге может испачкать бумагу чернилами.

| Мы рекомендуем заменять рулон бумаги на новый, если осталось менее 20 см. В противном случае качество печати может ухудшиться.

## Область печати и поля рулонной бумаги

Вы можете изменять область печати и поля для рулонной бумаги с помощью установок драйвера принтера. Имеется две установки полей. На одной установке будет оставлено поле шириной 3 мм с обеих сторон отпечатка. На другой установке поля не оставляются по бокам отпечатка.

Выполните следующую процедуру по изменению полей между страницами печатных данных.

| Выберите Roll Paper (Рулонная бумага) как Paper Source (Тип бумаги) в драйвере принтера.

| По окончании печати нажмите один раз кнопку Roll Paper (Рулонная бумага), чтобы напечатать линию обрезки примерно на расстоянии 12 мм от низа печатных данных.

| Чтобы напечатать очередное задание печати, нажмите на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага) для подачи бумаги назад в позицию печати. Затем начните печатать следующее задание. Расстояние между страницами автоматически настраивается на 36 мм, как показано ниже.

Стандартные поля | No Margins (Без полей)

|  | Примечание:

|  | Вы должны нажать на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага), иначе принтер не заработает, даже если вы пошлете ему новое задание на печать. Не нажимайте на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага) дольше, чем необходимо, иначе отпечаток будет испорчен.

> Чтобы печатать данные, не оставляя полей между отдельными файлами, как показано ниже, не нажимайте на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага) между заданиями на печать.

Стандартные поля | No Margins (Без полей)

| Примечание:

| Верхнее поле автоматически настроится на 20 мм независимо от заданной установки ширины поля.

[К началу]

## Пользователям Windows

| Примечание:

| При печати на рулонной бумаге нельзя использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180&градусов). Вы также не сможете выбрать опции Maximum (Максимальная) или Centered (Выровнять по центру) в качестве параметра для установки Printable Area (Область печати) или воспользоваться функциями на вкладке Layout (Макет).

| Не выбирайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать пропуски на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер, выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение принтера для печати.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера из используемого программного приложения.

|  | Примечание:

|  | Подробности о доступе к программному обеспечению принтера смотрите в руководстве пользователя используемого программного приложения. В большинстве приложений можно выбрать команду Print (Печать) непосредственно в меню File (Файл), затем войти в программное приложение принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), выберите установку Roll Paper (Рулонная бумага) для параметра Paper Source (Тип бумаги), и выберите соответствующий размер бумаги.

> Когда вы выбираете предустановленный размер бумаги, а объем данных печати превышает выбранный размер, данные будут напечатаны раздельно на отдельных страницах на рулонной бумаге. После каждой напечатанной страницы будет оставлено поле шириной 36 мм, если вы нажмете на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага).

> Чтобы определить пользовательский размер бумаги, выберите в списке пункт User Defined (Определяемый пользователем). Откроется диалоговое окно User Defined Paper Size (Определяемый пользователем размер бумаги), что позволит вам задать длину и ширину вашего документа. Если объем данных не превышает размера загруженной бумаги, то данные будут распечатаны как одна страница. Это дает вам возможность печатать объемистые данные непрерывно, т. е. без разрывов между страницами.

> Дополнительную информацию см. в разделе Область печати и поля рулонной бумаги.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте в программном обеспечении принтера Sheet Feeder (Автоподатчик листов) в качестве параметра Paper Source (Тип бумаги), если в автоподатчик листов загружена рулонная бумага. Это привело бы к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать принтеру в программном обеспечении, как рекомендуется в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер перестанет печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги будет выведен из принтера.

| Если резак установлен, то выберите тип обрезки в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> Вариантами установки Auto Cut (Автоматическая обрезка) являются следующие:

Not Cut (Не обрезать) | Без обрезки при установленном резаке.
Single Cut (Одиночный отрез) | Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной отрез) | Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, то выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

|  | Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. в разделе Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги.

|  | Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги).

|  | Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. в разделе Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.

| Выполните установки опций для рулонной бумаги внизу диалогового окна.

> Опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выделения этого кнопочного переключателя для выбора остается доступным переключатель функции Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка в этом переключателе для выбора остается доступным переключатель функции Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно израсходывать рулонную бумагу. При установке флажка в клетке этой опции чистая часть последней страницы документа не выводится из принтера. Эта функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Banner Mode (Режим непрерывной печати), и не доступна, когда обрезка производится резаком.
Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа, чтобы показать место, в котором должна резаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага), и не доступна, когда обрезка производится резаком.

| Переходите на вкладку Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера. Распечатывайте свой документ и переходите к следующему разделу Снятие рулонной бумаги с принтера.

[К началу]

## Пользователям Macintosh

| Примечание:

| Описанные в этом разделе действия могут отличаться в зависимости от используемого программного приложения. Подробности смотрите в руководстве пользователя используемого программного приложения.

| При печати на рулонной бумаге нельзя использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180&градусов), выбрать опции Maximum (Максимальная) или Centered (Выровнять по центру) в качестве параметра для установки Printable Area (Область печати) или воспользоваться функциями диалогового окна Layout (Макет).

| Не выбирайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать пропуски на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер, убедитесь в том, что принтер Epson Stylus Photo 2100 выбран в окне Chooser (Селектор) перед продолжением процедуры. Выполните следующие действия по конфигурации программного обеспечения данного принтера для печати.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

|  | Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав установку Page Setup (Параметры страницы) (или Print Setup [Параметры печати]) в меню File (Файл).

| Выберите установку Roll Paper (Рулонная бумага) для параметра Paper Source (Тип бумаги) и выполните соответствующую установку Paper Size (Размер бумаги). Можно выбрать предопределенный размер бумаги или создать свой пользовательский размер бумаги.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте в программном обеспечении принтера Sheet Feeder (Автоподатчик листов) в качестве параметра Paper Source (Тип бумаги), если в автоподатчик листов загружена рулонная бумага. Это привело бы к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать принтеру в программном обеспечении, как рекомендуется в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер перестанет печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги будет выведен из принтера.

| Если резак установлен, то выберите тип обрезки в окне списка Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> Вариантами установки Auto Cut (Автоматическая обрезка) являются следующие:

Not Cut (Не обрезать) | Без обрезки при установленном резаке.
Single Cut (Одиночный отрез) | Бумага обрезается по линии раздела между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии отреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной отрез) | Если был выбран параметр Single Cut (Одиночный отрез), но при этом около положения линии отреза мало свободного места, то выберите пункт Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном отрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной отрез) доступен для выбора только при печати с установкой No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

|  | Пользуйтесь резаком после его закрепления и регулировки положения линии отреза. Подробнее о регулировке положения линии обреза см. в разделе Регулировка положения линии обреза резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги.

|  | Опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступна для выбора после закрепления резака и задания пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги).

|  | Если опция Auto Cut (Автоматическая обрезка) недоступна даже при выборе пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в качестве параметра установки Paper Source (Тип бумаги), то значит установка Auto Cutter Attached (Резак для автоматической обрезки установлен) не была сделана в драйвере принтера. См. в разделе Настройка драйвера принтера с резаком для автоматической обрезки рулонной бумаги и выполните установку.

| Задайте другие необходимые установки. См. ниже таблицу с подробными сведениями. После этого щелкните на кнопке OK.

> Опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выделения этого кнопочного переключателя для выбора остается доступным переключатель функции Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка в этом переключателе для выбора остается доступным переключатель функции Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно израсходывать рулонную бумагу. При установке флажка в клетке этой опции чистая часть последней страницы документа не выводится из принтера. Эта функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Banner Mode (Режим непрерывной печати), и не доступна, когда обрезка производится резаком.
Print page frame (Печатать рамку вокруг страницы) | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа, чтобы показать место, в котором должна резаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда заданы установки Not Cut (Не резать) и Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага), и не доступна, когда обрезка производится резаком.

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Выполните соответствующую установку Media Type (Тип носителя), затем щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы распечатать свой документ.

|  | Примечание:

|  | Щелкните на командной кнопке со значком Preview (Предварительный просмотр) для преобразования кнопки Print (Печать) в кнопку Preview (Предварительный просмотр). Щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр) для просмотра будущего отпечатка.

[К началу]

Предыдущая | Далее