| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Глоссарий Термины и определения в этом словаре относятся непосредственно к принтерам. application (приложение) Программа, помогающая решить частную задачу, например отредактировать текст или подготовить финансовый план. ASCII Американский стандартный код обмена информацией. Стандартизованная числовая кодировка букв и других символов. banding (полосность) Видимые горизонтальные линии, которые иногда появляются при печати графики. Это происходит, когда печатающая головка не выровнена. См. также MicroWeave. bit (бит) Двоичная цифра (0 или 1) - наименьшая единица информации, используемой принтером или компьютером. brightness (яркость) Степень светлоты или темноты изображения. buffer (буфер) Часть памяти принтера, используемая для накопления данных перед их распечаткой. byte (байт) Единица информации, состоящая из восьми битов. characters per inch (cpi) (символов на дюйм, снд) Мера величины текстовых символов, иногда называемая шагом (питчем) символов. CMYK (Цветовая модель CMYK) Английская аббревиатура основных полиграфических красок - голубой (бирюзовой, зеленовато-голубой), пурпурной, желтой и черной. Эти цветные чернила используются для создания субтрактивной палитры печатаемых цветов и их оттенков. color matching (соответствие цветов) Способ обработки цветовых данных, по которому цвета, отображаемые на компьютерном экране, будут точно соответствовать цветам на отпечатках. Существуют различные программы согласования цветов. См. также ColorSync. ColorSync Программа в системе Macintosh, обеспечивающая соответствие цветного вывода на экран и на печать в режиме WYSIWIG ("что видишь, то и получишь"). Эта программа печатает цвета такими, какими вы видите их на экране. cpi (снд) См. characters per inch (символов на дюйм). default (по умолчанию) Значение параметра или установка, активизируемые при включении, перезагрузке или инициализации принтера. dithering (передача полутонов кластерами; размывка) Способ растрирования, по которому точки располагаются упорядоченно в группах - кластерах определенного узора, которые "размываются" визуально благодаря эффекту дрожания. Лучше всего применять размывку для передачи на изображениях сплошных цветовых тонов или их оттенков,например при печати диаграмм и графиков. См. также halftoning (растрирование). DMA Прямой доступ к памяти. Возможность передачи данных в обход ЦП компьютера с обеспечением непосредственной связи компьютера с периферийными устройствами (например, с принтерами), а такжи прямой связи одного периферийного устройства с другим. dot matrix (точечно-матричный) Способ печати, по которому каждая буква или символ формируется в виде узора (матрицы) из отдельных точек. dpi (тнд) Точек на дюйм. Единица измерения разрешения. См. также resolution (разрешение). drive (дисковод) Накопитель, например CD-ROM-дисковод, жесткий диск или дискетный дисковод. В Windows для простоты управления каждому дисководу присваивается определенная литера. driver (драйвер) Программа, входящая в состав программного обеспечения, которая посылает команды периферийному устройству компьютера, что ему делать. Например, драйвер вашего принтера принимает данные печати от вашего программного приложения - текстового процессора - и посылает команды принтеру, как печатать эти данные. economy printing (экономичная печать) Печать изображений с уменьшенной плотностью точек для экономии чернил. error diffusion (стохастическое рассеяние) Способ стохастического рассеяния смешивает отдельные цветные точки с цветами окружающих точек для имитации естественных цветов. Смешивая цветные точки, принтер может достигать отличных цветовых тонов и передавать едва заметные цветовые оттенки. Этот способ рекомендуется для печати документов, содержащих детализированную графику и фотографические изображения. ESC/P 2 Усовершенствованная версия принтернрго командного языка ESC/P. Команды этого языка создают возможности, близкие к параметрам лазерного принтера, такие как масштабируемые шрифты и улучшенная графическая печать. Finest detail (Мельчайшие детали) Эта установка принтерного драйвера автоматически делает ваши печатаемые изображения резче и четче, особенно текстовые. Помните, однако, что она может увеличить продолжительность распечатки. font (шрифт) Гарнитура шрифта характерного рисунка, обозначаемая именем семейства. grayscale (серая шкала) Шкала оттенков серого в интервале между черным и белым. Используется для передачи цветов и их оттенков при печати изображений только черными чернилами. halftones (растровые полутона) Узоры из черных или цветных точек, используемые для воспроизведения изображения. halftoning (растрирование) Способ использования узоров мелких точек для представления изображений. Растрирование позволяет передавать различные оттенки серого, используя только черные точки, или воспроизводить бесконечное множество цветовых оттенков посредством точек всего нескольких цветов. См. также halftones (растровые полутона). high speed printing (высокоскоростная печать) Режим печати изображений в обоих направлениях движения каретки. Обеспечивается быстрота распечатки. initialization (инициализация) Возвращение принтера к установкам по умолчанию (к фиксированному набору условий). Это происходит автоматически каждый раз, когда вы включаете принтер или возвращаете его в исходное состояние, сбрасывая выбранные установки. Ink Cartridge (Чернильный картридж) Картридж, содержащий чернила. ink jet (струйный) Способ печати, по которому каждая буква или другой символ образуется точным напылением чернил на бумагу. interface (интерфейс) Связующее звено между компьютером и принтером. Параллельный интерфейс передает данные по одному символу или по одному коду за один раз. Последовательный интерфейс передает данные по одному биту за один раз. interface cable (интерфейсный кабель) Кабель, соединяющий компьютер с принтером. local printer (локальный принтер) Принтер, подключенные непосредственно к компьютеру через интерфейсный кабель. media (носители) Материалы, на которых печатаются данные, например конверты, простая бумага, специальная бумага и прозрачная пленка. memory (память) Часть электронной системы принтера, которая используется для хранения информации (данных). Некоторая информация хранится постоянно и служит для управления работой принтера. Информация, посланная принтеру от компьютера, хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ). MicroWeave Способ печати изображений очень малыми приращениями, исключающий появление дефектов в виде полос и придающий эффект печати на лазерном принтере. См также. banding (полосность). monochrome (монохромный) Печать чернилами только одного цвета, обычно черными. nozzle (сопло) Тончайшие трубки в печатающей головке, через которые на печатаемую страницу напыляются чернила. При засорении засорении сопел печатающей головки качество печати ухудшается. operation check (проверка работы) Способ проверки работы принтера. Когда вы производите тестирование принтера, принтер печатает версию ПЗУ, карту кодов, код учета расхода чернил и шаблон проверки сопел. parallel interface (параллельный интерфейс) См. interface (интерфейс). port (порт) Интерфейсный канал, по которому передаются данные между устройствами. printable area (область печати) Зона страницы, в которой принтер может печатать. Из-за наличия полей на странице она меньше физических размеров листа бумаги. printer driver (драйвер принтера) Программа, входящая в состав программного обеспечения, которая посылает команды использовать функции и возможности принтера конкретного типа. Термин часто усекают до "драйвер". printing mode (режим печати) Число точек на дюйм, используемое для воспроизведения изображения. Ваш принтер имеет три установки режима печати: Fine (Высококачественный, с разрешением720 dpi), Normal (Нормальный, 360 dpi) и Economy (Экономичный). print queue (очередь на печать) Если принтер подключен к компьютерной сети, посылаемые ему задания печати, когда он занят, будут храниться в очереди на печать до тех пор, пока принтер не сможет распечатать их. RAM (ОЗУ) Оперативная память; память с произвольным доступом. Часть (область) памяти принтера, служащая буфером и для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в RAM (ОЗУ), теряются при выключении принтера. reset (сброс) Возвращение принтера к состоянию по умолчанию путем выключения его, а затем включения его вновь. resolution (разрешение) Число точек на дюйм, используемое при воспроизведении изображения. ROM (ПЗУ) Постоянное запоминающее устройство. Часть (область) памяти, которая может только считываться и не может быть использована для хранения вводимых данных. Память ROM (ПЗУ) сохраняяет свое содержимое при выключении электропитания принтера. RGB (цветовая модель RGB) Эти красный (red), зеленый (green) и синий (blue) цвета появляются в люминофорных слоях экрана компьютера при облучении люминофоров электронной пушкой монитора. Они используются для создания на экране аддитивной палитры цветов. serial interface (последовательный интерфейс) См. interface (интерфейс). spool (буферизация) Первый шаг в печати. Драйвер принтера преобразовывает данные печати в коды, понятные принтеру. Эти данные затем пересылаются принтеру непосредственно или на сервер печати. spool manager (диспетчер буферизации) Программа, преобразующая входные и выходные потоки данных печати в коды, которые понимает ваш принтер.См. также spool (буферизация). status monitor (монитор состояния) Программа, позволяющая вам проверять состояние принтера. subtractive colors (субтрактивные цвета) Цвета, создаваемые пигментами, которые поглощают свет одних цветов и отражают свет других цветов. См. также CMYK. USB interface (USB-интерфейс) Универсальная последовательная шина. Этот интерфейс дает возможность пользователю подключать к компьютеру через единственный универсальный порт до 127 периферийных устройств (например, клавиатуру, мышь и принтеры). Применение USB-концентраторов позволяет добавлять дополнительные порты. См. также interface (интерфейс). WYSIWIG What-you-see-is-what-you-get. (Что видишь, то и получишь). Этот термин применяется для описания отпечатка, который выглядит точно так, как он появляется на экране. [К началу]