| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Выравнивание печатающей головки При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через ваш компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая имеется в программном обеспечении вашего принтера.
| Примечание:
| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.
##### Для пользователей Windows
| Убедитесь в том, что бумага заложена в автоподатчик листов.
| Предостережение:
| Используйте бумагу шириной не менее 210 мм (8,27 дюйма), например формата A4, которую следует закладывать узкой стороной листа вперед. Иначе печатающая головка будет напылять чернила на опорный валик.
| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера
| Щелкните по вкладке Утилита, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки.
| Выполняйте указания с экрана, чтобы ыровнять печатающую головку.
##### Для пользователей Macintosh
| Проверьте, чтобы в автоподатчик листов была заложена бумага не уже формата А4.
| Нажмите кнопку значка Утилита в диалоговом окне Печать. Затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки.
| Выполняйте указания с экрана, чтобы ыровнять печатающую головку.
[К началу]