| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Проверка сопел печатающей головки Пользование утилитой Проверка сопел Пользование кнопками панели управления Если вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют точки, вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту сопел печатающуей головки. Сопла печатающуей головки можно проверять через ваш компьютер с помощью утилиты Проверка сопел или на самом принтере, пользуясь кнопками панели управления.
| Примечание:
| Не запускайте утилиту Проверка сопел во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.
## Пользование утилитой Проверка сопел ##### Для пользователей Windows
| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера
| Щелкните по вкладке Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел.
| Выполняйте указания с экрана.
##### Для пользователей Macintosh
| Войдите в диалоговое окно Параметры страницы.
| Нажмите кнопку значка Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел.
| Выполняйте указания с экрана.
[К началу] ## Пользование кнопками панели управления
| Придержите нажатой кнопку загрузки/выдачи и нажмите кнопку "Сеть", чтобы включить принтер. Затем отпустите обе кнопки.
Принтер печатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ вашего принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки сопел. Типичная распечатка имеет следующий вид:
| Нажмите кнопку "Сеть", чтобы выключить принтер после того, как он закончит распечатку карты проверки сопел.
Если распечатка карты проверки сопел неудовлетворительная, например, в ней отсутствует какой-либо сегмент линий, появилась проблема с принтером. Эта неполадка вызвана либо засорившимся соплом подачи чернил, либо невыровненной печатающей головкой. См. Чистка печатающей головки о подробных указаниях, как чистить печатающую головку.Об информации по выравниванию печатающей головки, см. Выравнивание печатающей головки [К началу]