| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Перевозка принтера Если вам необходимо перевезти принтер в другое место, тщательно упакуйте его, используя сохраненные оригинальные коробку и упаковочные материалы с соблюдением следующих правил:
| Откройте крышку принтера и убедитесь в том, что печатающая головка находится в исходном (крайнем справа) положении. Если нет, включите принтер и подождите, пока печатающая головка вернется в исходное положение. Выключите принтер и затем закройте крышку принтера.
| Предостережение:
| При перевозке принтера не снимайте с него установленных чернильных картриджей. Удаление картриджей на время перевозки может повредить принтер.
| Выньте вилку сетевого шнура из розетки; затем отсоедините интерфейсный кабель от принтера.
| Выньте бумагу из автоподатчика листов и снимите подставку для бумаги.
| Затолкните удлинитель выходного лотка и откиньте выходной лоток вверх.
| Установите на принтер все защитные транспортные вкладыши.
| Упакуйте принтер с сетевым шнуром в его оригинальную коробку.
| Во время транспортировки принтер должен занимать горизонтальное положение.
[К началу]