| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Внесение изменений в установки драйвера принтера Выполнение установки Тип носителя Пользование Автоматической установкой Пользование Пользовательскими установками Пользование Дополнительными установками Изменение стиля распечатки Программное обеспечение принтера располагает следующими меню установок драйвера принтера.
Главное | Тип носителя, Чернила, Режим
Бумага | Размер бумаги, Число копий, Ориентация, Область печати
Макет | Уменьшить/Увеличить, Макет листа, Водяной знак
Установки в меню Главное сгруппированы по трем уровням управления через драйвер принтера, как объяснено ниже.
Автоматическая установка | Это самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматической установкой
Пользовательские установки | Выберите из списка готовый набор установок, ближе всего соответствующий виду документа, который вы намерены печатать. Вы можете также добавить собственные установки к этому списку. См. Пользование Пользовательскими установками
Дополнительные установки | Команда позволяет задавать детализированные установки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Вы можете также добавить собственные установки к списку Пользовательских установок. См. Пользование Дополнительными установками
Кроме подготовки групп установок, которые влияют на общее качество печати, вы можете видоизменить отдельные стороны стиля печати и раскладки материала, пользуясь меню Бумага и Макет. См. Изменение стиля распечатки ## Выполнение установки Тип носителя Установка Тип носителя определяет, какие будут доступны другие установки, поэтому ее следует выбирать первой. В меню Главное выберите установку параметра Тип носителя, которая соответствует бумаге, заложенной вами в принтер. Найдите свою бумагу ниже в списке, затем выберите соответствующую ей установку Типа носителя (набраны полужирным). По некоторым видам бумаги представлено несколько установок для вашего выбора. ##### Простая бумага
Простая бумага |
Конверты |
##### Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155
##### Бумага для струйной печати фотографического качества
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149
##### Фотобумага
EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177
##### Глянцевая пленка фотографического качества
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176
##### Прозрачные пленки для струйной печати
EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064
| Примечание:
| Доступность специальных носителей зависит от страны-импортера.
[К началу] ## Пользование Автоматической установкой Когда в меню Главное выбрана Автоматическая установка, драйвер принтера сам выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, щелкните по опции Цветные для печати в цвете или Черные для монохромной черно-белой печати или для распечатки полутонов в градациях серой шкалы. Чтобы задать установку Типа носителя, см. Выполнение установки Тип носителя
| Примечание:
| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя, когда задана Автоматическая установка, в блоке окна Режим появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет вам выбирать параметр Качество или Скорость. Выбирайте опцию Качество, когда для вас важнее качество, а не скорость печати.
| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета компоновки страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через драйвер принтера. Однако, если ваше программное приложение не делает этого, вы должны также проверить в меню Бумага указанные установки, заданные через драйвер принтера.
[К началу] ## Пользование Пользовательскими установками Пользовательские установки дают вам возможность одним щелчком мыши выполнить широкий спектр изменений. В списке Пользовательские установки вы найдете готовые наборы установок для принтеров EPSON. Эти наборы ориентированы каждый на определенный вид отпечатка, например на распечатку графиков и диаграмм презентационного назначения или изображений, полученных цифровой фотокамерой. Вы можете также создать собственные установки и добавить их к этому списку. См. Пользование Дополнительными установками для более подробной информации. Список Пользовательские установки содержит следующие готовые наборы предопределенных установок:
Цифровая фотокамера | Рекомендуется для печати отсканированных изображений и снимков, выполненных цифровой фотокамерой.
Текст/Графика | Рекомендуется для печати презентационных документов, например графиков и диаграмм.
Текст | Рекомендуется для печати только текстовых документов.
PhotoEnhance3 | Лучше всего подходит для печати отсканированных изображений и снимков, выполненных видеокамерой либо цифровой фотокамерой. Эта установка автоматически регулирует контрастность, насыщение и яркость в данных по оригиналу, чтобы получить отпечатки с повышенными резкостью и густотой цвета. Режим PhotoEnhance3 не ухудшает данных вашего оригинального изображения. Примечание: Печать с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance3 может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и объема данных по вашему изображению.
Экономичный | Рекомендуется для печати текстовых черновиков
ICM (Для пользователей Windows 95 и 98) | ICM означает Соответствие цветов изображения. Эта функция автоматически подстраивает цвета на отпечатках под цвета на экране монитора.
sRGB | Лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.
Выполните следующие действия по вводу Пользовательской установки.
| Нажмите кнопку Пользовательские в меню Главное.
| Из списка Пользовательских установок выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.
| Когда вы выбираете какую-то установку, другие установки, например Качество печати, Растрирование и Регулировка цвета, задаются автоматически. Их изменения можно видеть в индикации Текущие установки в нижней части меню Главное.
| Перед печатью обязательно проверьте установки параметров Тип носителя и Чернила, поскольку они подвержены влиянию выбранной вами Пользовательской установки. См. Выполнение установки Тип носителя
[К началу] ## Пользование Дополнительными установками Дополнительные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки гаммы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательских установок. Выполните следующие указания по вводу и сохранению Дополнительных установок.
| Примечание:
| Окна драйвера принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows 95 и 98. Окна драйвера принтера для Windows NT 4.0 отличаются лишь слегка.
| Нажмите кнопку Пользовательские в меню Главное, а затем нажмите кнопку Дополнительные. Открывается следующее диалоговое окно:
| Выберите Тип носителя, который вы заложили в принтер. См. Выполнение установки Тип носителя
| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра Чернила.
| Выберите установку Качество печати.
| Задайте при необходимости другие установки. Подробнее см. оперативную справку.
| Примечание:
| Некоторые установки будут активными или пассивными в зависимости от выбранных вами значений параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.
| Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши установки и вернуться в меню Главное. Если вы хотите вернуться в меню Главное без активизации ваших установок, нажмите кнопку Отмена.
Чтобы сохранить ваши Дополнительные установки, нажмите кнопку Сохранить установки в диалоговом окне Дополнительные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки: Введите с клавиатуры уникальное имя для ваших установок в поле Имя и нажмите кнопку Сохранить. Ваши установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.
| Примечание:
| Имена готовых наборов установок от EPSON нельзя применять к вашим новым установкам.
| Чтобы удалить какую-то установку, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.
| Вы не сможете удалить готовые установки из списка Пользовательские установки.
Когда вы выбираете ваши сохраненные установки в списке Пользовательские установки, помните, что выполнение новых установок, например Тип носителя и Чернила, могут изменить ваши пользовательские установки. Это может принести неожиданные результаты в вашей распечатке. Если такое случится, повторно выберите ваши сохраненные установки и попробуйте печатать снова. [К началу] ## Изменение стиля распечатки Вы можете изменить стиль распечатки, пользуясь многообразием установок драйвера принтера из меню Бумага и Макет. В меню Бумага вы можете задать ориентацию для вашего отпечатка и отрегулировать область печати. В меню Макет размер вашего документа может автоматически подгоняться под размер бумаги, задаваться печать 2 или 4 страниц на одном листе и добавляться водяной знак на ваш документ. ### Регулировка ориентации страницы и области печати Вы можете регулировать ориентацию страницы и область печати через меню Бумага. Чтобы изменить ориентацию для вашего отпечатка выберите значение Книжная (вертикальная) или Альбомная (горизоонтальная). Если вам требуется напечатать близко к нижнему обрезу листа, установите флажок Повернуть на 180°. Воспользуйтесь параметрами блока Область печати, чтобы отрегулировать общую область, доступную для печатания. Если вы захотите расположить отпечаток в центре листа, нажмите кнопку Центр. Для увеличения области печати нажмите кнопку Максимум.
| Примечание:
| При выборе значения Максимум качество печати может ухудшиться у краев отпечатка. Перед печатанием больших заданий на этой установке сделайте один контрольный отпечаток для проверки качества печати.
| Когда выбрано значение Максимум, проверьте, чтобы не деформировалась бумага на подставке автоподатчика.
### Подгонка документа под размер бумаги Чтобы подогнать размер вашего документа под размер бумаги, на которой вы будете печатать, воспользуйтесь опциями Уменьшить/Увеличить в меню Макет.
Нормальный | Печатает ваш документ с его нормальными размерами.
Подогнать к странице | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер бумаги, который вы выбираете в списке Размер бумаги из меню Бумага. Вы можете выбрать другой размер бумаги в списке Размер бумаги, расположенном под этой установкой.
Пользовательский | Позволяет вам вручную определять, на сколько процентов вы хотите увеличить или уменьшить изображение. Нажимайте по кнопкам со стрелками, расположенным рядом с блоком Пропорциональный для выбора процентного изменения в пределах от 10% до 400%. Вы можете изменить размер бумаги в списке Размер бумаги, расположенном под этой установкой. Выбранный здесь размер бумаги подавит установку Размер бумаги в меню Бумага.
### Печать 2 или 4 страниц на одном листе Чтобы печатать ваш документ по 2 или 4 страницы на одном листе бумаги, воспользуйтесь опциями Макет листа в меню Макет.
2 страницы 4 страницы | Печатает 2 или 4 страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет вам выбирать порядок следования страниц во время печати.
Печать обрамлений страниц | Позволяет вам печатать рамку вокруг каждой страницы на листе бумаги.
### Печать водяного знака в вашем документе Чтобы печатать водяной знак в вашем документе, установите флажок Водяной знак в меню Макет. Если вы захотите изменить водяной знак, нажмите кнопку Водяные знаки. После этого вы сможете выбрать любой знак из списка предопределенных водяных знаков или выбрать файл точечной графики (.BMP) в качестве вашего собственного водяного знака. Вы также можете изменить размер, цвет и расположение вашего водяного знака. [К началу]