| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Загрузка специальной бумаги и других носителей О чистящих листах специальных носителей На своем принтере вы можете использовать большинство сортов простой документной бумаги и при этом получать нормальное качество печати. Однако бумага с покрытием и глянцевая бумага дает лучшие результаты, потому что она впитывает меньше чернил. Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. раздел Специальные носители EPSON, в котором вы найдете полный перечень этих продуктов. Перед загрузкой специальной бумаги, поставляемой фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний. Убедитесь в том, что бумага обращена печатной поверхностью вверх, когда вы закладываете стопку носителя в автоподатчик листов. Загляните в памятку, заложенную в пачку с материальным носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа. Обрез способствует правильной ориентации стопки при закладке в автоподатчик, как показано на рисунке.
| Примечание:
| Если вы выйдете за пределы области печати, задав установку Максимум через драйвер принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге послужит причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.
Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей. Вместимость автоподатчика по количеству загружаемых конвертов и листов специальных носителей поясняется ниже.
Конверты | До 10 конвертов. Примечание: Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния.
Бумага для струйной печати под 360 dpi и бумага для струйной печати фотографического качества | До уровня стрелки на левой направляющей.
Карточка для струйной печати фотографического качества, уведомительная карточка для струйной печати и поздравительная карточка для струйной печати | До 30 каталожных карточек. Под карточки всегда кладите вложенный лист подложки.
Глянцевая пленка фотографического качества | Загружайте по одному листу каждый раз. Под глянцевую пленку всегда подкладывайте лист подложки* или лист простой бумаги. Если же вы решили загружать в автоподатчик сразу несколько листов глянцевой пленки, то закладывайте не более 20 листов и установите на странице верхнее поле не менее 30 мм.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 30 пленок. Всегда подкладывайте лист простой бумаги под стопку пленок.
Самоприклеивающийся лист фотографического качества | По одному листу за один раз.
Фотобумага | До 20 листов. При печати на фотобумаге формата 4 x 6 дюймов под стопку всегда кладите лист подложки*.
Фотонаклейки типа 16 и Фотонаклейки типа 4 | По одному листу за один раз. Под стопку фотонаклеек всегда подкладывайте вложенные в упаковку листы подложек А и В.
Панорамная фотобумага и металлизированная переводная бумага | По одному листу за один раз.
Карточки на фотобумаге | По одному листу за один раз. Под стопку карточек на фотобумаге всегда кладите лист подложки*.
* Не печатайте на листах подложек, подкладываемых под специальные носители. Если бумага скручивается, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимум для Области печати. При размазывании чернил на документах переведите регулировочный рычаг в положение "+". Для этого откройте крышку принтера и расположите рычаг, как показано на рисунке.
| Примечание:
| Возвратите регулировочный рычаг в положение "0" перед печатью на носителях нормальной толщины. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках изображений могут появляться пропуски.
Когда вы печатаете на обратной стороне карточки для струйной печати, лицевая сторона которой уже запечатана с установкой Максимум для области печати, распрямите карточки или слегка сверните их в противоположную сторону перед загрузкой в принтер. Перед печатью переведите регулировочный рычаг в положение "+". ## О чистящих листах специальных носителей Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящем свойстве нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинивать подающий механизм принтера. [К началу]