| Информация о продукте | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Электротехнические характеристики
| Модель на 120 В | Модель на 220-240 В
Рабочее напряжение на входе | 99 - 132 В | 198 - 264 В
Номинальная частота | 50 - 60 Гц
Допустимая рабочая частота | 49,5 - 60,5 Гц
Рабочий ток | 0,4 A | 0,2 A
Потребляемая мощность | Прим. 18 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Прим. 5 Вт в режиме ожидания
Этот принтер также рассчитан для трехфазных систем с изолированной нейтралью и междуфазным напряжением 220-240 В.
| Примечание:
| Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на его корпусе сзади, напряжению вашей сети.
[К началу]