| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Повышение скорости печати Пользование установками Скорость и Ход Пользование конфигурацией порта (Только в Windows NT 4.0) Печать цветных изображений повышенного качества длится дольше монохромной печати черно-белых изображений нормального качества, потому что объем данных в цветном документе высокого качества намного больше. По этой причине вы должны применять выборочный подход к применению цвета и качества печати, если при этом хотите и печатать быстрее. Даже если ваш документ и требует самого высокого качества и широкого применения цвета, все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие параметры печати. Помните, однако, что изменение некоторых параметров с целью повысить скорость печати, может ухудшить качество отпечатков. Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).
Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее
Установки драйвера принтера
Качество печати | Экономичный, Нормальный - 360 dpi | Фотографического качества - 1440 dpi
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Растрирование | Мелкоструктурная размывка | Стохастическое рассеяние
Мельчайшая детализация | Выкл | Вкл
Характеристики данных
Размер изображения | Малый | Большой
Разрешение | Низкое | Высокое
Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.
| Скорость печати
| Быстрее | Медленнее
Установки драйвера принтера
Чернила | Черные | Цветные
Слить* | Выкл | Вкл
Зеркальное изображение* | Выкл | Вкл
Обратный порядок печати страниц* | Выкл | Вкл
Характеристики данных
Разновидность цветов | Серая шкала | Полноцветная
Аппаратные ресурсы
Скорость системы | Быстрая | Медленная
Свободная память на ЖД | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения
Активные приложения | Одно | Много
Виртуальная память | Не применяется | Применяется
*Различается в зависимости от драйвера принтера и прикладной программы, применяемых пользователем. ## Пользование установками Скорость и Ход Вы можете ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Скорость и Ход. Для доступа в это диалоговое окно щелкните по пунктам Скорость и Ход в меню Утилита в программном обеспечении вашего принтера. #### Высокоскоростные копии Чтобы быстрее напечатать много экземпляров вашего документа, включите режим Высокоскоростные копии. #### Показывать Индикатор хода Чтобы на экране компьютера в процессе печати отображался ход процесса печати, включите этот режим #### Порт принтера EPSON (Только в Windows 95 и 98) Чтобы повысить скорость передачи данных к принтерам EPSON, включите этот режим. #### Включать DMA-пересылку (Только в Windows 95 и 98) Если у вашего компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете включить DMA-пересылку, чтобы ускорить печать.См. руководство по вашему компьютеру и выясните, поддерживает ли он режим ECP и DMA-пересылку. Чтобы определить, необходимо ли вам включать DMA-пересылку, сравните сообщение, расположенное ниже установки Порт принтера EPSON, с этой таблицей и выполните рекомендацию.
Сообщение | Действие
Высокоскоростная (DMA) пересылка включена. | DMA-пересылка уже включена. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Для повышения скоростей передачи данных воспользуйтесь режимом DMA-пересылки. | Выполните шаги, изложенные ниже таблицы, чтобы включить DMA-пересылку.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не допускает DMA-пересылку. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или на Расширенный через программу наладки вашего компьютера BIOS, вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. Наведите справку через руководство по вашему компьютеру или получите консультацию у изготовителя вашего компьютера. Как только вы измените настройку параллельного порта, выполните указания под этой таблицей, чтобы активизировать DMA-пересылку. Примечание: Перед тем как запустить программу наладки BIOS, удалите из компьютера драйвер принтера с помощью программ Добавить/Удалить через Панель управления. По окончании прогона программы наладки BIOS вновь установите драйвер принтера на свой компьютер.
Выполните следующую процедуру, если вам необходимо включить DMA-пересылку.
| Дважды щелкните по значку Мой компьютер и дважды щелкните по Панели управления.
| Дважды щелкните по значку Система и щелкните по вкладке Устройства.
| Дважды щелкните по значку Порты (COM & LPT) и дважды щелкните по LPT1. Если вы подключили свой принтер к другому порту, а не к LPT1, дважды щелкните по значку соответствующего порта.
| Щелкните по вкладке Ресурсы и установите флажок Использовать автоматические установки, чтобы отключить Автоматическую установку. Запишите установки Диапазона Входа/Выхода, отображенные в блоке установок Ресурсы.
| Выберите установку базовой конфигурации из списка Установка на основе, которая использует те же установки Диапазона Входа/Выхода, которые вы записали на Шаге 4, и убедитесь в том, что канал Прямого доступа к памяти (DMA) и номера Запросов на прерывание распределены и отображены на экране. Также проверьте, чтобы в блоке списка Конфликтующие устройства было показано сообщение Нет конфликтов.
| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку.
| Вновь откройте диалоговое окно Скорость и Ход и убедитесь в том, что DMA-пересылка включена.
| Примечание:
| На некоторых компьютерах вы не сможете пользоваться режимом DMA-пересылки даже после того, как выполните установки, описанные выше. Свяжитесь с изготовителем вашего компьютера и уточните, может ли ваш ПК пересылать информацию по каналу DMA.
[ К началу] ## Пользование конфигурацией порта (Только в Windows NT 4.0)
| Примечание:
| Настройку портов в Windows NT 4.0 может выполнять только квалифицированный оператор с административными привилегиями.
Если ваш компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Конфигурация порта. Перед вводом установок убедитесь в том, что режим ECP выбран в настройке вашего компьютера. Подробнее о режиме ECP читайте в руководстве по вашему компьютеру. Для доступа в диалоговое окно Конфигурация порта дважды щелкните по значку Мой компьютер, дважды щелкните по значку Принтеры, правой клавишей мыши щелкните по значку вашего принтера и выделите Свойства. Открывается диалоговое окно драйвера принтера. Щелкните по вкладке Порт, затем нажмите кнопку Конфигурировать порт. Щелкните по вкладке LPT-порт для доступа к порту, к которому подключен ваш принтер, затем нажмите кнопку Конфигурирация порта.
| Примечание:
| Если ваш принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только вкладка LPT1.
#### Настройка ресурсов (IRQ и DMA) Если вы подключили свой принтер к порту LPT2 или LPT3, настройка IRQ и DMA может помочь вам повысить скорость печати. Введите те же номера конфигураций для IRQ и DMA, которые вы выполнили с помощью вашей платы расширения. См. руководство по вашему компьютеру, чтобы определить установки для IRQ и DMA. #### Пользование DMA-пересылкой Воспользуйтесь DMA-пересылкой для передачи данных печати в компьютер, чтобы ускорить печать. Если флажок Пользование DMA-пересылкой заблокирован, вы прежде всего должны активизировать режим DMA-пересылки в настройке вашего компьютера. Подробнее см. руководство по вашему компьютеру. [К началу]