| Как сделать | Вверх | Основная страница | Справка | Оглавление

Информация о продукте
Как сделать
Решение проблем
Навигация
| # Чистка печатающей головки Пользование утилитой Чистка головки Пользование кнопками панели управления Когда вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют точки, вы можете решить эти проблемы, прочистив печатающую головку. Благодаря этой операции сопла будут подавать чернила правильно. Печатающую головку можно прочищать из вашего компьютера с помощью утилиты Чистка головки, входящей в комплект программного обеспечения принтера, либо пользуясь кнопками панели управления.
| Примечание:
| Чистка печатающей головки расходует цветные и черные чернила. Чтобы не переводить чернила, прочищайте головку только тогда, когда ухудшается качество печати.
| Пользуйтесь утилитой Проверка сопел, которая подтверждает необходимость чистки печатающей головки. Этим вы сэкономите чернила.
| Когда или индикатор отсутствия чернил мигает или горит непрерывно, вы не сможете чистить печатающую головку. Вначале замените соответствующий картридж.
| Во время печати не запускайте утилиту Чистка головки или Проверка сопел; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.
## Пользование утилитой Чистка головки ##### Для пользователей Windows
| Убедитесь в том, что оба и индикатора отсутствия чернил выключены.
| Примечание:
| Если же или индикатор отсутствия чернил мигает, вы не сможете чистить печатающую головку. Вначале замените соответствующий картридж.
| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера
| Щелкните по вкладке Утилита, затем нажмите кнопку Чистка головки
| Выполняйте указания с экрана.
Индикатор "Сеть" мигает, пока принтер выполняет цикл чистки. На эту операцию уходит около одной минуты.
| Предостережение:
| Никогда не выключайте принтер пока индикатор "Сеть" мигает, чтобы не повредить принтер.
| Когда индикатор "Сеть" перестанет мигать, щелкните по команде Печатать шаблон проверки сопел в диалоговом окне Чистка головки либо напечатайте несколько строк из какого-нибудь документа, чтобы убедиться в том, что головка чистая и чтобы сбросить цикл чистки.
Шаблон проверки сопел: Хороший образец Печатающая головка требует чистки Если вы обнаружите на отпечатанном шаблоне отсутствующие сегменты контрольных линий, необходимо повторить операцию чистки и вновь распечатать шаблон проверки сопел. Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова выполните операцию чистки головки. Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить еще неопустевший чернильный картридж, см. Замена устаревшего или поврежденного чернильного картриджа Если и после замены чернильных картриджей качество не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.
| Примечание:
| Чтобы поддерживать нормальное качество печати, мы рекомендуем включать принтер раз в месяц хотя бы на одну минуту, когда вы им пользуетесь редко.
##### Для пользователей Macintosh
| Убедитесь в том, что принтер включен, а и индикаторы отсутствия чернил погашены.
| Нажмите кнопку значка Утилита в диалоговом окне Печать. Затем нажмите кнопку Чистка головки.
| Выполняйте указания с экрана.
Индикатор "Сеть" мигает, когда принтер проходит цикл чистки. На выполнение этой операции уходит около одной минуты.
| Предостережение:
| Запрещается выключать принтер, пока индикатор "Сеть" мигает, чтобы не повредить принтер.
| Когда индикатор "Сеть" перестанет мигать, нажмите кнопку Подтверждение в диалоговом окне Чистка головки, чтобы распечатать шаблон проверки сопел и сбросить цикл чистки. Пользуйтесь шаблоном проверки сопел, чтобы подвердить чистоту головки.
Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова выполните операцию чистки головки. Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить еще неопустевший чернильный картридж, см. Замена устаревшего или поврежденного чернильного картриджа Если и после замены чернильных картриджей качество не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.
| Примечание:
| Чтобы поддерживать нормальное качество печати, мы рекомендуем включать принтер раз в месяц хотя бы на одну минуту, когда вы им пользуетесь редко.
[К началу] ## Пользование кнопками панели управления
| Убедитесь в том, что индикатор "Сеть" горит, а оба и индикатора отсутствия чернил погашены.
| Примечание:
| Если или индикатор отсутствия чернил мигает или горит, вы не можете чистить головку, так как начинается процедура замены чернильного картриджа. Если вы в этот момент не хотите заменять чернильный картридж, нажмите кнопку чистки, чтобы вернуть печатающую головку на исходную позицию.
| Придержите нажатой кнопку чистки три секунды.
Принтер начинает чистить печатающую головку и индикатор "Сеть" начинает мигать. Чистка печатающей головки длится около одной минуты.
| Предостережение:
| Никогда не выключайте принтер, пока индикатор "Сеть" мигает, чтобы не повредить принтер.
| Когда индикатор "Сеть" перестанет мигать, распечатайте несколько строк из какого-нибудь документа, чтобы убедиться в том, что головка чистая и чтобы сбросить цикл чистки.
Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова выполните операцию чистки головки. Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или оба ваших чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. Чтобы заменить еще неопустевший чернильный картридж, см. Замена устаревшего или поврежденного чернильного картриджа Если и после замены чернильных картриджей качество не повышается, обратитесь за технической помощью к своему дилеру.
| Примечание:
Чтобы поддерживать нормальное качество печати, мы рекомендуем включать принтер раз в месяц хотя бы на одну минуту, когда вы им пользуетесь редко. [К началу]